Программа для работы с образами винчестера БК0010-11
(c) 2010 Terra software, 2014 gid

Использование:
BKHDDtool -? (--help)
  Вывод этой справки.

BKHDDtool [-a | -m][-i][-o][-p<Путь>][-c<N> -h<N> -s<N>] <Имя образа HDD>
  -a (--altpro) - использовать формат образа диска 'АльтПро'
  -m (--samara) - использовать формат образа диска 'Самара'
    Если не задана ни одна опция, по умолчанию используется формат 'АльтПро'.
  -i (--hdi) - создавать образ в формате hdi. При разборке ключ игнорируется.
    При преобразовании ключ игнорируется.
  -o (--convert) - преобразование образа из одного формата в другой.
    Если ключ задан - преобразование, при этом ключ -p игнорируется, если
    не задан - разборка.
  -p<Путь> (--path <Путь>) - директория, где искать образы дискет для
    сборки образа винчестера, или куда сохранять образы дискет при разборке
    образа винчестера.
  -c<N> (--cylinder <N>) - количество цилиндров (дорожек)
  -h<N> (--head <N>) - количество головок
  -s<N> (--sector <N>) - количество секторов на дорожке
    Если хоть один из этих ключей задан, то считается, что выбран режим сборки
    образа, при этом ключ -o игнорируется, ключи -a или -m задают формат
    образа.
  <Имя образа HDD> - возможно задать с полным путём к файлу.

Программа может работать в трёх режимах:
1. Разборка образа на логические диски.
BKHDDtool [-a | -m][-p<Путь>] <Имя образа HDD>
  Задавать формат не обязательно, он определяется автоматически. Но если
формат не опознан, то образ будет обрабатываться в заданном формате.
АльтПро - формат по умолчанию, если ключи не заданы

2. Сборка образов из логических дисков.
BKHDDtool [-a | -m][-i][-p<Путь>][-c<N> -h<N> -s<N>] <Имя образа HDD>
  Если задан хоть один ключ, определяющий геометрию, то это означает создание
образа винчестера из образов дискет.

3. Преобразование образов из одного формата в другой.
BKHDDtool [-a | -m] -o <Имя образа HDD>
  Производится преобразование формата образа 'АльтПро'<->'Самара'
Формат образа определяется автоматически, и в соответствии с этим преобразуется.

  Если ключ -p не задан, то используется та же директория, где находится
образ.
  При разборке создаются файлы nnn_part.bkd, где nnn - номера разделов в том
порядке, в котором они находились в образе винчестера.
  При сборке образы разделов сортируются в алфавитном порядке, и в таком же
порядке размещаются в образе винчестера.

После создания образ винчестера можно записать на винчестер или карту памяти
с помощью бесплатной утилиты dd -http://www.chrysocome.net/dd