# Раскладка БКшных клавиш на клавиатуре ПК.

Наведите мышь на белую клавишу, чтобы увидеть, какая клавиша ПКшной клавиатуры ей соответствует.

Подсказка: на Num Lock можно нажать.

КТ |  | ПОВТ | =|=>| | |<== | |==> |  | ИНД СУ | БЛОК РЕД | ШАГ | СБР |  | F9 | F10 | F11 | СТОП

~ ` : ; | ! 1 | @ " 2 | # 3 | $ 4 | % 5 | ^ & 6 | & ' 7 | * 8 | ( 9 | ) 0 | _ - | + = | <===
ТАБ | Q Й | W Ц | E У | R К | T Е | Y Н | U Г | I Ш | O Щ | P З | { [ Х | } ] Ъ | | \ ? /
СТР / ЗАГЛ | A Ф | S Ы | D В | F А | G П | H Р | J О | K Л | L Д | : ; Ж | " ' Э | ВВОД
Shift | Z Я | X Ч | C С | V М | B И | N Т | M Ь | < , Б | > . Ю | ? / , . | Shift
СУ | РУС/ЛАТ | АР2 | ПРОБЕЛ | АР2 | РУС/ЛАТ | Contxt | СУ

Print Screen | Scroll Lock | СТОП

ВС | УСТ ТАБ | СБР ТАБ
ГРАФ | ЗАП | СТИР
| ↑ |
← | ↓ | →

Num Lock | / | * | -
7 Home | 8 ↑ | 9 PgUp | +
4 ← | 5 | 6 →
1 End | 2 ↓ | 3 PgDn | ВВОД
0 Ins | . Del

Num Lock | / | * | -
Лев.кн Кн.1 | ↑ | Пр.кн кн.3 | +
← | Кн.5 | →
Кн.2 | ↓ | Кн.4 | ВВОД
0 Ins | . Del

Для варианта JCUKEN раскладки

КТ |  | ПОВТ | =|=>| | |<== | |==> |  | ИНД СУ | БЛОК РЕД | ШАГ | СБР |  | F9 | F10 | F11 | СТОП

> < : ; | ! 1 | " 2 | # 3 | $ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | * 8 | ( 9 | ) 0 | : - | = + | <===
ТАБ | J Й | C Ц | U У | K К | E Е | N Н | G Г | [ Ш | ] Щ | Z З | H Х | _ Ъ | ; / ? /
СТР / ЗАГЛ | F Ф | Y Ы | W В | A А | P П | R Р | O О | L Л | D Д | V Ж | \ Э | ВВОД
Shift | Q Я | ^ Ч | S С | M М | I И | T Т | X Ь | B Б | @ Ю | , . | Shift
СУ | РУС/ЛАТ | АР2 | ПРОБЕЛ | АР2 | РУС/ЛАТ | Contxt | СУ

Print Screen | Scroll Lock | СТОП

ВС | УСТ ТАБ | СБР ТАБ
ГРАФ | ЗАП | СТИР
| ↑ |
← | ↓ | →

Num Lock | / | * | -
7 Home | 8 ↑ | 9 PgUp | +
4 ← | 5 | 6 →
1 End | 2 ↓ | 3 PgDn | ВВОД
0 Ins | . Del

Num Lock | / | * | -
Лев.кн Кн.1 | ↑ | Пр.кн кн.3 | +
← | Кн.5 | →
Кн.2 | ↓ | Кн.4 | ВВОД
0 Ins | . Del

P.S. Не могу придумать, куда поместить знак ? в латинской раскладке. Не хаватает одной цифробуквенной клавиши.

Примечания. |

1. Если Num Lock ВКЛЮЧЕН - функции управления эмулятором, если Num Lock ВЫКЛЮЧЕН - эмуляция джойстика/мыши
2. Символы над цифрами - знаки при нажатии шифта. Если их два, то левый - в латинской раскладке, правый - в русской.
3. Для OEM клавиш легенда такая: верхний ряд - символы в латинской раскладке, нижний - в русской, если символов несколько - то первый символ - с шифтом, второй - без шифта.
4. В зависимости от опции эмулятора "Стандартное переключение РУС/ЛАТ", клавиши Win работают либо как переключатель раскладки при нажатии на любую из двух. Либо - левый Win - включение русской раскладки, правый Win - включение латинской раскладки.