## Формат файла .MSF версии 1.1 (Memory state file) для эмулятора БК 0010(01) и БК 0011М

Файлы данного формата обычно хранят в себе полный слепок всей памяти БК на момент сохранения, состояние регистров, уменьшенную копию экрана, а также любую другую необходимую для последующего восстановления информацию. Формат является бинарным, и представляет из себя теговую структуру. Каждый тег представляет из себя заголовок, и данные некоторого типа. Теги могут располагаться в любом порядке (кроме первого заголовочного тега STATE_FILE_HEADER), а также быть вложенными один в другой. Теоретически любой из тегов может быть пропущен, а также могут присутствовать теги, которые незнакомы эмулятору данной версии, и будут без проблем пропущены. Таким образом теоретически осуществляется совместимость форматов разных версий в обе стороны.

Формат заголовочного тега:

struct MSF_FILE_HEADER

{

| DWORD type; | - тип файла всегда равен (STATE_ID == 65536)
| DWORD version; | - версия файла: 10 – 1.0, 15 – 1.5, 20 – 2.0, и т.д. В настоящее время время версия файла 1.1 (11)
| DWORD configuration; | - конфигурация компьютера:

1. БК 0010(01) с БЕЙСИКом “Вильнюс 1986”
2. БК 0010(01) с блоком МСТД
3. БК 0010(01) с дополнительным блоком ОЗУ 32Кб
4. БК 0010(01) с контроллером НГМД А16М с ДОЗУ 16К
5. БК 0011М
6. БК 0011М со стандартным контроллером НГМД или А16М

};

Далее следуют теги для конкретной конфигурации.

Формат тега:

struct MSF_BLOCK_HEADER

{

| DWORD type; | - тип тега
| DWORD length; | - длина в файле, занимаемая им вместе с заголовком

};

За тегом сразу следуют данные. Теги бывают следующих типов:

Тип | Комментарий | Длина
--- | --- | ---
-1 | неизвестный блок. Просто пустая болванка, сделан на всякий случай | 8 и более
0 | блок памяти основного 64Кбайтного пространства. Вся память с 0 – 0200000, то, что в ней находится в текущий момент. В версии 1.0 вместе с системными регистрами, в версии 1.1 системные регистры сохраняются в отдельном блоке | 8 + 64Кб
1 | Регистры процессора: R0 – R5, SP, PC, PSW | 8 + 18
2 | Малая копия экрана. См. описание ниже |
3 | Блок расширенной памяти КНГМД А16М 16К ОЗУ + 8К ПЗУ. | 8 + 24Кб
4 | Страницы расширенной памяти 32К. Располагается с адресов 0120000 – 140000 | 8 + 32Кб
5 | Страницы расширенной памяти 64К для БК11М. Формат не определён. Устарел. Зарезервирован. |
6 | (Начиная с версии 1.1) Блок размещения системных регистров 177660,177662,177664,177700-177716 | 8 + 30
7 | (Начиная с версии 1.1) Карта памяти, в которой обозначено, какие страницы и банки памяти куда подключены. | 8 + 16*20 + 16
8 | (Начиная с версии 1.1) Весь блок памяти БК 11М, включая доп. ПЗУ + ПЗУ контроллера А16М и доп. ОЗУ | 8+0700000
9 | (Начиная с версии 1.1) Блок памяти ОЗУ контроллера SMK-512. Т.к. 16Кб уже сохраняется в блоках №3 и №8, то здесь сохраняется 512Кб-16Кб | 8+(512-16)*1024

Формат тега “Блок памяти основного 64Кбайтного пространства”. Тип 0:

struct MSF_BLOCK_HEADER

{

| DWORD type; |
| DWORD length; |

};

Далее следуют 64Кбайта основной памяти в диапазоне адресов 0 – 200000.

Формат тега “Регистры процессора”. Тип 1:

struct MSF_BLOCK_HEADER

{

| DWORD type; |
| DWORD length; |

};

struct MSF_CPU_REGISTERS

{

| WORD r0; | - регистр общего назначения R0
| WORD r1; | - регистр общего назначения R1
| WORD r2; | - регистр общего назначения R2
| WORD r3; | - регистр общего назначения R3
| WORD r4; | - регистр общего назначения R4
| WORD r5; | - регистр общего назначения R5
| WORD sp; | - регистр стека SP
| WORD pc; | - регистр команд PC
| WORD psw; | - слово состояния процессора PSW

};

Формат тега “Малая копия экрана”. Тип 2:

struct MSF_BLOCK_HEADER

{

| DWORD type; |
| DWORD length; |

};

struct BITMAPINFOHEADER

{

| DWORD biSize = 40; | - размер структуры BITMAPINFOHEADER
| DWORD biWidth = 200; | - всегда 200
| DWORD biHeight = 200; | - всегда 200
| WORD biPlanes = 1; | - всегда 1 (1 плоскость);
| WORD biBitCount = 32; | - кол-во бит на пиксел (любое допустимое кол-во бит)
| DWORD biCompression = 0; | - всегда 0 (без компрессии)
| DWORD biSizeImage = 0; | - не используется
| DWORD biXPelsPerMeter = 0; | - не используется
| DWORD biYPelsPerMeter = 0; | - не используется
| DWORD biClrUsed = 0; | - не используется
| DWORD biClrImportant = 0; | - не используется

};

Далее следует непосредственно массив бит картинки. Картинка записывается в перевёрнутом по вертикали виде, где каждая строка выровнена на границу 4-х байт.

Формат тега “Блок расширенной памяти КНГМД А16М 16К ОЗУ + 8К ПЗУ”. Тип 3:

struct MSF_BLOCK_HEADER

{

| DWORD type; |
| DWORD length; |

};

Для версии 1.0:

DWORD bBasic - флаг, включено ли ПЗУ (0 – нет, 1 – да)

Далее следуют 24Кбайта памяти при установленном флаге bBasic в 1 (обычно ПЗУ 24К бейсика)

Далее следуют 24Кбайта памяти при установленном флаге bBasic в 0 (обычно ДОЗУ 16К + ПЗУ НГМД 8К)

Для версии 1.1:

Далее следуют 24Кбайта памяти при установленном флаге bBasic в 0 (обычно ДОЗУ 16К + ПЗУ НГМД 8К)

Формат тега “Страницы расширенной памяти 32К”. Тип 4

struct MSF_BLOCK_HEADER

{

| DWORD type; |
| DWORD length; |

};

DWORD nPage - номер подключенной страницы 0 – 3

Далее следуют 32Кбайта дополнительной памяти

Формат тега “Системные регистры”. Тип 6:

struct MSF_BLOCK_HEADER

{

| DWORD type; |
| DWORD length; |

};

struct MSF_PORT_REGS

{

| WORD p0177660; | - регистр состояния клавиатуры
| WORD p0177662_in; | - регистр данных клавиатуры
| WORD p0177662_out; | - регистр палитр, буфера экрана и таймер по вектору 100 (только на БК11М)
| WORD p0177664; | - регистр смещения
| WORD p0177700; | - регистр режима
| WORD p0177702; | - регистр адреса прерывания
| WORD p0177704; | - регистр ошибки
| WORD p0177706; | - регистр установки таймера
| WORD p0177710; | - регистр счётчика таймера
| WORD p0177712; | - регистр управления таймером
| WORD p0177714_in; | - входной регистр порта ввода вывода
| WORD p0177714_out; | - выходной регистр порта ввода вывода
| WORD p0177716_in; | - регистр порта по чтению (чтение с МФ или с линии)
| WORD p0177716_out_tap; | - регистр порта по записи (запись на МФ или в линию)
| WORD p0177716_out_mem; | - регистр порта по записи (установка страниц памяти, на БК11М)

};

Формат тега “Карта памяти”. Тип 7:

struct MSF_BLOCK_HEADER

{

| DWORD type; |
| DWORD length; |

};

Далее следует массив из 16 элементов следующей структуры, которые отвечают за сегменты адресного пространства размером 4Кб, последний сегмент служит для хранения режимов работы контроллера AltPro:

struct BKMEMBank_Type

{

| BOOL bReadable; | - флаг, указывающий что память доступна для чтения
| BOOL bWritable; | - флаг, указывающий что память доступна для записи
| int nBank; | - номер банка памяти 4kb
| int nPage; | - страница памяти БК11 == nBank >> 2
| int nOffset; | - смещение в массиве == nBank << 12

};

И затем следует один элемент следующей структуры, который сохраняет информацию о типе FDD контроллера и режимах работы контроллеров АльтПро.

struct ConfBKModel_Type

{

| DWORD nBKModel; | - модель БК, для конфигуратора
| DWORD nAltProMemBank; | - код подключения страницы памяти контроллера для записи
| DWORD nExtCodes; | - доп. коды контроллера, такие как 10 - подключение бейсика и 4 - блокировка регистров 177130 и 177132 по чтению (для простоты ПЗУ бейсика включается только в режиме 020. В остальных режимах не имеет смысла, хотя на реальной железке технически возможно)
| DWORD nAltProMode; | - код режима контроллера

};

Последовательности тегов для конфигураций создаваемых эмулятором версии 3.x. Хотя порядок тегов может быть произвольным, в реальных файлах MSF теги идут именно так:

1 – БК 0010(01) с БЕЙСИКом “Вильнюс 1986”

Тип | Название
--- | ---
Hdr | Заголовочный тег
2 | Preview
1 | Регистры процессора
6 | Системные регистры и порты
7 | Карта памяти
0 | Основная память 64К

2 – БК 0010(01) с блоком МСТД

Тип | Название
--- | ---
Hdr | Заголовочный тег
2 | Preview
1 | Регистры процессора
6 | Системные регистры и порты
7 | Карта памяти
0 | Основная память 64К

3 – БК 0010(01) с дополнительным блоком ОЗУ 32Кб

Тип | Название
--- | ---
Hdr | Заголовочный тег
2 | Preview
1 | Регистры процессора
6 | Системные регистры и порты
7 | Карта памяти
0 | Основная память 64К
4 | Страницы расширенной памяти 32К

4 – БК 0010(01) с контроллером A16M c ДОЗУ 16К

Тип | Название
--- | ---
Hdr | Заголовочный тег
2 | Preview
1 | Регистры процессора
6 | Системные регистры и порты
7 | Карта памяти
0 | Основная память 64К
3 | Блок расширенной памяти 16К + 8К КНГМД

5 – БК 0010(01) с контроллером SMK512 c ДОЗУ 512К

Тип | Название
--- | ---
Hdr | Заголовочный тег
2 | Preview
1 | Регистры процессора
6 | Системные регистры и порты
7 | Карта памяти
0 | Основная память 64К
3 | Блок расширенной памяти 16К + 8К КНГМД
9 | Блок памяти ОЗУ контроллера SMK-512

6,7,8 – БК 0011М без FDD, со стандартным FDD, с контроллером A16M c ДОЗУ 16К

Тип | Название
--- | ---
Hdr | Заголовочный тег
2 | Preview
1 | Регистры процессора
6 | Системные регистры и порты
7 | Карта памяти
8 | Весь блок памяти БК 11М, включая доп. ПЗУ + ПЗУ контроллера А16М и доп. ОЗУ

9 – БК 0011М с контроллером SMK512 c ДОЗУ 512К

Тип | Название
--- | ---
Hdr | Заголовочный тег
2 | Preview
1 | Регистры процессора
6 | Системные регистры и порты
7 | Карта памяти
8 | Весь блок памяти БК 11М, включая доп. ПЗУ + ПЗУ контроллера А16М и доп. ОЗУ
9 | Блок памяти ОЗУ контроллера SMK-512