Единица отмерения времени работы - фрейм.
Длительность фрейма 20мс. их в секунде 50 шт.

В каждый фрейм происходит:
240000 тактов частоты 12 МГц.
120000 тактов частоты 6 МГц.
m_nFreqSpeed / 50 тактов процессора.
882 такта частоты 44100 Гц
312,5 тиков дисковода
(300 RPM = 5 оборотов в секунду) 1 оборот = 3125 слов (тиков) - 5об = 15625 тиков в сек

Какие циклы вообще есть.
1. Цикл обработки процессора.  m_nFreqSpeed в секунду.
2. Цикл звука. 44100 Гц.
3. Цикл видео. 6 МГц
4. Цикл вращения дисковода 5 Гц. (300 об/мин.) 15625 вызовов Periodic в сек.
5. Цикл обновления информации на экране. 50Гц (наверно можно уменьшить.)