Случайно наткнулся на это там http://zx-pk.ru/showthread.php?t=11557
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=591840&postcount=36
-------------------------
При исполнении HALT:
 - выполняется цикл DAT I/O и устанавливается бит 3 в регистре SEL1
 - выполняется цикл DAT O, запись в 177676 - попытка сохранить PSW
 - так как 177676 в БК не реализован - возникает тайм-аут шины
 - тут любопытно (на картинке не видно в таком масштабе, к сожалению), после 
 самого первого тайм-аута после аппаратного сброса процессор выполняет 
 (пытается выполнить) запись (слова - WTBT низкий, но это значит слово по 
 моему опыту) по адресу 154731 (единичка младшая игнор). Операция со стеком? 
 - дальше цикл уже повторяется без вариаций - установка бита 3 в 177716 и попытка записи по 177676
-------------------------
Когда-нибудь проверить на быстрой памяти. действительно ли пишется в 154731
Т.е. успеет ли испортиться память по этому адресу.
