CW:
0 - номер колонки волпака
1 - номер колонки канала A
2 - номер колонки канала B
3 - номер колонки канала C
4 - номер колонки шума
WA:
5 - амплитуда волпака канала A, или 0, если нет 
6 - амплитуда волпака канала B, или 0, если нет 
7 - амплитуда волпака канала C, или 0, если нет 
10 - амплитуда тона канала A, или 0, если тон выключен
11 - амплитуда тона канала B, или 0, если тон выключен
12 - амплитуда тона канала C, или 0, если тон выключен
13 - амплитуда шума канала A, или 0, если шум выключен
14 - амплитуда шума канала B, или 0, если шум выключен
15 - амплитуда шума канала C, или 0, если шум выключен

элемент эквалайзера
0 - уровень
1 - счётчик спада уровня
2 - максимум
3 - счётчик свечения максимума