Существенное замечание.

Данные тесты отлаживались на реплике СМК-512 с современной быстрой памятью
ОЗУ. Поэтому поведение отличается от оригинальных СМК-64/128 с медленной
памятью.

Наложение ОЗУ на ПЗУ и ОЗУ СМК на ОЗУ БК не отлавливается тестом даже если
монитор БК11М или страница ОЗУ БК не отключены.
Подозреваю из-за быстрой памяти ОЗУ, оно выдаёт RPLY быстрее, поэтому 
с него данные поступают на шину быстрее чем из ПЗУ и тем более ОЗУ, поэтому
вот так.
Эксперименты с RPLY показали, что нет. Это память не с общим коллектором
поэтому значение имеют только её сигналы. все остальных она перебарывает.

Выяснилось, как можно распознать оригинал и реплику. Во время изучения
исходников прошивки обнаружилось, что строб переключения режимов работы
в реплике - 0110(2), в отличии от оригинала, биты 0 и 3 должны быть нулевыми
а в оригинале значимы только биты 1 и 2, остальные значения не имеют.