    Как использовать ИРПС.

    1. Реализация блока ИРПС не совсем точная. Не учитывает скорость.
И наверное некоторые другие параметры. Но кое-как работает.

    2. Как пользоваться.
    Есть два варианта.
        1. Вывод в консольное окно. Оно так и называется "Вывод" (вместо
привычного "Консоль"). Если его не видно на экране, то включается в меню
"Вид"->"Панели инструментов и закрепляемые окна". Ввод оттуда не работает.
Как-то это можно сделать, но мне пока не было нужно.

        2. Ввод/вывод в назначенный COM порт.

    В обоих случаях ИРПС нужно сконфигурировать. Конфигуратор можно найти
в меню "Опции". Пункт "Конфигуратор ИРПС..."
    Некоторые параметры конфигуратора не работают. Т.е. не оказывают никакого
влияния.
    Для первого варианта, в выпадающем списке "Отображать в COM порт:" нужно
выбрать пункт "Консоль", для второго - любой доступный COM порт в том же
списке.

    Чтобы что-то куда-то передать, надо чтобы было куда передавать, и через
что передавать. Поэтому нужно иметь ещё один COM порт. Это может быть COM порт
на каком-то другом устройстве или реальный/виртуальный COM порт на том же
самом компьютере, на котором работает эмулятор. А так же нужен Нуль-модемный
кабель. Реальный, в случае реального COM порта на другом устройстве, или
виртуальный, в случае реального/виртуального COM порта на том же самом
компьютере.
    Про Нуль-модемный кабель можно почитать там https://ru.wikipedia.org/wiki/Нуль-модемное_соединение
и собрать его по приведённым схемам.
    Для создания виртуальных COM портов и соединения их виртуальным же
Нуль-модемным кабелем можно воспользоваться этой программой https://sourceforge.net/projects/com0com/files/com0com/3.0.0.0/
А можно любой другой, какая нравится. Даже платной, если есть возможность.

    В конфигураторе назначаем для отображения один COM порт.
(Очень часто, для применения новых настроек требуется перезапустить эмулятор.
Почему так, пока не понятно.)
    Соединяем его Нуль-модемным кабелем с другим портом.
    Запускаем на БК прогу, которая использует ИРПС.
    Запускаем на другом устройстве прогу, которая использует COM порт и
назначаем ей другой порт.
    И смотрим как прога на БК через один COM порт соединяется с прогой на 
на другом устройстве через другой COM порт. И наоборот.

Работает всё криво и косо. Поэтому я очень долго не публиковал эту версию.

