


  Дисковая операционная система для БК0010, БК0011, БК0011М



       [][]     []    []   [][][]       [][]       [][]
     []    []   []    []   []    []   []    []   []    []
     []    []   [][]  []   []    []   []    []   [][]
     [][][][]   []  [][]   []    []   []    []       [][]
     []    []   []    []   []    []   []    []   []    []
     []    []   []    []   [][][]       [][]       [][]



                    Версия 3.1 от 12.8.94


                    Начальная  инструкция


==================== (C) 1994 А.М.Надежин =====================


                      Начальные сведения
                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │   Внимание!!! Включать и выключать питание БК и дисковода  │
 │   можно только при открытом дисководе. Невыполнение этого  │
 │   правила может привести к потере информации на дискe.     │
 └────────────────────────────────────────────────────────────┘

     ANDOS загружается в начале каждого сеанса работы с  компь-
ютером. Загрузка системы подробно описана в памятке,  вложенной
в конверт системной дискеты.
     На протяжении всего сеанса работы система остается в памя-
ти (для БК0010 это дополнительное ОЗУ), благодаря чему  появля-
ется возможность обращаться к диску из любых  прикладных  прог-
рамм, и отпадает необходимость перезагружать ANDOS после выхода
из программы.
     К сожалению в некоторых (обычно игровых) программах  выход
не предусмотрен. В этом случае придется выключать  компьютер  и
перезагружать систему. Чтобы избежать этого недостатка рекомен-
дуется установить в контроллере кнопку "Reset", которая  позво-
лит выйти в ANDOS из любой программы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Однако
для выхода из утилит ANDOS и  программ,  написанных  для  ANDOS
кнопкой перезапуска пользоваться нежелательно, так  как  многие
из них во время своей работы изменяют ANDOS и ее системные  пе-
ременные, которые восстанавливаются только при программном  вы-
ходе.
     Для того,  чтобы не перезагружать ANDOS в  начале  каждого
сеанса работы на БК0010 можно подключить к плате дополнительно-
го ОЗУ батарейку подхвата питания.


                 Содержание дискеты ANDOS V3.1
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ANDOS.SYS    - ДОС ANDOS V3.1 и оболочка Disk MASTER ][
УТИЛИТЫ      - Подкаталог с утилитами ANDOS
├ANSETUP     - Утилита настройки параметров дисководов
├ANFORMAT    - Программа форматирования дискет
├ARC3        - Копировщик с кассет на диски
├CONTXT      - Конвертер текстов в формат IBM и обратно
├ANKEY       - Редактор программируемых ключей
├UNERASE     - Программа восстановления удаленных файлов
└XEROX       - Программа копирования дисков "один-к-одному"
М-ФАЙЛЫ      - Подкаталог с подгрузками оболочки Disk MASTER ][
├HELP.M      - Подгружаемый модуль с информацией об оболочке
├USER.M      - Подгружаемый модуль меню пользователя
├VIEW.M      - Модуль 80-сим. View'ера разных кодировок
├PRID.M      - Модуль печати каталога на принтере
├ADR.M       - Модуль изменения адреса файла
├DATE.M      - Модуль установки даты файлов или системы
├SVD.M       - Модуль перекл. магнитофон/вирт.диск для БК11(М)
└LP.M        - Модуль установки типа принтера
EDALT        - Подкаталог, содержащий текстовый редактор EDALT
├EDALT3M     - Текстовый редактор. Версия для ANDOS V2.50-V3.1
├EDALT3EM    - EDALT3М для принтеров с интерфейсом ИРПР-М
├EDALT3M.EDP - Описание редактора EDALT3M
└ALTHELP.EDP - Руководство по работе с принтером
BASIC&FOCAL  - Подкаталог, содержащий дисковый Бейсик для БК10
├DBASIC      - Дисковый Бейсик для БК0010-01
├DBASIC.EDP  - Описание дискового Бейсика
├ANFOCAL8    - Дисковый Фокал с печатью на любых принтерах
└ANFOCAL8.D  - Дисковый Фокал с печатью на принтере D100
ОПИСАНИЯ     - Подкаталог с описаниями системы и утилит
├RUNME.EDP   - Эта начальная инструкция в формате EDASP
├ANDOS1.EDP  -┬Описание ANDOS V3.1
├ANDOS2.EDP  -┘
├ANUTILS1.EDP-┬Описание системных утилит ANDOS
├ANUTILS2.EDP-┘
├MASTER1.EDP -┬Описание оболочки Disk MASTER ][
├MASTER2.EDP -┤
├MASTER3.EDP -┤
├MASTER4.EDP -┘
├ANDIFF.EDP  - Список отличий ANDOS V3.1 от предыдущей версии
├ANPROF.EDP  - Инструкция по ANDOS и MASTER для профессионала
├ANTECH1.EDP -┬Техническое описание ANDOS
├ANTECH2.EDP -┤
├ANTECH3.EDP -┤
├ANTECH4.EDP -┤
├ANTECH5.EDP -┘
└XEROX.EDP   - Описание программы копирования дисков XEROX
ANPRICE1.EDP -┬Каталог программных и аппаратных средств, кото-
ANPRICE2.EDP -┘рые можно приобретсти отдельно.
RUNME        - Эта начальная инструкция


                         ┌───────────┐
┌────────────────────────┤ ВНИМАНИЕ! ├────────────────────────┐
│                        └───────────┘                        │
│       Рекомендуем Вам перед тем,  как  начать  работать  с  │
│  ANDOS, защитить диск ANDOS от  записи,  заклеив  защитный  │
│  вырез на дискете любым непрозрачным материалом или специ-  │
│  альной наклейкой (посмотрите на свет через заклеенный вы-  │
│  рез: он должен быть абсолютно непрозрачным) и сделать ре-  │
│  зервную копию системы на другом диске с  помощью  утилиты  │
│  XEROX, входящей в комплект поставки ANDOS.                 │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘


                Просмотр и печать документации
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Для того чтобы просмотреть или распечатать любой из файлов
документации, поставляемых с ANDOS необходимо установить маркер
на нужный файл (все файлы документации имеют расширение .EDP) и
одновременно нажать "АР2" и "3".
     Описания ANDOS, утилит и оболочки Disk MASTER располагают-
ся в подкаталоге "ОПИСАНИЯ", для входа в который нужно  устано-
вить маркер на имя "ОПИСАНИЯ" и нажать ВВОД.
     Все файлы описаний представляют из себя обычные  тексты  в
формате "EDASP".

     Просматривать текст можно построчно, с помощью клавиш  "↑"
и "↓" или постранично, с помощью клавиш "←" и "→". Для перехода
в  начало  или  конец  текста  используются  сочетания   клавиш
"АР2"/"↑" и "АР2"/"↓".

     Перед печатью текста необходимо  настроить  ANDOS  на  Ваш
принтер (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
     Печать текста на  принтере  запускается  нажатием  клавиши
"П". При этом печать начинается с первой строки экрана. Для пе-
чати всего текста перейдите в начало текста. Во время печати на
принтерах, не имеющих псевдографики, символы псевдографики  за-
меняются похожими по начертанию алфавитными символами.  Остано-
вить печать можно, нажав клавишу КТ.

     Для того, чтобы распечатать описания  на  IBM,  необходимо
преобразовать файлы описаний в формат  IBM  программой  CONTXT.
Подробнее о работе с этой программой Вы можете узнать из  файла
ANUTILS1.EDP.

                    Авторское сопровождение
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Зарегистрированные  пользователи  ANDOS  получают право на
письменные  консультации,  бесплатное получение новых утилит  и
описаний внутри одной версии, а  также  льготы  на приобретение
новых версий ANDOS.
     Зарегистрированным считается пользователь, имеющий дискету
ANDOS V3.1 с фирменной наклейкой и серийным  номером,  а  также
СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ (при продаже он вкладывается в конверт с
дискетой).
     Пользователь имеет право копирования операционной  системы
для своих целей, однако в случае  распространения  операционной
системы он лишается права на авторское сопровождение.


             Совместимость с предыдущими версиями
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ANDOS V3.1 полностью совместим с предыдущими  версиями  на
уровне системных запросов, описанных в техническом руководстве,
поэтому любые программы и утилиты для  предыдущих  версий,  ис-
пользующие эти запросы будут нормально функционировать в  ANDOS
V3.1, однако существуют программы, использующие прямые  обраще-
ния к подпрограммам ANDOS, которые не смогут работать  в  ANDOS
V3.1. Кроме того в ANDOS V3.1 не смогут работать программы,  не
учитывающие структуру подкаталогов ANDOS V3.1.

               В ANDOS V3.1 работают программы:

XEROX, ANKEEPER,  ANMARK,  DISKAT,  DESS,  BASIC11M,  GRAFIX2A,
SAVESCR3, VIEW, ANCAS, TRACER, MSDOS_EM, RT11_EM.

           Программы и утилиты, требующие адаптации:

ANFOCAL8, FASTCOP3, TEAR OUT, ASE11D, TEPSY, CDC.

     Утилиты, работа с которыми в ANDOS V3.1 невозможна:

H-DISK, COMPRESS, VDISK, ANTEST, EDFAT.

     Мы надеемся, что в ближайшее время авторы  вышеперечислен-
ных программ выпустят новые версии, работающие  в  ANDOS  V3.1,
которые все зарегистрированные пользователи старых версий  этих
программ и ANDOS получат бесплатно или со значительной скидкой.
Новые версии можно будет получить там же, где были куплены ста-
рые версии.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.


       Подключение к БК и настройка различных принтеров
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     К БК0010(-01) или БК0011М может быть подключен любой прин-
тер с параллельным  интерфейом  ИРПР  или  ИРПР-М  (Centronix).
Принтер подключается к разъему "УП" напрямую  или  через  "БЛОК
КМ" ("БЛОК КПУ"). Предпочтительно (и более удобно)  подключение
принтера напрямую.

┌───────┬────┬────┬─────┬─────────────────────────────────────┐
│Контакт│Конт│Сиг.│Сигн.│      Контакт разъема принтера       │
│разъема│"ПУ"│пор-│прин-├─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┤
│"УП" БК│ КМ │та  │тера │6312 │6313│6337│6329│D100 │УПЗ │EPSON│
├───────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│  A16  │  1 │BД00│DATA1│  2  │  3 │  3 │B-05│  2  │B-14│  2  │
│  A13  │  3 │BД01│DATA2│  3  │  5 │  5 │B-06│  3  │B-13│  3  │
│  B12  │  5 │BД02│DATA3│  4  │  7 │  7 │B-07│  4  │B-12│  4  │
│  B10  │  7 │BД03│DATA4│  5  │  9 │  9 │B-08│  5  │B-11│  5  │
│  B5   │  9 │BД04│DATA5│  6  │ 11 │ 11 │B-09│  6  │B-10│  6  │
│  B7   │ 11 │BД05│DATA6│  7  │ 13 │ 13 │B-10│  7  │B-08│  7  │
│  B6   │ 13 │BД06│DATA7│  8  │ 15 │ 15 │B-11│  8  │B-09│  8  │
│  A7   │ 15 │BД07│DATA8│  9  │ 17 │ 17 │B-12│  9  │B-07│  9  │
│  A28  │ 17 │ВД08│STROB│  1  │ 23 │  1 │B-02│  1  │B-06│  1  │
│  B31  │ 19 │ВВ08│BUSY │ 11  │ 21 │ 21 │B-03│ 14  │B-04│  11 │
│A18,B18│2-24│ОБЩ.│GND  │24,25│4-28│2-24│A-01│19-32│A7,8│19-30│
└───────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┘
     Принтеры D100 и D100M подключаются одинаково.
     Для принтеров МС6313, МС6337 и разъема блока КМ общий кон-
такт подключается к четным контактам в указанном диапазоне  (не
обязательно ко всем).
     Управляющие контакты 17 и 18 разъема "ПУ" блока КМ  соот-
ветствуют сигналам ВД14 и ВВ14 соответственно.


               Установка переключателей принтера
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     В  таблице  приводятся  параметры,   а   также   установка
DIL-переключателей для некоторых, наиболее распространенных ти-
пов принтеров.
     Для обозначения положений переключателей применены  графи-
ческие обозначения, например:

    ┌───┐                              ┌───┐
    │ A │ клювик переключателя вверх   │ | │ клювик вниз
    │ | │                              │ A │
    └───┘                              └───┘
    ┌────┐                             ┌────┐
    │ =- │- клювик влево               │ -= │- клювик вправо
    └────┘                             └────┘
┌───────────────┬────────────────────────────┬─────────┬─────┐
│ Тип принтера  │  Установка переключателей  │Кодировка│Вывод│
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│МС6312         │     Переключателей нет     │  КОИ8   │ПРЯМ.│
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│МS6312, MP6312 │ |||||A||  Вкл. принтер при │Альтерн. │ПРЯМ.│
│с псевдографи- │ AAAAA|AA  нажатых клавишах │         │     │
│     кой       │ "On Line"  и  "Line Find". │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│МS6312, MP6312 │ |||||A||  Включать принтер │  КОИ8   │ПРЯМ.│
│без псевдограф.│ AAAAA|AA  не нажимая клав. │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│МС6312M, РАДИЙ,│ |||||||A                   │Альтерн. │ИНВ. │
│RADII, POCET   │ AAAAAAA|                   │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│МС6313/LX/FX800│ |A||A||A AAAAAAAA |||A|||| │Альтерн. │ПРЯМ.│
│               │ A|AA|AA| |||||||| AAA|AAAA │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│МС6313/LX/FX800│ |A||A||A AAAAAAAA |||||||| │  КОИ8   │ПРЯМ.│
│без псевдограф.│ A|AA|AA| |||||||| AAAAAAAA │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│CM6337         │ |AAA||AA  |AAAAA           │Основная │ИНВ. │
│               │ A|||AA||  A|||||           │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│robotron CM6329│ 5  6  7  8  9  10 11 12 13 │  КОИ7   │ПРЯМ.│
│robotron K6311-│ -= -= =- =- =- =- -= =- -= │         │     │
│         k6314 │ =- =- =- -= -= =- -= -= =- │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│D100           │ AA|AA|||  К    К  AA|A|||A │  КОИ8   │ПРЯМ.│
│               │ ||A||AAA 100  201 ||A|AAA| │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│D100M          │ A|||A||| K1    K2 |AAA|A|| │  КОИ8   │ПРЯМ.│
│               │ |AAA|AAA          A|||A|AA │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│УПЗ            │ ???                        │Основная │ИНВ. │
│               │                            │         │     │
├───────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│EPSON LX800,   │ +|||+|||  |+++ off         │Альтерн. │ИНВ. │
│FX800, FX1000  │ |+++|+++  +||| on          │         │     │
└───────────────┴────────────────────────────┴─────────┴─────┘
     Некоторые принтеры поддерживают несколько кодировок, одна-
ко только в альтернативной и основной кодировке возможна печать
символов псевдографики.

                Настройка ANDOS на тип принтера
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запустите из оболочки Disk MASTER подгрузку LP.M и устано-
вите параметры принтера в соответствии с приведенной выше  таб-
лицей, после чего выберите пункт "... и на диске".


ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

                  Подключение кнопки "Reset".
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Кнопка "Reset" подключается между контактами А1 и А2 разъ-
ема "МПИ".
     На БК0011М рекомендуется сделать доработку для  переключе-
ния режима кнопки "Reset", после которой обычное нажатие кнопки
"Reset" будет приводить к полному перезапуску БК0011М, а  нажа-
тие "Reset" при нажатой клавише "СУ" будет просто перезапускать
монитор БК0010 и ANDOS (как и на БК0010).


                   Схема доработки БК0011М

    [Автор - Д. Сотченко (RDC), дизайн - М. Королев (MKT)]

Вид правой нижней части    ┌───────────────────╥╥─┐
платы БК0011М     ┌────────┘                   ║║ │
                  │          ┌──────┐          ║║ │
                 ┌┘          ┤ 1801 ├       ║║ ║║ │
                 │           ┤ ВП1  ├       ║║    │
               ┌─┘           ┤      ├       ║║ ║║ │
               │             ┤ 014  ├          ║║ │
         ┌─────┘             └──────┘          ║║ │
         │                                        │
        ┌┘                                        │
        │                                ┌┬┐      │
        │               ┌┬┐    ┌┬┐       │ │      │
        │               │ │    │ │       │ │      │
     ┌──┘               │ │    │ │       └─┘D39 (K155TM2)
    ┌┘                  └─┘    └─┘     ┌┐         │
    │                   D32    D34     └┘ R37     │
   ┌┘                (555ЛИ6) (555ЛН2)          о │
   └──────────────────────────────────────────────┘


                  ┌────┬───┬────┐
                  ┤ о  └───┘    ├─
                 ─┤             ├
                  ┤   1801ВП1   ├─
                 ─┤     014     ├

                       . . .
             ┌─→ ─┤18           ├
             │    ┤             ├─
             │   ─┤             ├
             │    ┤             ├─
             │    └─────────────┘
       -     │
          ---+--- ←─ любой германиевый диод (Д2, Д9 и т.п.)
            /│\
           / │ \            ┌──┬──┬──┐    ┌─┐ 1.5к
          ---+---          ─┤1 └──┘14├─   │┌┴┐
       +     │             ─┤2 555 13├─ ←─┘│/│  Предварительно
             │             ─┤3 ЛН2 12├─    └┬┘  с помощью иглы
             │             ─┤4     11├─ ←───┤   перерезать до-
             │             ─┤5     10├─     │   рожку,  идущую
             │             ─┤6      9├─     │   от 11 к 13 вы-
             │             ─┤7 D34  8├─     │   воду  D34  под
             │              └────────┘      │   микросхемой.
             └──────────────────────────────┘

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""



                                              12 августа 1994г.
                                              Алексей М.Надежин
                                              тел.(095)180-3002



---------------------------------------------------------------
    Желаем Вам успешной и плодотворной работы с ANDOS V3.1
---------------------------------------------------------------
