         НАЧАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВИНЧЕСТЕРА

     При работе с винчестером рекомендуем обратить  внимание  на
следующие моменты.
     Для удобства работы жесткий  диск  разбивается  на  разделы
(логические диски винчестера), каждый из которых  представляется
в качестве "дополнительного дисковода с неизвлекаемой дискетой".
Обращение к ним в операционных системах производится по  буквам,
начиная с 'C': C:,D:,E:, F:,G: и т.д.  На  новом  винчестере  до
начала работы должен быть создан хотя бы один логический диск.

     Разбить винчестер на  логические  диски  (или  переразбить)
можно  с  помощью  программы  SERVICE   (подробности   в   файле
HDD_HELP.EDP).

     Загрузку операционной системы можно  производить  с  любого
диска, если указать его номер в явном виде:
 - на  БК0010-01 нужно с момента  включения  питания  или  пере-
   запуска удерживать 1 секунду буквенную клавишу,  соответству-
   ющую имени устройства, с которого  вы  хотите  загрузить  ДОС
   (т.е. A,B,C,D,  E,F,...).  Альтернативная  команда  загрузки,
   подаваемая из монитора БК0010-01:  T0<ВВОД>  -  для  загрузки
   с A:, T1 - B:, T2 - C: и т.д.
 - на БК0011М с современным контроллером  SMK64/SMK128  загрузка
   осуществляется аналогично. Выход в монитор БК0011М достигает-
   ся при удержании кнопки "4" в момент запуска. Если удерживать
   кнопку "2", то произойдет "перезапуск на 100000"  (т.е.  воз-
   врат в операционную систему без загрузки).
     Если у Вас старая модель  контроллера  винчестера  (с  ДОЗУ
   4 Кб), то нужно остановить программу автозагрузки,  удерживая
   пробел после включения питания или перезапуска, затем набрать
   "0B" для загрузки с дисковода A:, "1B"  для  загрузки  с  B:,
   "2B" - C:, "3B" - D:, "4B" - E:, "5B" - F: и т.д.

     По  умолчанию  же  (т.е.  автоматически   после   включения
питания)  драйвер  попытается  произвести  загрузку   сперва   с
винчестера (с С:, если не задано иное), затем с А: и В:. В любом
случае перед загрузкой драйвер попытается прочитать с винчестера
таблицу разделов и при отсутствии готовности  будет  ожидать  ее
появления в течение примерно 10 секунд - так  что,  если  у  Вас
винчестер не подключен, все равно запаситесь терпением.

     Номер устройства, с которого будет  производиться  загрузка
по умолчанию, можно установить  с  помощью  программы  MBR2  (не
забудьте при этом  сохранить  изменения  на  винчестере,  выбрав
соответствующий пункт меню).

     Вся необходимая для работы информация сосредоточена главным
образом в файле HDD_HELP.EDP, который  Вы  и  прочитайте  первым
делом (по ключу "View" = АР2/3). На поставляемой  дискете  также
имеется  другая  необходимая   информация,   наши   каталоги   и
прайс-листы, и  версия  ANDOS,  укомплектованная  для  работы  с
винчестером.  Рекомендуем  эту  дискету  скопировать  программой
XEROX2 на один или несколько предварительно созданных SERVICE'ом
логических дисков винчестера объемом 1600-1620 блоков.
     Кроме ANDOS имеется также специально созданная для работы с
винчестером версия MKDOS 3.17, ее стоимость 36000 руб.,  и  NORD
(по NORD'у вопросы к автору). На логических дисках C:  и  D:  на
БК0011М можно также работать  с  ОСБК  (RT11),  нужно  только  в
таблице  в  теле  драйвера  BY.SYS  правильно   указать   размер
устройств C: и D:.

        ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
        =================
     Во избежание  случайной  потери  информации  на  винчестере
рекомендуем: 1)  иметь  копию  версии  ANDOS  HDD  с  программой
SERVICE на дискете, чтобы в случае чего  можно  было  произвести
загрузку с  нее  и  повторить  ее  установку  на  винчестер;  2)
записать размеры созданных Вами  логических  дисков  на  бумаге,
чтобы в случае чего их можно было в точности на  тех  же  местах
восстановить  (в  этом  случае  будет  доступно  все  их  старое
содержимое).

     Если у Вас контроллер SMK64/SMK128 версии 2.00 и  выше,  то
необходимо хотя бы  один  раз  запустить  программу  SETMBR  для
установки MBR винчестера. Программа MBR2 конфликтует  с  SETMBR,
используйте ТОЛЬКО ее новую версию - MBR2s, при  этом  имейте  в
виду, что MBR2s НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ задержку выключения двигателя -
эта функция теперь есть в программе SETMBR.

     Для контроллеров версии 2.00 и выше будет выпускаться новое
программное обеспечение, включая WINDOWS. В старых  контроллерах
SMK64 легко установить современную версию - для этого достаточно
заменить микросхемы ПЗУ (которые на панельках).

        ПРАКТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВИНЧЕСТЕРА

                        СОДЕРЖАНИЕ

 1. ВВЕДЕНИЕ. Варианты подключения винчестера к БК.

 2. Проблемы, встречающиеся при подключении винчестера и пути их
    разрешения.
     2.1 Проблемы, связанные с питанием и их проявление.
     2.2 Проблемы, связанные с наводками и их проявление.
     2.3 Прочие нюансы и рекомендации.

 3. Рекомендации по применению программного обеспечения.

          1. ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИНЧЕСТЕРА К БК

     Для   подключения    к    БК    используются    современные
IDE-винчестеры  (которые  установлены   на   большинстве   IBM),
отличающиеся  низким  уровнем  шума,  малым  энергопотреблением,
удобным интерфейсом и  небольшими  габаритами.  Более  подробную
информацию об их использовании можно найти в файле "STATYA.DOC".

     Фирма "АльтПро" предлагает 3 варианта подключения винчесте-
ра к БК.

 1. 3-дюймовый винчестер с  внешним  расположением.  Соединяется
отдельным шнуром с блоком питания и плоским кабелем  с  контрол-
лером винчестера, который устанавливается обычно в один корпус с
контроллером  дисковода.  Разъем  питания,  напряжения  и   токи
потребления аналогичны дисководным. Этот вариант самый дешевый.

 2. 2-дюймовый винчестер с установкой внутрь блока с  контролле-
рами (корпус, равный корпусу МСТД или несколько толще). Основное
достоинство  этого  варианта  -  отсутствие  снаружи  каких-либо
проводов или кабелей, питание винчестер берет  из  БК,  усиления
шин питания не требуется. Этот вариант наиболее дорогой.

 3. 2-дюймовый винчестер  с  внешним  расположением.  Аналогичен
варианту 1, только винчестер 2-дюймовый,  потребляет  немного  и
12 В не требуется.  Достоинства  по  сравнению  с  вариантом  2:
лучшее  охлаждение,  возможно  подключение  второго   винчестера
(обычно для копирования). Проигрывает в размещении и креплении.

     Существует еще один вариант подключения 2-дюймового винчес-
тера: установка вместе с контроллером внутрь  БК.  Однако  фирма
"АльтПро"  стремится  этот  вариант  не  использовать,  так  как
снижается  ремонтопригодность   БК,   невозможно   перенести   и
подключить винчестер к разъему другой БК, несколько затрудняется
замена установленных внутрь узлов на более совершенные.

     При самостоятельном подключении винчестера  необходимо  при
его  покупке  непременно  оговаривать  возможность  возврата   в
случае, если он вас не устроит. Среди бывших в употреблении вин-
честеров наблюдается очень высокий процент таких, у  которых  не
работает часть режимов или имеются трудноуловимые дефекты. Неко-
торые модели (CONNER) требуют установки иной конфигурации, чем у
них в паспорте. Наличие дефектных блоков у некоторых винчестеров
(например, Seagate 351) являeтся признаком начала их конца.

     Контроллер IDE винчестера (КЖД) фирмы "АльтПро" имеет спец.
ОЗУ 4  Кб,  настраиваемый  драйвер  и  обеспечивает  оптимальную
работу IDE винчестера. КЖД "АльтПро"  может  быть  установлен  в
отдельный корпус, но обычно выпускается одним блоком с  контрол-
лером дисковода. В последнем случае он может быть  установлен  в
Ваш блок КНГМД, либо продан  с  обменом  на  него  (двухдюймовый
винчестер умещается в том  же  корпусе).  Возможно  изготовление
универсального блока контроллеров, работающего как с БК10, так и
с БК11М - такой вариант на 4 доллара дороже.

     Мощности блока питания МС9011 ("кирпич"), обычно  входящего
в комплект БК, в  большинстве  случаев  достаточно  для  питания
компьютера, контроллера и  двухдюймового  винчестера  20-40  Мб.
Вследствие разброса параметров МС9011 и  энергопотребления  вин-
честеров разных фирм, возможны отклонения: т.е. в  ряде  случаев
МС9011 "тянет" и 80 Мб, а в ряде "не тянет" и 20-40  Мб.  Лучший
критерий - практика.
     Польские блоки  питания  (STS-15,  маленький  металлический
параллелепипед) мощнее, проблем быть не должно.
     Блок питания МС9016  "тянет"  БК  с  дисководом  и  2-дюйм.
винчестером.  Также,  нормально  настроенные  на  заводе  МС9016
"тянут" БК и два дисковода (без винчестера).
    Трехдюймовый винчестер по энергопотреблению равен дисководу.

    2. ПРОБЛЕМЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВИНЧЕСТЕРА

     При  подключении  винчестера  могут  возникнуть  2   группы
проблем: 1-я из них связана с недостаточным  качеством  питания,
2-я - с наводками.
                         2.1 ПИТАНИЕ

     1.  Многие  блоки  питания  дают  внешнее  электромагнитное
излучение, поэтому их желательно ставить подальше не  только  от
винчестера (кстати, и от дисководов), но и друг от  друга,  если
их несколько (наблюдалось влияние МС9011 на МС9016).
     Для  питания  БК  и  винчестера  достаточно  одного  МС9016
("педаль"), если же винчестер малогабаритный  2-дюймовый,  то  в
50% случаев достаточно блока питания МС9011 ("кирпич"), МС9016 в
этом случае "тянет" БК, винчестер и дисковод.

     2. Данный пункт не относится к блокам КНГМД с установленны-
ми в них винчестерами, выпущенными фирмой "АльтПро" после  дека-
бря 1995 г. - в них проблема с подачей питания полностью решена.
     Если питание на винчестер подается через  БК  -  с  разъема
МПИ, то ПОЧТИ ВСЕГДА  необходимо  бывает  усилить  шины  питания
внутри БК. Это связано со спецификой разводки платы  вычислителя
БК - в некоторых местах там сделаны очень тонкие  токопроводящие
дорожки, что приводит к подсаживанию напряжения на винчестере во
время обращения или раскрутки двигателя (т.е., когда  растет ток
потребления, подсаживается напряжение).
     Для усиления питания необходимо прямыми проводами соединить
контакты 2,4 разъема питания БК с контактами B2,B3 разъема МПИ и
контакты 3,5 разъема питания БК с контактом B12 разъема МПИ.
     Кроме того, в кабеле питания БК  используются  5-штырьковые
радио-разъемы, не предназначенные  для  передачи  больших  токов
(сама БК потребляет около 1.2 А). В тех случаях, когда БК  часто
отключается от БП  (например,  ее  убирают  со  стола),  разъемы
быстро  разбиваются  и  контакт  ухудшается.  В  нашей  практике
несколько раз встречались случаи, когда двигатель винчестера  не
мог раскрутиться из-за подсаживания напряжения на разъеме - ока-
зывалось достаточно пошевелить разъем... В таких  случаях  нужно
шилом или иглой поджать контакты разъема-гнезда БК.

ПРОЯВЛЕНИЯ недостаточности питания:

 1. Срабатывает защита блока питания.
 2. После включения питания не слышно звука крутящегося двигате-
ля  винчестера,  иногда  при  этом  слышны  щелчки   (означающие
неудачные попытки винчестера запустить двигатель).
 3. Двигатель раскручивается и тут же останавливается,  возможно
неоднократно.
 4.  При  повторных  включениях  двигателя  в  энергосберегающем
режиме (есть такой у  2-дюймовых  винчестеров:  если  долго  нет
обращений,  то  двигатель  отключается  до  первого   обращения)
винчестер повторяет самодиагностику,  производимую  вначале  при
подаче питания (серия щелчков:  позиционирование  на  нулевую  и
последнюю  дорожки,  считывание  своей   служебной   информации,
проверка работоспособности и т.п.). В принципе такое  проявление
нисколько не вредит работе и вмешательства  не  требует,  однако
если у  винчестера  после  такой  повторной  самодиагностики  не
всегда  появляется  готовность  (что  приводит  к  возникновению
дисковой ошибки #6, определяемой операционными системами, обычно
исчезающей тут же при повторной попытке чтения/записи), то можно
предпринять попытку  улучшить  питание.  Кстати,  вероятно,  что
будет достаточно чуть-чуть поднять напряжение питания (в БП  это
предусмотрено) - не исключено, что у вас оно занижено.
 5. В некоторых случаях может наблюдаться явление,  описанное  в
следующем разделе (замедленное чтение).

     Нужно сказать, что описанные проявления встречаются нечасто
и к выходу из строя винчестера  не  приводят  -  я  их  подробно
описал не с целью "запугивания" простых пользователей, а с  тем,
чтобы предоставить вам исчерпывающую информацию  по  подключению
винчестера.
                         2.2 НАВОДКИ

     1. См. пункт 1 раздела "питание".

     2. Шлейф контроллер-винчестер должен быть не длиннее 40 см,
лучше - меньше. Шлейф не  должен  прилегать  вплотную  к  другим
кабелям, подходить близко к трансформаторам и другим  источникам
наводок.
     3. При  установке  2-дюймового  винчестера  над  какой-либо
платой, например над контроллером, даже при установке на  крышку
контроллера, необходимо  под  винчестер  подложить  экранирующую
прокладку (изолированную  с  2  сторон  фольгу).  Обычно  бывает
достаточно куска материала, используемого  в  импортных  фольги-
рованных упаковках.

ПРОЯВЛЕНИЯ действия наводок:

     При сильных  наводках  информация  с  винчестера  может  не
читаться или читаться со сбоями, причем  такая  ситуация  внешне
неотличима от неисправности винчестера или контроллера.  Поэтому
нужно всегда стремиться, чтобы вышеперечисленные  требования  по
установке были заведомо выполнены.
     При внешней установке 2-дюймового винчестера с  размещением
на  крышке  контроллера  обычно  можно   бывает   самостоятельно
проследить влияние слабых наводок (если  нет  экранирующей  про-
кладки, конечно). Для этого нужно запустить в программе  SERVICE
тест чтения и слегка перемещать винчестер на крышке контроллера.
Если при отсутствии наводок  (скажем,  при  удалении  винчестера
вверх на 2 см) одна дорожка тестируется менее чем за 0.5 сек, то
в некоторых положениях на  крышке  скорость  тестирования  может
замедляться  до  1-2  сек.  Сделайте  экранирующую  прокладку  и
разместите  винчестер  так,  чтобы  скорость  не  отличалась  от
максимальной.
                         2.3 ПРОЧЕЕ

     Считается,  что   расположение   винчестера   должно   быть
горизонтальным (платой вниз), либо вертикальным; угол наклона  -
не более 5 градусов.
     В случае использования 2-дюймового  винчестера  с  переход-
ником  необходимо  избегать   давления   на   маленький   разъем
винчестера. Предпочтительно надевать сперва  большой  разъем,  а
затем уже весь переходник...
     Само собой, необходимо избегать ударов и вибрации, особенно
во время работы.
     При самостоятельном подключении платы  контроллера  винчес-
тера к КНГМД необходимо отключить ПЗУ в контроллере дисковода.

             3. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

     Все уже привыкли работать с дисководами, которые именуются,
в зависимости от порядкового номера, A: или B:.  Но  накопителей
может быть и больше, тогда они получают имена C:, D:, E:, F:, G:
и т.д. Для удобства доступа винчестер как раз и  разбивается  на
разделы (части) разумной величины, каждый из которых  становится
как бы  дисководом  с  неизвлекаемой  дискетой.  Нумерация  этих
дисководов начинается с C: (C:, D:,  E:,  F:  и  т.д.).  Разделы
называют также ЛОГИЧЕСКИМИ ДИСКАМИ ВИНЧЕСТЕРА.
     Единственное, что необходимо для программы, чтобы она могла
работать с винчестером, это чтобы  она  "разрешала"  имена  уст-
ройств выше B:. Правда, можно работать и без  этого:  во-первых,
практически все программы, если имя не указывать,  обращаются  к
текущему устройству, а текущим  может  быть  и  логический  диск
винчестера; во-вторых, есть драйвер, позволяющий с  контроллером
"АльтПро" переименовывать диски в A: или B:.  Реально  кое-какие
проблемы возникают только с теми программами, которые  выполняют
служебные операции с диском на физическом уровне:  тестирование,
маркировку, инициализацию и т.п.
     Второе, что необходимо для высокой эффективности и удобства
работы  с  винчестером  -  это  чтобы  программное   обеспечение
учитывало реальный размер логического диска (раздела),  ведь  он
может быть не равен  традиционным  для  дисковода  800  Кбайтам.
Реально  это   затрагивает   операционные   системы,   программы
инициализации и копирования дисков.
     Имеющаяся на сегодняшний день версия  ANDOS  (v3.1)  второе
требование не учитывает, поэтому может работать только с дисками
объемом 800 Кбайт. Однако, на каждом логическом диске винчестера
может находится своя операционная система, и "загружаться" можно
с любого логического диска (как и с любого дисковода),  поэтому,
скажем, работая с текстами  или  BASIS'ом  в  ANDOS,  можно  все
архивы поместить в ОС MKDOS и т.п.
     Для работы с винчестером имеется  спец.  версия  MKDOS  HDD
v3.17, учитывающая все особенности логических дисков.
     В ANDOS  для  работы  с  винчестером  на  сегодняшний  день
имеются спец. версии программ ANFORMAT и XEROX.
     Специальная версия ANDOS для работы с винчестером  пока  не
готова, 'КТ-Init' при первичной инициализации иногда не работает
-  пользуйтесь  специальной  версией  ANFORMAT,  названной   для
предотвращения  путаницы  "ANFORM".  Для  работы  с  диском   Е:
необходимо отключить виртуальный диск с помощью SVD.M, при  этом
отключается  и  'КТ-Init'.  В  ANFORM  при  команде  DIR   сразу
отпускайте  кнопку  имени  устройства  -  иначе   увидите,   что
получится...
     XEROX принципиально плохо реагирует на  ошибочные  ситуации
при  работе  с  винчестером  -  не  следует   допускать   случаи
"попадания"  XEROXа  на  конец  устройства  (такое  бывает   при
размерах логического диска винчестера менее 1600 блоков).

     Все обслуживание жесткого диска  осуществляется  с  помощью
программы SERVICE. При редактировании таблицы разделов (т.е. при
изменении количества  и  объема  логических  дисков  винчестера)
необходимо иметь ввиду, что удаление или добавление  логического
диска  всегда  касается  последнего  диска  в  списке,  и  диски
располагаются  цепочкой  друг  за  другом  без  промежутков.   В
принципе, это позволяет, к  примеру,  объединить  2  диска:  для
этого нужно удалить все диски от  конца  списка  до  изменяемого
(включительно), затем  заново  задать  диск  суммарного  объема.
Причем, для того, чтобы задаваемые далее диски попадали на  свои
старые места, объем объединенного диска должен быть строго равен
сумме объемов двух объединяемых в рассматриваемом примере:

                  ОБЪЕДИНИМ ДИСКИ F: и G:

0 C:   D:   E: 20Мб F:  G:    H:        I:      J:
├───┼──────┼──────┼───┼───┼─────────┼────────┼───────┼────────>

     Для этого удалим J:, I:, H:, G:, F:. Затем  создадим  диски
объемом F: = F: + G:(прежние), G:=H:(прежний), H: = I:(прежний),
I: = J: (прежний).  РЕЗУЛЬТАТ:

0 C:   D:   E: 20Мб   F:      G:        H:      I:
├───┼──────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────>

     ДИСК  F: = F: + G:,  ОСТАЛЬНЫЕ ДИСКИ ПОПАЛИ НА СТАРЫЕ
 МЕСТА, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИХ РАЗМЕРЫ И КАТАЛОГИ БУДУТ "В НОРМЕ",
 ХОТЯ ИХ ИМЕНА И ИЗМЕНИЛИСЬ ( H:->G:, I:->H:, J:->I: ).

     После окончания редактирования таблицы разделов  в  SERVICE
не забывайте записать обновленную таблицу разделов на винчестер!
     Форматирование винчестера производится  заводом-изготовите-
лем и впоследствии не требуется. Исключением может  быть  случай
появления  дефектных  секторов,   выявляемый   тестированием   в
программе SERVICE (наблюдается  крайне  редко).  В  этом  случае
может  использоваться  форматирование  дефектного  фрагмента   с
помощью программы SERVICE. ANFORMAT и другие дисковые  программы
вместо форматирования выполняют операцию верификации.

     При работе с винчестером могут  возникать  две  ошибки,  не
связанные  с  неисправностями  аппаратуры  (случаи  обращения  к
несуществующему логическому диску не  в  счет):
   1) Ошибка #11 (часто отображается как "ошибка #;"). Причина -
какая-то  программа  испортила  таблицу   разделов   в   доп.ОЗУ
170000-177000. Указанная  ошибка  устраняется  автоматически,  и
повторное обращение к винчестеру проходит нормально.
   2) Ошибка #6 иногда возникает при сетевых или  исключительных
программных сбоях (пропадает  готовность  винчестера).  В  таких
случаях НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ НЕКОТОРОЕ ТЕРПЕНИЕ: драйвер ожидает
появления  готовности  в  течение  5-8   сек   (что   совершенно
необходимо), после чего ошибка устраняется как и в случае (1).

     MKDOS 3.17 - версия, предназначенная специально для работы
с винчестером. Основные отличия от версии 3.15 сводятся к тому,
что MKDOS 3.17 несколько лучше и быстрее работает с винчестером:
например, оверлейные модули всегда считываются с системного при-
вода, а не с текущего и т.п.
     Также  изменена  идеология  работы  с  именами   устройств.
Открывать устройство "по букве" (A:, B:, C:, D: и  т.д.)  можно,
как и прежде, с помощью  кнопки  'ШАГ',  а  кнопки  "сдвижка"  и
"раздвижка" всегда открывают системное  устройство,  на  котором
рекомендуется  держать  список  "говорящих"  названий   разделов
винчестера.

     НАПРИМЕР:

1. Создаем на системном устройстве записи о разделах F:, G:,  H:
   винчестера, запустив программу MAKEDEV.USR.
2. Переименуем каждую из этих  записей  по  смыслу:  "РАБОЧИЙ",
   "ANDOS 3.1", "ТЕКСТЫ", "АРХИВ"...

     Если у вас  на  винчестере  задействовано  24  раздела,  то
обращаться по такому имени  действительно  удобнее  -  не  нужно
запоминать, что именно у вас находится на дисках J:, Q:, Y:...

             КАК УСТАНАВЛИВАТЬ MKDOS НА ВИНЧЕСТЕР

     Вообще, копировать диски MKDOS нужно программой COPDEV, ибо
только она учитывает реальные размеры диска и, если нужно,  кор-
ректирует соответствующий параметр в каталоге.  Иначе,  если  вы
скопируете дискету 800 Кбайт в раздел винчестера объемом 8 Мбайт
XEROX'ом (т.е. 1:1), то в каталоге так и останется  запись,  что
объем - 800 Кбайт.  COPDEV  "правильно"  копирует  только  диски
MKDOS.
     Итак, для установки загрузите MKDOS не ниже 3.15 (например,
с дискеты - команда 0B из монитора БК0011М или  Т0  из  монитора
БК0010(-01), запустите  программу  COPDEV,  вставьте  дискету  с
MKDOS 3.17 и скопируйте ее куда надо - и установка завершена.

          КАК ПЕРЕНЕСТИ АРХИВ С ДИСКЕТ НА ВИНЧЕСТЕР

     Прежде  всего  необходимо  открыть  на  винчестере   раздел
достаточного объема (10-16 Мбайт; если Вы приобрели  MKDOS  3.17
вместе с винчестером в фирме "АльтПро", то может быть, что такой
раздел уже  создан).  Для  этого  запустите  программу  SERVICE,
выберите "РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ РАЗДЕЛОВ", "ПРОСМОТРЕТЬ ТАБЛИЦУ
РАЗДЕЛОВ" - может  быть  такой  раздел  уже  есть.  Если  нет  -
"ДОБАВИТЬ ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСК (РАЗДЕЛ)", и, удерживая кнопку СТРЕЛКА
ВВЕРХ доводите  объем  диска  (раздела)  до  20000-32000  блоков
(в Мбайте 2000 блоков), нажимаете  ВВОД  и,  затем,  обязательно
делаете "СОХРАНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ РАЗДЕЛОВ". SERVICE добавляет  раздел
в  конец  списка,   порядковый   номер   раздела   соответствует
порядковому номеру буквы латинского алфавита (начиная с  C),  по
которой обеспечивается обращение к разделу  (0=C:,  1=D:,  2=E:,
3=F:, 4=G: и т.д.).
     Далее, конечно, нужно созданный раздел  проинициализировать
(т.е. записать  пустой  каталог  MKDOS):  нажимаете  КТ  (важно:
нажимайте в тот момент, когда  курсор  выбора  файлов  стоит  на
панели того раздела, который  Вы  хотите  проинициализировать!),
выбираете COMMAND, INIT и подтверждаете, если действие относится
именно к той панели, что и нужно.
     Далее,  рекомендуем  Вам  записать   на   архивный   раздел
программы, которые Вам могут пригодится в дальнейшем: ANDOS.USR,
MAKEDEV.USR, СДЕЛАТЬ_LD.USR, MASTER.USR, COPDEV, MFORMAT,  DESS,
DD...
     Если  Вам  необходимо  сделать  архивную   копию   дискеты,
записанной в формате MKDOS, достаточно вставить ее в дисковод A:
и набрать "COPDEV A:=X:имя<ВВОД>", где "X:" - имя созданного для
архива  раздела,  "имя"  -  название,  которое  Вы  хотите  дать
архивной копии своей дискеты (например: COPDEV A:=V:MKDOS 3.17 -
создание копии самой системы MKDOS 3.17 на диске (разделе)  V:).
Программа COPDEV, если дискета записана в  формате  MKDOS,  сама
определит объем,  занятый  файлами  и  создаст  ЛОГИЧЕСКИЙ  ДИСК
(файл-образ  дискеты)  такого  же  объема.   Кстати,   в   такой
логический диск можно  войти,  как  в  подкаталог.  При  этом  в
корневом каталоге о диске создается всего  одна  запись  -  это,
помимо всего прочего, позволяет избежать переполнения  корневого
каталога - представьте себе, сколько файлов  может  разместиться
на диске 16 Мбайт, а в каталоге  MKDOS  может  быть  только  172
записи.
     Если  же  Вы  хотите  сделать   архивную   копию   дискеты,
записанной в другом  формате,  то  рассчитывать  на  "понимание"
программы COPDEV не приходится - она  создаст  диск  размером  в
полную дискету (1600 блоков). Если Вы  хотите  сэкономить  (ведь
занято файлами может быть менее  половины  дискеты),  то  должны
определить занятый объем другими методами -  в  этом  Вам  может
помочь программа EDFAT, если дискета  в  формате  ANDOS  (только
учтите, что нумерация кластеров в ней  начинается  не  с  начала
дискеты), и программа DESS - с ее помощью  можно  поискать,  где
реально на дискете  заканчивается  запись.  Кое-что  в  процессе
проверки дискеты показывает и DD (Диск Доктор).
     После  того,  как  Вы  определили  реально  занятый  объем,
запустите программу СДЕЛАТЬ_LD.USR и  создайте  ЛОГИЧЕСКИЙ  ДИСК
необходимого объема, затем скопируйте дискету программой  COPDEV
в него. Делается это так: наводите курсор выбора файлов на  этот
созданный Вами логический диск, и набираете:

        COPDEV A:=X:<АР2/ВВОД>, где X: - имя раздела.

     На архивном диске (разделе) можно также с помощью программы
MAKEDEV.USR создать записи о содержимом других  разделов  -  что
повышает удобство работы (как это сделать - описано выше).
     Мы обычно даем названия разделам винчестера  с  соблюдением
следующих правил:
 - если диск (раздел) загрузочный (т.е. загружается  как  систе-
   ма), в последней позиции его названия ставится звездочка. Для
   загрузки с этого диска и работы с ним можно подвести  к  нему
   курсор выбора файлов и нажать АР2/ВВОД. К дискам такого  типа
   относятся, например, словари, ANDOS, CSI-DOS, некоторые игры;
 - если диск (раздел) записан в формате ANDOS,  но  не  является
   загрузочным (системным), в последней позиции  имени  ставится
   буква А. Прежде чем открыть его (т.е. подвести курсор  выбора
   файлов и нажать ВВОД),  необходимо  запустить  ANDOS-эмулятор
   (чтобы читался каталог ANDOS и  не  было  сообщения  "NON-DOS
   Disk"). Для этого нажмите АР2/2, появится  ANDOS.USR  -  под-
   ведите к нему курсор и нажмите ВВОД;
 - если диск (раздел) записан в формате MKDOS - 'M' в  последней
   позиции имени, то его можно открывать сразу.

                            Новак В.Е., дир. фирмы "АльтПро".
