

              *************************************************
              *   ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА NORTON БК0010/БК0011   *
              *************************************************

      Операционная система NORTON обеспечивает связь бытовых компьютеров БК0010
     БК0010-01 и БК0011/11М с дисководом 'ЭЛЕКТРОНИКА' МС5309,  МС5310, и любых
     других им подобных. Она позволяет:
     1. Копировать програмное обеспечение компьютеров семейства БК,  с диска на
        диск, с магнитной ленты на диск и с диска на магнитную ленту.
     2. Загружать с диска и запускать на исполнение загруженные программы.
     3. Форматировать, инициализировать, тестировать диски и файлы,переименовы-
        вать файлы, искать, размещать файлы по заданной модели, удалять  ненуж-
        ные файлы, распечатывать каталоги дисков на терминале и принтере и т.п.
     4. Создавать и редактировать тексты не русском и иностранном языках, запи-
        сывать их на диск и магнитную ленту,  создавать и отлаживать  программы
        на языке АССЕМБЛЕР.

                     ЗАГРУЗКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ   NORTON

      На компьютерах БК0011М система будет храниться в скрытых страницах памяти
     и перезапускаться оттуда , а не с диска! Для этого используется команда:
     Т <ВВОД>.
      Загрузка дисковой системы происходит  либо  автоматически  при  включении
     питания БК0011М,  либо из  монитора  командой  В или 160000G, выход в сис-
     тему из программы по кл. СТОП, Т <ЛАТ> <ВК>
      Загрузка дисковой системы на БК0010 И БК0010-01: Для работы на БК0010 и
     БК0010-01 необходимо доработать оба существующих  типа контроллера:
     а) ПЗУ контроллера К1801РЕ2 253.
     б) ПЗУ контроллера К1801РЕ2 326.
      На вывод А29 разъема МПИ контроллера подают +5В через резистор  номиналь-
     ным сопротивлением 330 ОМ, от плюсового вывода конденсатора С1, после чего
     дисковая система с  контроллером  на  ПЗУ - К1801 326 запускается из мони-
     тора командой S160000<ВВОД> , если же у Вас контроллер с ПЗУ К1801РЕ2 253,
     то перед запуском следует любым доступным способом занести число 207(ВОСЬ-
     МИРИЧНОЕ) в ячейку памяти 10546.
      В Фокальной машине это число можно  задать командой: X FX[-1,10546,135],
     после чего выйти в  МОНИТОР (P M) и  выполнить команду: S160000.
      На компьютере с БЕЙСИКОМ выходим в монитор (MON<ВВОД>) и выполняем коман-
     ду: S160000<ВВОД> (В случае если у вас 326 зашивка). Если же у Вас в конт-
     роллере стоит микросхема К1801РЕ2 253 то перед запуском системы необходимо
     считать  с  магнитной  ленты число 207 в ячейку памяти 10546. Затем загру-
     зить систему командой S160000<ВВОД>.
     После загрузки системы рекомендуется сразу же загрузить с диска файл START
     из отладчика DEBU1000 и выход в систему осуществлять командой  S500<BK>, а
     не S160000.

                                        - 1 -                             



                                   РАБОТА С ФАЙЛАМИ

     После загрузки на экране появляются два'окна' А и Б соответственно для дис
     ководов 0 и 1, переход между окнами осуществляется клавишей <ШАГ>, а обнов
     ление меню при замене дискеты - клавишей <СБР>. Запуск  программы осущест-
     вляется неведением 'светящейся' строки на ее название в меню,  при  помощи
     клавиш 'стрека вверх' и 'стрелка вниз',  с  последующим  нажатием  клавиши
     <ВВОД>.
      Файлы документации, имеющие в названии расширение DOC, загружаются из ре-
     дактора М19АD по команде LO<ИМЯ> с последующим  выводом на экран по коман-
     де SC, и выдачей информации на принтер по команде СУ/F. Выход из экранного
     режима в командный - кл.<СТОП>, затем кл.<ПРОБЕЛ>.  Запись файла на диск -
     ST<ИМЯ><ВК>.

             Системная дискета содержит следующие файлы:
     DIR          - вывод на экран каталога диска (до 64 имен) создание резерв-
                    ного каталога, восстановление испорченного каталога,  поиск
                    по шаблону, изменение расположения файлов по модели, по ал-
                    фавиту, по величине, по расположению  на  диске, распечатка
                    каталога по команде: СУ/F.
     FORMAT       - файл для форматирования и тестирования дискет.
     СКВИЗИР      - программа для удаления файлов, сжатия диска, теста диска.
     МГ-КОПИР     - копирование с магнитофона на диск и обратно.
     DEBU10DO (DEBU10DD) - отладчик, запускается автономно или же из ассемблера 
                    M19ADO (M19AD) по команде оператора QA.
     M19ADO (M19AD) ассемблер с редактором текста.
       Программы M19ADO,DEBU10DO - предназначены только для БК0010.
                 M19AD, DEBU10DD - только для БК0011, БК0011М.

                                 РАБОТА С КЛЮЧАМИ.

      Выделение файлов для операции с ключами - кл.<ВС> и стрелки. Ключи, пере-
     численные в нижней строке экрана, активируются одновременным нажатием кла-
     виши <АР2> и номера соответствующего ключа ( от 0 до 9 ). 
     1 - вызов описания системы команд.
     2 - прсмотр текста программ в кодах ASC и  текста  документации файлов, вы
         деленных в меню 'светящейся' строкой.
     3 - копирование выделенных в меню файлов: - с текущего диска А  или  Б  на
         диск Б (А). При работе с одним дисководом вставьте оригинал,  выделите
         копируемые файлы, нажмите одновременно клавиши <АР2> и 3, введите сим-
         вол дисковода (А или Б), на запрос: Ins.source disk - вставьте дискету
         оригинал, нажмите любую клавишу. Далее замените оригинал на копируемую
         дискету, нажмите любую клавишу, замените дискету и т.д.
     4 - переименование выделенного в меню файла.
     5 - подготовка выделенных клавишей <ВС> файлов к удалению(файлы помечаются
         в каталоге буквой D). Файлы будут удалены с диска при работе программы
         СКВИЗИР (режим сквизирования диска).
     6 - инициализация диска  А или Б  ( инициализируется тот диск в котором Вы 
         в данный момент 'находитесь').
     7 - не подключен.
     8 - защита (снятие защиты) выделенных файлов (Р - в каталоге).
     9 - восстановление файлов, отмеченных для удаления буквой D.
     0 - выход из системы.



































































































































































































































































































































