                Команды HISTAR-7.

A<адрес>/<кон.адрес>        адрес ассемблирования
СУ,БЛР                      листание страниц
ПОВТ                        возврат в начало ассемблирования

DIR                         каталог текущей директории
CAT                         каталог всего диска
INFO                        справка,что загружено
CD<номер дир./привод>       открыть директорию с привода (А=0)

LOAD<имя/адрес>             чтение из текущей директории
FLOAD<имя/адрес>            чтение из любой директории
SAVEимя/нач.адр/кон.адр     запись в текущую директорию

DR                          просмотр регистров
SR                          установка регистров

PAGE<номер/номер>           страницы (без параметров - вывод)
5                           отображение стр 5
6                           отображение стр 6

F<нач.адр/кон.адр>          заполнение массива словами
                            (после запроса "?" ввести матрицу
                            чисел в виде: "ввод-число-......-
                            число-ввод")
F<нач.адр/кон.адр/>         заполнение массива байтами

MOV<нач/кон/куда>           пересылка блока

D<адрес>                    дамп слов
D<адрес/>                   дамп байт
D<адрес/H>                  дамп 16-ричной системы

T<адрес>                    пошаговая отладка
G<нач/кон>                  запуск с адреса по адрес

R                           ??????

OS                          выход в операционку
EХ                          выход в монитор

<адрес>КТ                   переход по адресу
ТАБ                         возврат из перехода (до 30 уровней)
КТ                          поиск числа, на кот. стоит курсор
-I-->                       поиск числа, на кот. стоит курсор
S<нач/кон>                  поиск слов
S<нач/кон/>                 поиск байт
ШАГ                         поиск аналогичной команды

