                    NORD-v3.5    
  Винчестерная версия системы NORD для БК-0010, БК-0011(M).
Позволяет загружать систему как с дисковода,так и с винчестера.

   Перед установкой винчестер должен быть размечен на
устройства необходимой длины с помощью программы serv.
Система NORD поддерживает диски длиною от 100 до 64000
блоков. Затем с системного диска систему NORD-3.5 можно
поставить на каждый из дисков винчестера с условными
именами от С: до Z: c помощью программы SYS-NORD35. При
установке системы происходит автоматическая инициализация
диска с длиной, соответствующей разбивке программой serv
(инициализировать винчестерные диски иначе - ключом Init
системы запрещено). После установки система NORD поддерживает
винчестерные диски C: и D: (на БК-0010 - еще E:); с помощью
программы ABCD.COM можно переобозначать винчестерные диски так,
чтобы использовать и остальные - недоступные прямо - диски
E: - Z:, при этом двойная нумирация дисков в системе позволяет
четко отслеживать совершенные замены.


                