 Файл PS/DOC1   

     Автор:          ┌───────────┐         МП  "ОПТОК" 
  Панов Л. В.        │ PS System │      г.Санкт-Петербург
Версия v3 01.07.93   └───────────┘   ул.Яр. Гашека, дом 26

     ОПЕРАЦИОННАЯ ОБОЛОЧКА PS-System v3

     РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

     1.НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

     Операционная оболочка (далее - система) предназначена
для облегчения работы пользователя с файловой системой  на
базе контроллера накопителя на гибком магнитном диске раз-
работки МП "ОПТОК", а  также  предоставления  пользователю
доступа к различным ресурсам  КНГМД,  не  предоставленного
более ранними  версиями  программ  обслуживания   файловой
структуры. Для удобства пользователя при работе с  файлами
на экране находится каталог текущего  устройства  ( список
файлов), размещенный в виде трех столбцов имен файлов, со-
держащих первые девять символов имени. Символы, в  отличие
от предыдущих версий дисковых программ могут быть  любыми,
что не меняет структуру таблицы и не портит экрана. Однов-
ременно на экране выводится полное имя, адрес  загрузки  и
длина одного (указанного) файла.
     Система позволяет использовать: 
     1. Функции просмотра каталогов, выбора одного или не-
скольких файлов путем пометки для выполнения основных фун-
кций.
     2. Функции, поддерживаемые другими программами:
     - запуск программ на исполнение (функция расширена  и
автоматизирована до нажатия одной (двух)  клавиш),  в  том
числе программ на Бейсике 86 в формате .BIN;
     - копирование файлов с носителя на  носитель  ( файлы
могут быть любого размера и размещаться по любому адресу);
     - удаление файлов из каталога (физически файлы сохра-
няются на диске и могут быть восстановлены в каталоге. При
этом система сохраняет целым имя файла в каталоге, что вы-
зывает эффект его неудаления для других дисковых программ,
в том числе и для базового ПЗУ КНГМД "ОПТОК");
     - сжатие пространства диска ( физическое  перемещение
файлов на место удаленных с ликвидацией "пустых"  мест  на
диске и в каталоге);
     - печать каталога диска на принтере (выводится наибо-
лее полная информация, включая первый сектор файла на дис-
ке в восьмеричном и десятичном виде);
     - просмотр файлов в символьном и текстовом режиме(от-
личие текстового режима - встречающиеся коды 0 и 12  иден-
тифицируются как коды перевода строки и последующий  вывод
ведется с новой строки).
     3. Функции, не поддерживаемые другими программами:
     - установка и снятие защиты файлов от удаления (защи-
та действительна только для системы);
     - пометка в каталоге файлов, содержащих сбойные  сек-
тора;
     - восстановление в каталоге удаленных файлов ( файлы,
удаленные системой, восстановятся со своими именами,  уда-
ленные другими средствами, с именами, состоящими  из  кода
0);
     - поиск на диске цепочки символов (до 256 символов) с
установкой указателя на имя файла, в котором встречена за-
данная модель;
     - редактирование каталога без перезаписи файлов:  пе-
реименование файлов, изменение записей о  длине  и  адресе
загрузки файла, установка/снятие пометки о запуске файла с
автоотказом от дисковода, установка начального адреса дис-
ковой области при запуске данной программы.

     2. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ.

     Конфигурация соответствует стандартной, включая КНГМД
"ОПТОК", один или два дисковода и принтер (версия v3 снаб-
жена универсальным драйвером принтера.  Число  накопителей
может быть как один, так и два, система работает
с двумя или одним накопителем одинаково успешно.

     3. РАБОЧИЙ ЭКРАН СИСТЕМЫ.

     Экран системы делится на несколько полей  (рис.3.1).

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│┌──────────────────────┐                        ┌─────┐│
││  1                   │                        │ 2   ││
│└──────────────────────┘                        └─────┘│
│┌──────────────────────────┐┌─────────────────────────┐│
││  3                       ││ 4                       ││
│├───────┬──────────┬───────┤├───────┬─────────┬───────┤│
││  5.1  │ 5.2      │ 5.3   ││ 6.1   │6.2      │6.3    ││
││       │          │       ││       │         │       ││
││       │          │       ││       │         │       ││
││       │          │       ││       │         │       ││
│├───────┴──────────┴───────┤├───────┴─────────┴───────┤│
││ 7                        ││ 8                       ││
│└──────────────────────────┘└─────────────────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────┐│
││ 9                                                   ││
│└─────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────┐│
││ 10                                                  ││
│└─────────────────────────────────────────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────────────────┘

     Рис. 3.1. Общий вид экрана системы.
     1 - титульная строка; 2 -  поле  текущего  алфавита;
3 - поле информации нулевого накопителя; 4 - поле  инфор-
мации первого накопителя; 5.1-3 - текущая страница  ката-
лога нулевого, а 6.1-3 - первого накопителя; 7 - поле ин-
формации об указанном файле нулевого, 8 - первого накопи-
теля; 9 - командная строка; 10 - строка меню-подсказки.

     В поле 1 выводится текст "PS-System v3  Панов  ОПТОК
'93".
     В поле 2 выводится сообщение ЛАТ или РУС.
     В поля 3 и 4 выводится сообщение DKном - номер нако-
пителя, DS - двухсторонний, DD - двойной плотсности,  за-
тем идет число свободных блоков в десятичном  представле-
нии.
     В поля 5 и 6 выводятся три столбца текущей  страницы
каталога, содержащие 9 первых  символов  имени  файла,  а
также возможные специальные пометки имен файлов в крайней
правой позиции. В этих же полях находится файловый курсор
-указатель.
     В поля 7 и 8 выводится полное имя, адрес загрузки  и
длина файла, на котором установлен указатель.
     В поле 9 выводится номер текущего накопителя (0: или
1:), приглашение ">" и текстовой курсор, в эту же  строку
выводится информация об обрабатываемом файле в  некоторых
режимах, а также производится ввод модели  для  поиска  и
текстовых команд.
     Поле 10 содержит меню-подсказку функций системы.
