  Дисковая операционная система для БК0010, БК0011, БК0011М


     ##┐      ###┐   ###┐ ########┐     ######┐     ######┐
    ####┐     ###│   ###│ ###┌──####┐ ####┌─####┐ ####┌─####┐
   ######┐    ####┐  ###│ ###│   ###│ ###┌┘  ###│ ###┌┘  ###│
  ###┌─###┐   #####┐ ###│ ###│   ###│ ###│   ###│ ####┐  └──┘
 ###┌┘  ###┐  ###│##┐###│ ###│   ###│ ###│   ###│ └─######┐
 ###│   ###│  ###│ #####│ ###│   ###│ ###│   ###│   └───####┐
 ##########│  ###│  ####│ ###│   ###│ ###│   ###│ ###┐   ###│
 ###┌───###│  ###│   ###│ ###│  ####│ ####┐ ####│ ####┐ ####│
 ###│   ###│  ###│   ###│ ########┌─┘ └─######┌─┘ └─######┌─┘
 └──┘   └──┘  └──┘   └──┘ └───────┘     └─────┘     └─────┘



                         ВЕРСИЯ 3.30

       (C) 1993-97 А.М.Надежин, С.Е.Камнев, Д.К.Крылов



==================== (C) 1997 А.М.Надежин =====================

     Я рад  представить продукт,  которого Вы так долго ждали:
ANDOS V 3.30. В этой версии реализованы:

 - Работа с 63-мя устройствами (разделами винчестера)
 - "Объединение" нескольких разделов винчестера в один
    и удобный переход с диска на диск с помощью ссылок
 - Поиск файла по маске на всех доступных разделах винчестера
 - Графическое дерево подкаталогов
 - Редактирование текстовых файлов
 - Режим сохранения экрана (звездочки)
 - Калькулятор
 - Настройка системы из оболочки (многие М-файлы встроены)
 - Восстановление оболочки при ее уничтожении без перезагрузки
 - Значительно увеличена скорость работы файлера

     Возможно, Вы ожидали большего, но, к сожалению, я практи-
чески не имею сейчас возможности заниматься БКшкой, и эта вер-
сия почти целиком создавалась без моего участия:  сам  "перех-
ватчик EMT36" или "ДОС" (как кому больше нравится) остался без
изменений (новая версия 4.0 в принципе существует -  она  была
написана мной летом 1995 года,  но ее Вы уже вряд ли когда ни-
буть увидите). Весной 1995 года Сергей Камнев усовершенствовал
свою оболочку Disk Master, добавив в нее функции работы с вин-
честером. В таком виде ANDOS V3.11 получил небольшое несанкци-
онированное распространение. Затем летом-осенью 1995 года Кам-
нев внес в Master существенные  изменения,  добавив  множество
новых функций и введя почти все .M-файлы в состав оболочки.  В
таком виде это все провалялось еще  год,  пока  Д.К.Крылов  не
взялся за создание версии, описание которой Вы сейчас читаете,
за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
     Я предполагаю,  что 99% пользователей прекрасно знакомы с
ANDOS V3.1, поэтому в этом документе описаны лишь изменения по
сравнению с этой версией.

             Совместимость с предыдущими версиями
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ANDOS V3.30 полностью совместима с версией 3.1, на  уровне
системных запросов, поэтому любые программы и утилиты, исполь-
зующие эти запросы, будут работать в ANDOS V3.30.
    Основным отличием от предыдущих версий является новая вер-
сия сервисной оболочки - Disk MASTER ]I[.

                        ANDOS и файлер
                        ~~~~~~~~~~~~~~
     Вдвое увеличено количество устройств (добавлены маленькие
буквы).
     В ANDOS при выводе каталога убран фильтр пo расширению.

                      Эмулятор MicroDOS

     Эмулятор MicroDOS выведен из состава ANDOS.  Теперь диски
MicroDOS можно  просматривать  в  Master'е  и  запускать с них
программы, но эти программы не смогут работать с диском,  если
предварительно не был запущен эмулятор (он запускается пунктом
"Mdosem" из меню "Command" (СУ+M). Эмулятор является стандарт-
ной подгрузкой Master'а и размещается с адреса 137000, поэтому
при запуске любой другой подгрузки он будет уничтожен.

                            Файлер

     В файлере  удалена  обработка подкаталогов:  показываются
все файлы, имеющиеся на диске. Файлер может быть вызван только
на текущем устройстве. За счет этого удалось значительно уско-
рить работу файлера.


                       DISK MASTER ]I[
                       ~~~~~~~~~~~~~~~
     В отличие от предыдущих версий не вся оболочка при запус-
ке загружается в память компьютера.  Часть функций выполняются
модулями,  размешенными в подгружаемом оверлее оболочки. Такой
способ  работы  позволил отказаться от большого количества М -
файлов,  которые переведены в файл ANDOS.SYS и запускаются  из
меню  (КТ,  АР2+9).  Всвязи  с этим для нормальной работы Disk
MASTER необходимо,  чтобы файл ANDOS.SYS всегда  был  доступен
системе. Этого можно добиться одним из следующих способов:

    - оснастить Вашу БК винчестером
    - иметь два дисковода с системным диском в одном из них
    - если у Вас БК0011М давать команду "OVL" в начале каждого
      сеанса работы для установки оверлея на виртуальный диск
    - скопировать на все рабочие диски  файл  ANDOS.SYS  таким
      образом, чтобы этот файл обязательно был  последователь-
      ным и находился в начале диска. Проще всего это сделать,
      скопировав ANDOS.SYS на чистый диск, и уже потом записав
      на него рабочие файлы.  Более сложный вариант:  скопиро-
      вать на какой-нибуть другой диск файлы  из  первых  23-х
      кластеров, записать  ANDOS.SYS и переписать файлы назад.
      Проверить правильность установки ANDOS.SYS можно, сделав
      диск системным (командой "MakeBoot" программы ANFORM).


     ВНИМАНИЕ! При  установке  оверлея на виртуальный диск все
старое содержимое виртуального диска уничтожается, поэтому эту
операцию рекомендуется  производить сразу после загрузки.  При
этом на виртуальном диске создается файл MASTER.OVL,  содержа-
щий часть файла ANDOS.SYS.
     Если после установки оверлея программой OVL.M виртуальный
диск  был  отключен или испорчен,  MASTER вновь начинает обра-
щаться к системному диску.
     Помимо установки  на виртуальный диск оверлея,  программа
OVL.M позволяет также переписать  на  виртуальный  диск  любые
файлы, перечисленные в текстовом файле MLIST.TXT,  находящемся
на системном диске.

                            * * *

     Несмотря на то,  что многие функции теперь вызываются  из
меню, они все равно остаются подгрузками,  и некоторые из них,
как и раньше,  акивизируются по нажатию СУ+F.  Так,  например,
если вызвать из меню "Command" функцию "PrintDIR",  произойдет
запуск соответствующией подгрузки и для повторной печати ката-
лога можно просто нажимать СУ+F.

                            * * *

     Две функции,  вызывающиеся из меню: сравнение каталогов и
создание ссылки не требуюет подгрузки оверлея.  Поэтому Вы мо-
жете использовать  сочетания  клавиш  СУ+Q  и СУ+] даже тогда,
когда файл ANDOS.SYS недоступен системе.

                            * * *

     При уничтожении MASTER'а в памяти его можно восстановить,
запустив программу MASTER:

    ? М<-┘         Эта комнда монитора БК восстановит в памяти
    ИМЯ? MASTER<-┘ Disk MASTER, если он был уничтожен

По умолчанию запуск  этой  программы  запрограммирован  на  9й
ключ, поэтому  для  восстановления  MASTER'а достаточно нажать
АР2+9.

                       Хранитель экрана

     Если в течение некоторого времени при работе с  Master'ом
ничего не  делать,  запустится  программа  сохранения экрана -
"звездное небо".  Время запуска хранителя экрана можно устано-
вить,  выбрав пункт "savEscr" меню "Setup" (КТ E). Единица со-
ответствует приблизительно 100-секундной задержке.  При  уста-
новке времени задержки 0, звездочки не появятся никогда.

                       Выбор устройств

     Окно выбора  устройств  теперь  не  содержит меню:  в нем
отображается лишь буква текущего для данной панели устройства.
Стрелками <--  и  -->  Вы можете выбрать нужное устройство,  а
клавишей <-┘ запустить чтение каталога. Удобнее просто ввести
букву нужного  устройства (РУС или ЛАТ регистр не имеет значе-
ния).

                       Запуск программ

     В Disk  MASTER ]I[ появилась возможность запуска программ
с системного диска: если в командной строке набрать имя нужной
программы,  MASTER попробует найти ее на текущем диске, а если
ее там нет, запустит с системного диска.

XEROX2  Эта команда запустит XEROX2 с текущего или системного
        диска.

     Расширение .M для M-файлов при их запуске  указывать  те-
перь необязательно,  важно только, чтобы на диске не оказалось
файла с таким же именем, но без расширения.

OVL     Эта команда запустит OVL.M

                       Виртуальный диск

     Виртуальный диск на БК0011М может быть подключен или отк-
лючен командой "vDisk" меню "Setup".  Когда  виртуальный  диск
подключен, в конце командной строки отображается "VD".
     Режим виртуального диска сохраняется вместе с другими па-
раметрами оболочки по команде "Save" того же меню.
     ВНИМАНИЕ! При  установке оверлея Disk MASTER на виртуаль-
ный диск старое содержимое виртуального диска уничтожается.
     При наличии винчестера лучше не пользоваться  виртуальным
диском, так как винчестер все равно работает быстрее.

                            Ссылки

     Для удобства  работы  с  винчестером  можно  использовать
ссылки. С помощью них можно легко и удобно переходить с одного
диска на другой,  и даже "объединять" несколько дисков в один.
     На любом  диске можно создать ссылку для перехода на дру-
гой диск.  Для этого вызовите на пассивную панель каталог дис-
ка,  НА который нужно ссылаться,  а на активную панель каталог
диска,  где будет создаваться ссылка.  Вызовите команду "Make-
dev" меню "Disk" (Или просто нажмите СУ+]) и введите имя ссыл-
ки.
     Поясню на примере, как "объединить в один" два диска. До-
пустим Вы хотите  объединить диски C: и F:.
     1. Прочитайте каталог C: на левую панель  ( K== C)
     2. Прочитайте каталог F: на правую панель ( |==> F)
     3. Встаньте на левую панель
     4. Нажмите СУ+] и введите имя ссылки, например "Диск F"
     5. Перейдите на правую панель
     6. Нажмите СУ+] и введите имя ссылки, например "__"
Теперь Вы можете использовать диск F:  как подкаталог на диске
C:, т.е.  когда Вы установите курсор на ссылку "Диск F" и наж-
мете ВВОД,  Вы окажетесь на диске F:,  причем курсор автомати-
чески установится на обратную ссылку "__" (если,  конечно,  Вы
ее создали).
     В поле адреса у ссылок показывается  имя  устройства,  на
которое они ссылаются.
     Ссылки могут создаваться только в коневом каталоге диска.
     Ссылки, создаваемые  программой  MAKEDEV на дисках MKDOS,
также поддерживаются Disk Master'ом.
     Ссылки можно  переименовывать,  удалять и даже копировать
(разумеется удаляться и копироваться будет только сама ссылка,
а не весь диск),  однако следует иметь ввиду, что если при ко-
пировании на целевом диске обнаруживается ссылка  с  таким  же
именем, копирование не производится.
     Также, как и подкаталоги, ссылки занимают место в катало-
ге диска,  который,  как Вы помните,  может содержать не более
112 элементов.

                            Дерево

     В Disk  MASTER  ]I[  появилась  возможность просматривать
структуру и содержимое подкаталогов в виде "дерева".  Для  за-
пуска этого  режима  вызовите пункт "Tree" меню "Command".  На
пассивной панели появляется "дерево" текущего диска. Клавишами
'вверх' 'вниз' можно перемещаться по подкаталогам, при этом их
содержимое будет отображаться на  активной  панели.  Клавишами
'влево'  'вправо' можно переходить на соседние разделы винчес-
тера. Переход на другие устройства происходит также при нажати
буквенных клавиш, соответствующих именам этих устройств. В ре-
жиме "дерево" могут просматриваться диски в формате "ANDOS"  и
"MicroDOS".
     По нажатию ВВОД происходит переход в тот каталог, на име-
ни которого стоял курсор "дерева".
     По КТ  происходит  выход из режима с переходом в корневой
каталог того устройства, которое было на панели до запуска ре-
жима.

                         Поиск файлов

       Disk MASTER  ]I[  позволяет  вести поиск файлов на всех
доступных разделах винчестера. Для запуска режима поиска вызо-
вите пункт "Find" меню "Command". В появившемся меню "Find mo-
del" вводится модель поиска аналогично тому,  как она вводится
в режиме фильтра. По завершению ввода модели начинается поиск:
на экране появляется окно, в которое выводятся имена найденных
файлов с  полным путем.  Кроме того,  вверху окна индицируется
имя раздела,  на котором в данный момент идет поиск  и  модель
поиска, а внизу окна общее количество файлов и количество най-
деных файлов.
     После завершения поиска в окне появляется курсор, который
можно перемещать по  построенному  списку  с  помощью  стрелок
вверх и вниз и выбирать конкретный файл, который вас интересу-
ет. Длина списка не ограничена.
     Выбрав какой-либо файл и нажав ВВОД  вы  оказываетесь  на
соответствующем разделе и в соответствующем каталоге.   Курсор
автоматически устанавливается на заданный файл,  так  что  его
можно сразу же запустить, просмотреть и т.д.
     Повторный вызов Find с пустой моделью сразу выдаст список
ранее  найденых  файлов,  причем предыдущее положение курсора-
указателя будет восстановлено и выбор файлов можно продолжить.
Результаты последнего поиска сохраняются в файле  FINDLIST.DAT
на системном диске).
     Если по заданной модели ни одного файла  не  найдено,  то
будет выдана соответствующее сообщение.
     Поиск ведется  на  всех  доступных  разделах  винчестера,
включая MicroDOS-овские.

                            Вьювер

     В связи с появлением редактора шаг горизонтального  пере-
мещения теперь устанавливается клавишей ШАГ (вместо S).
     Стандартный вьювер  воспринимает тексты в форматах EDASP,
Vortex,  Micro.  По команде "Viewers" меню "Setup" или по СУ+A
подгружается дополнительный вьювер указанной кодировки,  после
загрузки которого по СУ+F  можно  переключаться  между  ним  и
обычным вьювером.
     При запуске какой-либо функции-подгрузки  (например  Mdo-
sem, Address, Date и т.д.) дополнительный вьювер отключается.
     В меню выбора вьювера альтернативная кодировка теперь на-
зывается "IBM", а основная "ГОСТ".

                      Текстовый редактор

     В Disk MASTER  ]I[  появилась  возможность  редактировать
текстовые файлы,  размером до 32000(8) в форматах EDASP, TURBO
и VorteX. Запустить редактор можно двумя способами:
1 способ: Нажатием клавиши "Е" в режиме просмотра по АР2+3
2 способ: Выбором пункта "Edit" из меню "Сommand".
     Для создания и редактирования нового файла можно  исполь-
зовать только второй способ:  при выборе пункта "Edit" появля-
ется окно с запросом имени файла для редактирования, в которое
выводится имя файла, на котором стоял курсор. Для создания но-
вого файла просто введите его имя и нажмите "<─┘".
     При входе  в режим редактирования в нижней строке появля-
ется имя редактируемого файла,  список клавиш редактирования и
индикаторы языка и свободного объема памяти. В режиме редакти-
рования работают следующие клавиши:
 Стрелки  - перемещение курсора в пределах набранного текста
 АР2+<- ->- в начало/в конец строки
 АР2+/\ \/- на страницу вверх/вниз
 <─┘      - ввод/разбиение строки на две
 <══      - забой/соединение двух строк в одну
 K══ ╞══> - сдвижка/раздвижка в строке
 ╪═>      - сброс части строки справа от курсора
 АР2+K══  - удаление строки в буфер
 АР2+╞══> - восстановление строки из буфера
 СБР      - переход к началу текста
 ШАГ      - переход к концу текста
 КТ       - выход из режима редактирования
     При выходе   из  редактора  появляется  меню  "Save  file
Yes/No" (Сохранить файл Да/Нет).  При выборе "No", все измене-
ния файла отменяются, а новый файл просто не создается.

                         Калькулятор

     В Disk MASTER III встроен модуль калькулятора,  созданный
Terra Software Inc. Калькулятор позволяет производить простей-
шие операции  с  целыми положительными числами в трех системах
счисления и будет полезен,  скорее, программистам. Калькулятор
не имеет функции "=" и работает, аналогично советским програм-
мируемым калькуляторам:  сначала вводится первое число,  потом
второе, а затем указывается знак.  Например,  чтобы к 2 приба-
вить 3 нужно ввести 2, нажать <─┘, ввести 3, нажать "+". Каль-
кулятор имеет следующие управляющие клавиши:

 СБР - сброс числа
 0-9 - ввод цифр
 <══ - забой
 <─┘ - ввод первого числа операции
 +   - сложить
 -   - вычесть
 *   - умножить
 /   - разделить
 D   - десятичная система
 O   - восьмиричная система
 B   - двоичная система
 КТ  - выход

     Теущая система счисления калькулятора может быть сохранена
командой "Save" меню "Setup".

                          Имя диска

     Вы можете  присвоить имя любому диску или разделу винчес-
тера. Для этого вызовите пункт "Disk  name"  меню  "Disk"  или
просто нажмите СУ+^.  Посмотреть имя диска в этой версии ANDOS
можно только через этот же пункт меню.  Возможно  в  следующих
версиях имя диска будет индицироваться на панели.

                     Инициализация дисков

     Инициализация дисков,  вызываемая  пунктом  "Init"   меню
"Disk" теперь возможна и на БК0010.  При инициализации автома-
тически определяется размер диска или раздела винчестера.

                       Печать каталога

     Печать каталога  (пункт  "Printdir"  меню "Command") пра-
вильно печатает имена подкаталогов, печатает 'DIR', 'DEV'.

                Другие изменения и исправления

     При копировании и перемещении для ввода пути теперь вмес-
то клавиши "\" используется клавиша ТАБ.
     Некоторые подпрограммы перемещены, и оболочка будет рабо-
тать, даже если файлер и драйвер печати уничтожены.
     Исправлены замеченные ошибки (например в MKDIR), и запре-
щен ввод пустых имен и адресов в некоторых функциях.
     Драйверы печати  переделаны,  так как КОИ7 вместо русских
букв на некоторых принтерах печатал курсив,  а IBM и  ГОСТ  не
печатали Ъ и ■, хотя и могли это делать.
     Теперь в  заставке можно устанавливать дату до 2079г. :)
     При сохранении параметров оболочки ("Setup"->"Save") сох-
раняется также загруженный шрифт.

                       Горячие клавиши

     Многие функции меню могут быть вызваны с помощью  сочета-
ний клавиш:
 СУ+A - Установка адреса файла ("Command" -> "Address")
 СУ+B - Установка разных View'eров ("Setup" -> "Viewers")
 СУ+D - Установка даты ("Command" -> "Date")
 СУ+E - Активизация хранителя экрана (звездочек)
 СУ+F - Активизация функции подгрузки
 СУ+K - Калькулятор ("Command" -> "caLc")
 СУ+M - Эмулятор MicroDOS ("Command" -> "Mdosem")
 СУ+P - Поиск ("Command" -> "Find")
 СУ+R - Редактирование текста ("Command" -> "Edit")
 СУ+T - Дерево ("Command" -> "Tree")
 СУ+U - Переключение вирт.диск/магнитофон ("Setup" -> "vDisk")
 СУ+Q - Сравнение панелей ("Command" -> "Compare")
 СУ+] - Создание ссылки на диск ("Disk" -> "Makedev")
 СУ+^ - Ввод имени диска ("Disk" -> "Disk Name")

     Из-за особенностей БК многие управляющие клавиши дублиру-
ются СУ- сочетаниями, знать которые иногда может оказаться по-
лезным:

 СУ+С = КТ   - вызов меню, отмена операций
 СУ+H = <--  - в начало экрана
 СУ+I = ТАБ  - переход на другую панель
 СУ+L = СБР  - перечитывание каталога текущей панели
 СУ+N = РУС  - переход на русский язык
 CУ/O = ЛАТ  - переход на нерусский язык :)
 СУ+S = ВС   - выделение/отмена выделения файла
 СУ+V = K==  - чтение каталога на левую панель
 СУ+W = |=>  - чтение каталога на правую панель
 СУ+Y = -->  - в конец экрана
 СУ+Z =вверх - на строку вверх
 СУ+[ = вниз - на строку вниз

                        Утилиты ANDOS
                        ~~~~~~~~~~~~~
     ANFORMAT теперь работает с устройствами от A: до ■:, поз-
воляя инициализировать  разделы винчестера (разделы винчестера
обычно имеют размер 1700 блоков, поэтому не забывайте устанав-
ливать командой "Set" количество дорожек равным 85).

                 Информация для программистов
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Добавлены ячейки:
┌──────┬──┬──────┬─┬──────────────────────────────────────────┐
│120156│ 1│DEVSYS│P│Устройство с которого произведена загрузка│
│      │  │      │ │ANDOS (0 - A, 1 - B ...)                  │
├──────┼──┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────┤
│120157│ 1│DEVMAS│P│Устройство, с которого Disk MASTER подгру-│
│      │  │      │ │жает необходимые модули оболочки. Совпада-│
│      │  │      │ │ет с системным до запуска OVL.M, после ко-│
│      │  │      │ │торого становится виртуальным диском "E"  │
│      │  │      │ │При повреждении или отключении V-diska    │
│      │  │      │ │снова становится системным.               │
└──────┴──┴──────┴─┴──────────────────────────────────────────┘

     В техническом описании ANDOS была допушена ошибка:  подп-
рограмма RUNNER завускается не командой CALL @120312, а коман-
дой JSR R5,@120312.

     Добавлены ячейки:

┌──────┬──┬──────┬─┬──────────────────────────────────────────┐
│126604│ 2│IMAST │P│Вход в оболочку. Сделать JSR R5,@RUNNER   │
│      │  │      │ │.WORD IMAST, установить свой вектор 4.    │
│      │  │      │ │После этого можно пользоваться подпрограм-│
│      │  │      │ │мами оболочки (как в М - файлах).         │
├──────┼──┼──────┼─┼──────────────────────────────────────────┤
│126606│ 2│MASTI │P│Выход из оболочки. Сделать CALL @MASTI.   │
│      │  │      │ │Восстанавливаются вектора, установленные  │
│      │  │      │ │до входа в оболочку.                      │
└──────┴──┴──────┴─┴──────────────────────────────────────────┘

     Используя эти  ячейки  можно во время работы программы по
мере необходимости входить в оболочку и выходить  из  нее,  но
надо  помнить,  на  какие  адреса загружает оболочка каталог и
FAT,  и что подпрограммы с кодом вызова 107200 и выше загружа-
ются  на  23200 и не использовать такие подпрограммы,  которые
погубят Вашу программу. Некоторые испортят Вам стек.
    Подпрограммы чтения кода с клавиатуры (INPUT,  INPC) имеют
таймер включения "звездочек",  выдающий код 5 (СУ+E),  который
надо как-то перехватывать и не использовать для других целей.

                            * * *

    К сожалению не все,  что хотелось бы сделать в этой версии
ANDOS было сделано,  но я решил выпустить то, что есть сейчас,
так как иначе оно могло не выйти в свет никогда.
     Если Вы заметите какие-либо ошибки или неточности  как  в
программах, так и в описании - пожалуйста сообщите об этом.

         В заключении хочется выразить благодарность:
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сергею Камневу            за  героическое создание новой версии
~~~~~~~~~~~~~~            оболочки Disk MASTER,  являющейся ос-
                          новой ANDOS, а также за за TRANSIT  и
                          эмулятор БК на PC.

Дмитрию Крылову           за героическое доведение до ума того,
~~~~~~~~~~~~~~~           что было героически сделано  С.Камне-
                          вым перед тем,  как  он  окончательно
                          перешел на PC.

Моей жене Насте           за ни чуть не менее героическое  воо-
~~~~~~~~~~~~~~~           душевление, целеустремление, уговари-
                          вание и пинание меня,  чтобы  я  таки
                          выпустил эту версию.

Дмитрию Пугачеву (JOKER)  за  динамическую трехмерную заставку,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  созданную специально для ANDOS.
и SSD Group
~~~~~~~~~~~

Дмитрию Романову          за программу установки даты, написан-
~~~~~~~~~~~~~~~~          ную специально для заставки ANDOS, за
                          VorteX! и ценные советы.

Денису Сотченко (RDC)     за ценные советы и идеи.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

С.Авдюшину        за создание основы файловой системы  ANDOS  и
~~~~~~~~~~        последующие ценные советы.

фирмам Altec      за поддержку,
и Альтпро         а также их основателям:
~~~~~~~~~
- В.Новаку        за EDALT3, идею сортировки каталога  и  алго-
  ~~~~~~~~        ритмы печати и автозапуска;

- Н.Подкопаеву    за EDALT3, ценные советы и пожелания.
  ~~~~~~~~~~~~

М.Королеву (MKT)  за Reader.14, DESS, TURBO6M и кое-какие идеи.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Д.Бутырскому (BD) за пару мелких, но ценных  идей,  почерпнутых
~~~~~~~~~~~~~~~~~ из его MCommander'а.

А.Ходулеву        за BKPACK.
~~~~~~~~~~

Всем пользователям ANDOS, оценившим труды авторов.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


                            * * *

   Телефон:        (095)180-3002, Алексей
                   ВТ,ЧТ 19:00-23:00 СБ,ВС 12:00-23:00

   Почтовый адрес: 129329, Москва, а/я 103,
                   Надежину Алексею Михайловичу

   FidoNet:        2:5020/754.9, 2:5020/189.32

   E-Mail:         andos@p9.f754.n5020.z2.fidonet.org
                   andos@dataforce.net

   WWW:            http://www.dataforce.net/~andos
                   (Эта страничка World Wide Web (WWW)
                   сети Интернет откроется в ближайшее время)




                                     (C) 24.5.1997 А.М.Надежин

--------------------------------------------------------------
    Желаю Вам успешной и плодотворной работы с ANDOS V3.30
--------------------------------------------------------------