   Дисковая операционная система для БК0010, БК0011, БК0011М




       [][]     []    []   [][][]       [][]       [][]
     []    []   []    []   []    []   []    []   []    []
     []    []   [][]  []   []    []   []    []   [][]
     [][][][]   []  [][]   []    []   []    []       [][]
     []    []   []    []   []    []   []    []   []    []
     []    []   []    []   [][][]       [][]       [][]



                          Версия 3.1


                   Инструкция пользователя.



==================== (C) 1994 А.М.Надежин =====================



     Дисковая операционная  система ANDOS V3.1 обеспечивает ра-
боту компьютеров БК0010, БК0011, БК0011М с дисководами.
     ANDOS поддерживает два формата диска: "ANDOS" и "MicroDOS"
Основным является формат "ANDOS",  совместимый с применяемым на
IBM форматом дисков MS-DOS.  Формат "MicroDOS" поддерживается с
помощью специального эмулятора.  Это позволяет читать  в  ANDOS
диски,  записанные в операционных системах MicroDOS, Norton-БК,
NORD,  AO-DOS, MKDOS, PascalDOS, однако запись на эти диски не-
возможна.
     В ANDOS V3.1 имеется возможность  работы  с  подкаталогами
неограниченной вложенности.
     Для повышения удобства работы в прикладных  программах,  в
ANDOS имеется  встроенный  файлер,  позволяющий  задавать имена
файлов в режиме меню.


                       1. Загрузка ANDOS
                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~
     В начале  каждого сеанса работы необходимо загрузить ANDOS
с системного диска.  На БК0011М и БК0010 с  контроллером  "АЛЬ-
ТЕК2"  загрузка происходит автоматически при включении питания,
БК0011 при включении выходит в монитор и для загрузки необходи-
мо  ввести  латинскую букву "B",  БК0010 с обычным контроллером
также выходит в монитор, но для загрузки необходимо ввести бук-
ву   "Т"   и  нажать  "ВВОД"  для  "новых"  контроллеров  (ANCO
K16/Turbo, АЛЬТЕК) или ввести команду "S160000" и нажать "ВВОД"
для "старых" (если Вы не знаете, какой у Вас контроллер, попро-
буйте сначала "T", а если не получится - "S160000").
     Как только начнется загрузка, загорится индикатор и  вклю-
чится двигатель дисковода, экран очистится и появится сообщение
"Идет загрузка ANDOS". Через несколько секунд дисковод  остано-
вится и на экране появится заставка. Если Вы, наслаждаясь  зас-
тавкой, не будете притрагиваться к клавиатуре в  течении  10-15
секунд внизу экрана появится бегущая строка-подсказка,  которую
можно прервать в любой момент, нажав одну из  управляющих  кла-
виш.
     Пока заставка находится на экране Вы можете установить те-
кущую дату и перейти к одному из режимов работы ANDOS с помощью
следующих клавиш:

     "стрелка вверх" - увеличение даты на 1 день;
     "стрелка вниз"  - уменьшение даты на 1 день;
     "ВВОД"          - запуск оболочки Disk MASTER;
     "ПРОБЕЛ"        - запуск оболочки со сбросом даты;
     "КТ"            - выход в монитор БК0010;
     "0"-"9"         - запуск программируемого ключа;
     другие клавиши  - запуск  стартовой  функции (пока что эта
                       функция зарезервирована).

     Если Вы сочтете  для  себя  удобной  возможность  узнавать
впоследствии дату создания или модификации любого файла - уста-
новите текущую дату и нажмите "ВВОД", если же дата Вам не  нуж-
на, нажмите "ПРОБЕЛ".

     При выходе из заставки дата сохраняется на системном диске
(если она изменялась).

     Обычно работа  с системой осуществляется с помощью сервис-
ной оболочки Disk MASTER,  описание которой Вы найдете в файлах
MASTER1.EDP-MASTER4.EDP.

                        2. Имена файлов
                        ~~~~~~~~~~~~~~~
     Имя в ANDOS так же, как и в MS-DOS, состоит из  двух  час-
тей: собственно имени и расширения, разделяемых знаком  "точка"
(при отсутствии расширения точка необязательна). Имя может сос-
тоять из 1-8 букв, цифр и знаков, расположенных в  произвольном
порядке. Расширение может состоять из 1-3 символов  или  отсут-
ствовать. В имени и расширении могут употребляться заглавные  и
строчные буквы русского или латинского алфавита, а также  псев-
дографика и спецсимволы. Однако на имя накладываются  некоторые
ограничения: имя не может быть пустым (т.е. состоящим из точки,
одних пробелов или нулей), а также начинаться со знака "-"  или
иметь символ ":" во второй позиции. Кроме того в имени не может
использоваться символ "точка".

     Если Вы планируете работать с дисками ANDOS на IBM,  необ-
ходимо принять во внимание дополнительные ограничения, наклады-
ваемые на имя файла:  в имени не должны использоваться строчные
буквы, а также некоторые спецсимволы: " * + , . / : ; < = > ? [
\ ] | . Для исправления на IBM некорректных имен удобно исполь-
зовать программу "Norton Disk Editor" (DE,  DISKEDIT), при этом
некорректные имена в режиме  редактирования  выделятся  красным
цветом.


                      3. Устройства ANDOS
                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ANDOS V3.1 может обслуживать до 32 устройств.  По умолчанию на
БК0010 облуживаются пять устройств:

               @: - Магнитофон
               А: - Первый дисковод (привод 0)
               B: - Второй дисковод (привод 1)
               С: - Третий дисковод (привод 2)
               D: - Четвертый дисковод (привод 3)

     На БК0011М становится возможной работа  с  шестым  устрой-
ством - виртуальным диском "E:".  Дополнительные  драйверы,  не
входящие в комплект поставки ANDOS (например драйвер  винчесте-
ра), могут расширять количество используемых устройств.


                    4. Команды перехватчика
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Управление работой ANDOS возможно не  только  из  оболочки
Disk  Master,  но и из любой программы,  имеющей функции чтения
или записи, или из монитора БК0010. Для этого используются спе-
циальные имена файлов. Например, чтобы просмотреть каталог дис-
ка из любой программы,  достаточно запустить функцию чтения или
записи  и вместо имени ввести символ ":".  Эта же команда может
быть подана из монитора БК0010. Для этого необходимо в ответ на
знак вопроса ввести команду "M", нажать клавишу возврата карет-
ки (ВВОД) и в ответ на запрос "ИМЯ ?" ввести  команду  и  снова
нажать ВВОД. В нашем примере это будет выглядеть так:

? М ←┘       Эта команда выведет на экран каталог диска.
ИМЯ? : ←┘

     После выполнения команд ANDOS в мониторе и некоторых прог-
раммах может выводится сообщение "ОШИБКА",  на которое не стоит
обращать внимания.

     Для  удобства   в   ANDOS   имеется   текущее   устройство
(устройство по умолчанию). При запуске файла из  оболочки  Disk
MASTER устройство (например дисковод), закрепленное за активной
панелью, объявляется текущим, и все операции чтения или  записи
будут производится с этим устройством.

     Назначение текущего  устройства можно изменить в любой мо-
мент вводом имени устройства (на любом регистре)  вместо  имени
файла. Расширение при этом значения не имеет.

B:           Эта команда назначит "B:" текущим устройством.

     Если перед именем файла явно указано устройство,  происхо-
дит обращение к нему без  изменения  текущего  устройства  (для
магнитофона эта команда недопустима):


A:EDASP      Эта  команда загрузит файл EDASP с диска "A:", не-
             смотря на назначение текущего устройства.

     Для просмотра каталога текущего  устройства  вместо  имени
вводится  символ "двоеточие".  Расширение также не имеет значе-
ния.

:            Эта команда выведет каталог текущего устройства.

     Для того,  чтобы  просмотреть  каталог другого устройства,
перед двоеточием укажите его имя:

B::          Эта  команда выведет на экран каталог диска B: не-
             зависимо от назначения текущего устройства.

     Каталог выводится с указанием имен файлов,  количества за-
нимаемых кластеров,  адресов и длин. В конце каталога выводится
число файлов, количество занятых и свободных кластеров.
     Если во время вывода каталога на экран, нажать  и  удержи-
вать любую алфавитно-цифровую клавишу, на экран выведутся  лишь
те  имена  файлов,  которые  начинаются  на  указанный   символ
(регистры при этом не учитываются). При нажатии алфавитной кла-
виши одновременно с клавишей "СУ" на экран будут выводится име-
на, расширение которых начинается на указанную букву (для прос-
мотра каталога файлов  без  расширений  используется  сочетание
"СУ/@"). При нажатии клавиши "ПРОБЕЛ" вывод  каталога  приоста-
навливается до ее отпускания.


     Удаляется файл в случае, когда перед его именем стоит знак
"минус", при этом ANDOS требует подтверждения удаления. Если  в
ответ на появившийся вопрос "{имя файла}, delete?" нажать любую
клавишу произойдет удаление файла. Для отказа от удаления  наж-
мите клавишу СТОП.

-HELP.BAK    Эта  команда  удалит  с  текущего  устройства файл
             HELP.BAK.

      Если после знака "-" не указывать имени файла  произойдет
вызов файлера (см. следующий раздел) для выбора удаляемого фай-
ла в режиме меню.

     При записи файла ANDOS анализирует диск, и если  на  диске
уже есть файл с таким же именем, обычно на экран выводится зап-
рос "{имя файла} exist P/D:", в ответ на который  можно  ввести
на любом регистре букву "P", "D", или нажать клавишу СТОП. Если
была нажата клавиша СТОП, - запись файла не производится;  если
введена буква "P", - файл перезаписывается на место старого  и,
наконец, если введена буква "D", - у старого  файла  расширение
заменяется на ".BAK" (при этом если на диске уже был такой файл
с расширением .BAK, он будет удален) и записывается новый файл.
Таким образом  в  режиме  дублирования  появляется  возможность
всегда хранить на диске две копии файла - текущую и  предыдущую
(страховочную).

     Иногда удобнее, чтобы один из вышеописанных режимов записи
срабатывал автоматически, без запроса. Для этого  вместо  имени
вводится соответствующая буква (P или D на  любом  регистре)  и
знак вопроса (расширение значения не имеет).

P?           Эта команда установит режим перезаписи.

D?           Эта команда установит режим дублирования.

     При вводе перед знаком вопроса любого другого символа  бу-
дет  восстановлен режим запроса, например:

??           Эта  команда  восстановит режим запроса на переза-
             пись/дублирование.

     Точно так же,  как и при указании имени устройства,  можно
указать режим для текущей операции записи:

P?TEXT.VXT   Эта команда установит режим перезаписи для текуще-
             го файла.


     Команды перехватчика могут подаваться совместно,  при этом
необходимо располагать их друг за другом в соответствии с прио-
ритетами:

 режим записи → устройство → удаление → вывод каталога → файлер


                           5. Файлер
                           ~~~~~~~~~
     Для повышения удобства в работе с прикладными  программами
в ANDOS имеется встроенный файлер, позволяющий  выбирать  файлы
для чтения, записи или удаления в режиме меню. Для вызова  фай-
лера достаточно запустить операцию чтения или записи в програм-
ме или мониторе БК и задать пустое имя, или символ  "."  вместо
имени (это может понадобится в некоторых  программах,  блокиру-
ющих ввод пустого имени).

{пусто}    \ Любая из этих команд запустит  файлер  на  текущем
.          / устройстве.

     Если после точки указать расширение, каталог в файлере бу-
дет отфильтрован по указанному расширению (т.е.  содержать лишь
те файлы, расширение которых соответствует указанному). В неко-
торых программах  расширение  подставляется  автоматически  при
вводе имени, что так же повышает удобство в работе.

.VXT         При  таком вызове файлера включится фильтр по рас-
             ширению "VXT".

     При запуске  файлера на экране появляется окно с каталогом
текущего или указанного устройства.  По умолчанию каталог выво-
дится  в 3 столбца по 10 имен в каждом (эти параметры могут из-
менятся программой пользователя или утилитой ANSETUP V3.00),  в
режиме "РП" каталог выводится в 5 столбцов по 4 имени.  Для уп-
равления работой файлера используются следующие клавиши:

     стрелки ↑↓←→ - перемещение курсора по каталогу

     ВВОД         - выбор файла или вход в подкаталог

     \            - выход в корневой каталог

     ШАГ          - переход на другое устройство. После нажатия
                    этой клавиши нужно ввести  имя  устройства.
                    Например: ШАГ A - переход на диск "A"

     СБР          - перечитывание  каталога  (используется  при
                    смене диска в дисководе)

     алф. символы - включение фильтра по указанному символу. На
                    экран выводится лишь те имена,  которые на-
                    чинаются на указанный символ. При включении
                    фильтра автоматически    включается   режим
                    прозрачности,  при котором индицируются од-
                    новременно все файлы, находящиеся на диске,
                    независимо от того,  в каких   подкаталогах
                    они расположены

     ПРОБЕЛ       - сброс фильтра и режима прозрачности

     точка        - включение фильтра по первому символу расши-
                    рения. После нажатия "." необходимо  ввести
                    один символ, по которому и  будет  фильтро-
                    ваться каталог (ПРОБЕЛ сбрасывает фильтр)

     СТОП         - аварийный выход из файлера

     При нажатии клавиши ВВОД на пустом имени  (такая  ситуация
может  возникать при входе в пустой подкаталог или при включен-
ном фильтре) происходит выход в корневой каталог и сброс  филь-
тра по имени и расширению.
     Необходимо учитывать,  что часть экрана, занимаемая файле-
ром очищается,  поэтому в тех программах,  где во время  чтения
или записи файла на экране хранятся какие-либо  важные  данные,
применение файлера недопустимо (например в графических редакто-
рах  файлер  можно применять для чтения файла на экран,  но при
записи им пользоваться нельзя).
     При запуске некоторых программ файлер может  быть  уничто-
жен, при этом по командам вызова файлера будет выдаваться ката-
лог диска (как по команде ":").


             6. Некоторые особенности работы ANDOS
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     В случае возникновения ошибки обращения к диску ANDOS пов-
торяет операцию, перепозиционировав головку  дисковода  (только
для дисководов A: и B:). Если ошибку при этом устранить не уда-
ется, на экран выводится сообщение  "Disk  error  #{код  ошибки
контроллера}". При нажатии любой клавиши происходит  новая  по-
пытка обращения к диску, при нажатии СТОП операция прерывается.

     ВНИМАНИЕ! После  появления сообщения об ошибке диск в дис-
ководе заменять нельзя до завершения операции или нажатия  кла-
виши СТОП. При несоблюдении этого условия вся информация, запи-
санная на диске может быть уничтожена!

     Расшифровку кодов ошибок Вы  можете  найти  в  техническом
описании ANDOS, здесь приводятся лишь комментарии:

  1 - При чтении - ошибка контрольной суммы (диск плохо читает-
      ся. Эта ошибка может быть вызвана  несоответствием  наст-
      ройки головок разных дисководов или дефектом диска. Часто
      эта ошибка  устраняется при многократных попытках чтения.
      При перезаписи  другой  информации  на то же место ошибка
      устраняется (если, конечно, не был поврежден диск).

      При записи - диск защищен (заклеен защитный вырез).

  2 - Ошибка в зоне заголовка (ошибка возникает редко,  по  тем
      же причинам,  что и #1, однако устранить ее, как правило,
      не удается).

  3 - Нет позиционирования на нулевую дорожку (обычно это озна-
      чает, что дисковод отключен,  или на него не подано пита-
      ние).

  4 - Ошибка позиционирования (может возникать при попытке чте-
      ния на  80-дорожечном  дисководе  40-дорожечных  дисков в
      формате MicroDOS).

  5 - Не найден сектор (обычно возникает на БК0010  при  записи
      на старых  моделях контроллеров.  Как правило устраняется
      при повторной попытке).

  6 - Открыт дисковод, нет диска или диск не вращается

  7 - Прерывание по клавише СТОП (при работе ANDOS  эта  ошибка
      возникнуть не может).

  8 - Не  найден адресный маркер (если после первой попытки эта
      ошибка не устранилась,  - скорее всего вся  дорожка  без-
      возвратно потеряна).

  9 - Не найден маркер данных (аналогично ошибке #2).

  : - Недопустимые  параметры  или  нестандартный  формат диска
      (ошибка может возникать при попытке чтения дисков  других
      компьютеров, имеющих нестандартный формат диска).

  ; - Попытка  чтения  меченого  сектора (очень редко возникает
      после неудачного форматирования диска).


     Любую дисковую операцию можно прервать клавишей СТОП,  од-
нако пользоваться этой клавишей во время записи на диск  крайне
нежелательно.

     Для того,  чтобы работая в ANDOS можно было бы автоматизи-
ровать процесс переноса программ с кассеты на диск и  использо-
вать  программы  с защитой имени,  в ANDOS применена логическая
обработка имени:  если имя превышает восемь символов, ANDOS ис-
пользует первые семь символов и последний. Допустим Вы захотели
скопировать с магнитофона на диск игру "ДЕСАНТНИК". Она состоит
из шести файлов:  ДЕСАНТНИК, ДЕСАНТНИК1 ... ДЕСАНТНИК5. Если бы
операционная система использовала просто первые восемь символов
имени  все  шесть файлов стали бы называться ДЕСАНТНИ и естест-
венно затерли друг друга на диске.  При копировании этих файлов
в  ANDOS  с  логической  обработкой имени они получат имена ДЕ-
САНТНК,  ДЕСАНТН1 ...  ДЕСАНТН5.  При запуске игры можно  будет
вводить как имя в каталоге (ДЕСАНТНК) так и полное имя (ДЕСАНТ-
НИК).  То же будет происходить и при чтении первой частью  игры
остальных пяти.

     Для двух  типов дисководов в памяти раздельно хранятся две
таблицы параметров (первая - для дисковода "A",  вторая  -  для
остальных), что дает возможность подключать к БК два совершенно
различных типа дисководов (например:  один 80-дорожечный однос-
торонний  с  быстрым  приводом головки,  а другой 40-дорожечный
двухсторонний с медленным приводом).  Настройка параметров дис-
ководов осуществляется программой ANSETUP,  описание которой Вы
найдете в файле ANUTILS.EDP.

     ANDOS  позволяет  обрабатывать  40-дорожечные   диски   на
80-дорожечных дисководах, а также односторонние диски на  двус-
торонних дисководах. При этом вся настройка параметров произво-
дится автоматически, необходимо лишь, чтобы в системе были пра-
вильно установлены параметры дисководов (для их  установки  ис-
пользуется утилита ANSETUP).

     Для работы в ANDOS может  быть  полезна  команда  монитора
БК0010, перезапускающая ЭВМ:

? @←┘                        Эта  команда  перезапустит  ANDOS.

     Команда  может  использоваться для очистки и инициализации
экрана. На БК0010 эта команда  используется  для восстановления
работы ANDOS после выхода из некоторых программ.

     При записи файлы всегда помещаются в корневой каталог, од-
нако при перезаписи или дублировании и новый и .BAK файлы поме-
щаются в тот каталог, в котором был старый файл.


                  7. Подготовка новых дисков
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Для того, чтобы создать чистый диск, на который можно было
бы записывать файлы  в  ANDOS, необходимо отформатировать его с
помощью программы ANFORMAT (если диск  был отформатирован зара-
нее другой  программой,  достаточно  лишь  инициализировать его
программой ANFORMAT или оболочкой  Disk  MASTER  на БК0011(М)).
После  форматирования (инициализации) каталог при просмотре бу-
дет пустым. Объем диска определяется типом дисковода и парамет-
рами,  установленными в ANFORMAT.  Диск отформатированный на 80
дорожек имеет размер 397 кластеров.  Если увеличить  количество
дорожек до 82, объем диска станет равным 407 кластерам. Подроб-
нее работа с программой ANFORMAT описана в файле ANUTILS1.EDP.


             8. Подготовка системного диска ANDOS
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Для того  чтобы  подготовить  загружаемый  системный  диск
ANDOS, необходимо  сначала  создать  чистый диск так,  как было
описано в предыдущем разделе,  затем скопировать на  него  файл
ANDOS.SYS  с  дистрибутивного  (фирменного)  диска ANDOS (или с
другого загружаемого диска) с  помощью  оболочки  Disk  MASTER,
после чего программой ANFORMAT (функция "MakeBoot") скопировать
загрузчик.
     При создании системы количество сторон и дорожек для обоих
дисководов  устанавливаются в соответствии с параметрами диска,
на который устанавливается система. Таким образом для того что-
бы создать, к примеру, односторонний сорокадорожечный системный
диск, нужно с помощью функции "Set" задать в программе ANFORMAT
количество дорожек - 40,  количество сторон - 1, и отформатиро-
вать диск.  После этого скопировать на этот диск файл ANDOS.SYS
и загрузчик (функцией "MakeBoot" программы ANFORMAT). Параметры
системы  на  этом диске автоматически будут установлены в соот-
ветствии с типом диска (1 сторона, 40 дорожек).
     Необходимо иметь ввиду, что,  если  Вы  пользуетесь  двумя
дисководами разных типов (например 80- и  40-дорожечным), после
установки  системы  придется  задать  параметры   для   второго
(несистемного) дисковода заново.
     При установке системы времена задержек дисководов в  ANDOS
не изменяются, поэтому после создания системы можно  установить
эти  времена  утилитой  ANSETUP  (обычно  это   требуется   для
40-дорожечных дисководов, где эти времена существенно больше).


                 9. Перенос информации на IBM
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Для успешного чтения на IBM диски ANDOS должны быть отфор-
матированы на БК.  (Диски, отформатированные на IBM не читаются
на  БК  по различным причинам).  К сожалению у БК0010 и у IBM -
совместимых компьютеров несколько разные требования к загрузчи-
ку,  поэтому  на  IBM  будут  читаться только несистемные диски
ANDOS.  Чтобы  прочитать  системный  диск  придется   запустить
ANFORMAT   и   выполнить   функцию   преобразования  загрузчика
(ConBoot),  а затем после работы на IBM восстановить его той же
функцией.
     При попытке чтения на IBM системного диска выдается  сооб-
щение о невозможности чтения этого диска, либо некорректно счи-
тывается каталог (он оказывается пустым,  или  содержащим  нес-
колько последних файлов). Следует заметить, что если на IBM ус-
тановлена не MS-DOS, а DR-DOS версии не  ниже  5.0,  становится
возможной обработка дисков ANDOS без преобразования загрузчика.
     На IBM  диски ANDOS могут обрабатываться на верхнем диско-
воде (A:),  если же верхний дисковод трехдюймовый, то на нижнем
дисководе  (B:).  При этом должен быть запущен какой-либо драй-
вер,  позволяющий читать диски с плотностью записи 10  секторов
на дорожку (800,  900,  PU_1700, FDREAD, DCE). На некоторых эк-
земплярах IBM, а также в упомянутой операционной системе DR-DOS
можно обойтись и без дополнительного драйвера. Дисковод с плот-
ностью 1,2 Мбайт может читать восьмидесятидорожечные диски  AN-
DOS  (а на некоторых экземплярах IBM и 40-дорожечные).  Если же
дисковод имеет плотность 360 Кбайт на нем могут  обрабатываться
только 40-дорожечные диски ANDOS.  Если Вы пользуетесь 80-доро-
жечным дисководом,  для переноса информации на IBM с дисководом
360 Кбайт необходимо отформатировать диск сначала на IBM, а за-
тем на БК программой ANFORMAT,  указав в функции Set количество
дорожек  - 40 (если диск ни разу не форматировался или был раз-
магничен, предварительное форматирование на IBM необязательно).
     На отдельных  экземплярах  IBM  диски ANDOS не читаются по
аппаратным причинам. В этом случае, как правило, выдается сооб-
щение  "Device not ready".  При такой ошибке информация с диска
ANDOS может быть прочитана программой Norton Disk Editor  (DIS-
KEDIT, DE).
     Сообщение "Sector not found" обычно означает, что Вы прос-
то забыли запустить 800, но на некоторых машинах (это  встреча-
ется крайне редко) такая ошибка может быть вызвана некорректным
BIOS'ом (как правило фирм Phoenix или Award).
     Программа "Norton Disk Doctor",  обрабатывая  диски  ANDOS
будет выдавать сообщение  о  неправильном  загрузчике  (Invalid
Boot Record).
     Следует иметь ввиду,  что ANDOS записывает адреса файлов в
поле времени, поэтому при просмотре каталога диска ANDOS на IBM
времена создания у всех файлов будут произвольные (могут быть и
несуществующие).


       10. Особенности работы ANDOS на БК0011 и БК0011М
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                    Загрузка и перезагрузка

     Загрузка ANDOS на БК0011М происходит  автоматически  после
включения питания. Для ускорения  загрузки  с  нижнего  привода
можно порекомендовать при обращении к верхнему дисководу быстро
нажать "СТОП" - начнется загрузка с нижнего привода.
     Кроме того загрузка может быть  произведена  из  монитора.
Для выхода в монитор после включения  ЭВМ  нужно  нажать  любую
клавишу, и держать ее до появления подсказки  монитора  -  "@".
Для загрузки ОС необходимо набрать команду:

B  - Автоматическая загрузка (как и при включении питания)
0B - Загрузка с верхнего привода
1B - Загрузка с нижнего привода

     Эти же команды применяются и для загрузки на БК0011.
     Для перезагрузки  ANDOS на БК0011М из операционной системы
ОСБК11,  встроенного Бейсика и некоторых других программ  можно
применять последовательность клавиш АР2/ЛАТ АР2/СБР.

                     Перезапуск компьютера

     Для перезапуска  БК0011 (БК0011М) из монитора БК0010 может
быть выполнена команда:

? P ←┘       Эта команда перезапустит БК0011(М).

     Если Вы пользуетесь кнопкой Reset,  подключенной к контак-
там А1 и А2 разъема МПИ, при ее нажатии происходит перезапуск и
выход в монитор БК0011(М).  Если Вы не хотите загружать ANDOS с
диска можно перезапустить ANDOS в памяти, для этого после выхо-
да в монитор БК0011(М) необходимо подключить  к  верхнему  окну
четвертую страницу ОЗУ:

@4;1C        Эта команда подключит 4 страницу ОЗУ.

После подключения страницы нужно перезапустить монитор БК0010:

@100000G     Эта команда перезапустит монитор и ANDOS.


         12. Сообщения операционной системы ANDOS V3.1
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     В этом  разделе  приведены все сообщения ANDOS.  Многие из
них уже были описаны в предыдущих разделах, однако для удобства
пользования  описанием  здесь  приведены  краткие объяснения по
всем сообщениям ANDOS.


ANDOS V3.1
~~~~~~~~~~
     Сообщение выдается при  работе  без  оболочки  в  мониторе
БК0010  после  инициализации  ANDOS при успешном подсчете конт-
рольной суммы.


ANDOS - Non-DOS disk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Сообщение  выдается  при любом обращении к диску в случае,
если диск имеет формат, несовместимый с  ANDOS.  Кроме того это
сообщение  может  выдаваться  в том случае, если на диске ANDOS
был испорчен  BOOT-сектор.


ANDOS - {имя файла} not found
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Сообщение  выдается в случае, если при чтении или удалении
не обнаружен файл с указанным именем.


ANDOS - {имя файла} exist P/D:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Сообщение  выдается при записи, когда в каталоге обнаружен
файл с указанным именем (подробнее - см. раздел 4).


ANDOS - {имя файла}, delete?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Сообщение появляется при удалении файла. "СТОП" - прерыва-
ет операцию. При нажатии любой другой клавиши файл удаляется.


ANDOS - Disk error #n
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Сообщение выдается при дисковых ошибках. Вместо "n"  выво-
дится код ошибки (см. раздел 6). При нажатии любой клавиши опе-
рация повторяется. "СТОП" - прерывает операцию.


ANDOS - Disk full
~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Сообщение  выдается  при записи, если на диске не осталось
свободного места.


ANDOS - DIR full
~~~~~~~~~~~~~~~~
     Сообщение выдается  при записи,  если в каталоге нет места
(на диске уже есть 112 файлов и подкаталогов).

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


                Автор выражает благодарность:
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сергею Камневу  (SSS)     за  героическое создание новой версии
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     оболочки Disk MASTER, а также за про-
                          грамму обслуживания модема "TRANSIT".

Дмитрию Пугачеву (JOKER)  за  динамическую трехмерную заставку,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  созданную специально для ANDOS V3.1.
и SSD Group
~~~~~~~~~~~

Дмитрию Романову          за программу установки даты, написан-
~~~~~~~~~~~~~~~~          ную специально для заставки ANDOS,  а
                          так же за "VorteX" и ценные советы.

Денису Сотченко (RDC)     за программы UNERASE и dBASIC, а так-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     же ценные (и не очень ;-) советы.

Г.Г.Макарову              за помощь в корректировании и литера-
~~~~~~~~~~~~              турном редактировании описаний.

С.Авдюшину                за создание основы  файловой  системы
~~~~~~~~~~                ANDOS.

фирме Altec               за поддержку, а также ее основателям:
~~~~~~~~~~~
- В.Новаку                за EDALT3, идею сортировки каталога и
  ~~~~~~~~                алгоритмы печати и автозапуска;

- Н.Подкопаеву            за EDALT3, ценные советы и пожелания.
  ~~~~~~~~~~~~

М.Королеву (MKT)          за DESS, TURBO6M и некоторые идеи,  а
~~~~~~~~~~~~~~~~          также таблицу подключения принтеров и
                          схему "Reset на 100000".

Д.Бутырскому (BD)         за пару мелких, но ценных  идей,  по-
~~~~~~~~~~~~~~~~~         черпнутых из его MCommander'а.

Всем пользователям ANDOS, оценившим труды автора.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


                                             Алексей М. Надежин
                                             12 августа 1994 г.
                                             тел. (095)180-3002
                                             129329, М., а/я103


 --------------------------------------------------------------
    Желаем Вам успешной и плодотворной работы с ANDOS V3.1
 --------------------------------------------------------------
