
        ОТЛИЧИЯ БЕЙСИК-СИСТЕМ БК-0011М И БК-0011.


    Бейсик-система,  устанавливаемая   в   ПЭВМ   БК-0011М,
является адаптированной  версией  Бейсика  БК-0010.01,  что
позволяет   эксплуатировать    на    БК-0011М    программы,
разработанные для БК-0010.01.

    В связи  с  этим  имеются  некоторые  отличия  в  языке
Бейсик-систем БК-0011М и БК-0011:

    1. Реализовано три типа числовых констант и переменных:
целые,  вещественные  одинарной  точности  и   вещественные
двойной  точности,  вычисления   производятся   с   двойной
точностью  (в  Бейсик-системе  БК-0011  реализованы  только
первые два типа). По умолчанию принимается вещественный тип
с двойной точностью (может обозначаться символом '¤').

    2.   Команде   выхода    из    Бейсик-системы    SYSTEM
соответствует команда MONIT.

    3. Реализованы операторы TRON и TROFF.

    4. В операторе DEF USR не используется первый  параметр
'номер страницы'.

    5. Не реализован оператор SCREEN.

    6. Номера цветов соответствуют принятым в БК-0010.01:

        0 - прозрачный (цвет фона);
        1 - красный;
        2 - зеленый;
        3 - сисний;
        4 - черный.

    7. Оператор LINE реализован полностью в соответствии  с
описанием (параметры B и BF).

    8. Реализован оператор DRAW.

    9. Оператор выдачи звука BEEP не имеет аргументов.

   10. Не реализована функция SPC.

   11. Оператору FILES соответствует оператор FIND.

   12. В операторах POKE,  OUT  и  функциях  PEEK,  INP  не
используется параметр 'номер страницы'.

   13. Не реализована функция VARPTR.

   14. Сообщения об ошибках содержат только коды ошибок.
