              ОСБК V4.1  ( RT-11 )
           ( Поставляется на трех дискетах )

     Обратите внимание на следующие моменты.

 1. В данном комплекте системная  (загрузочная)  дискета  только
одна, причем она  не  рассчитана  на  использование  в	качестве
рабочей: на ней нет  свободного  места.  Оптимально  в	качестве
рабочей использовать другую (чистую) дискету, устанавливаемую  в
другой привод накопителя (второй дисковод). Это связано  с  тем,
что RT-11 часто и без  предупреждения  обращается  к  системному
диску, причем без перечитывания его  каталога,	без  проверки  -
считается, что он всегда  на  месте.  Если  у  Вас  только  один
дисковод и нет винчестера, то лучше  всего  поступить  следующим
образом:  сделать  копию   1:1	 системного   диска   (например,
программой "Disk Xerox" в  операционной  системе  ANDOS),  затем
стереть все файлы, расположенные на диске после программы  DESS,
после  чего  переписать  на  него  те  файлы,  которые	 реально
понадобятся в работе. Таких дисков может быть несколько,  причем
с разными программами -  для  решения  разных  задач.  Благодаря
тому, что все системные файлы (а они  расположены  до  программы
DESS) на  таких  дискетах  размещены  абсолютно  одинаково,  эти
дискеты можно безболезненно переставлять в процессе работы. А  в
копировании файлов может помочь драйвер виртуального диска VM.

 2. RT-11 без проблем работает с разделами C: и D: винчестера  с
контроллером "АльтПро". Мы рекомендуем устанавливать систему  на
диск D:  винчестера.  При  этом  нужно	занести  в  файл  BY.SYS
реальный размер раздела D: (и C:) - ведь  он  может  (и  должен)
быть больше размера дискеты,  что  удобно.  Для  этого	нужно  в
таблицу размеров устройств драйвера BY.SYS  (4	последовательных
ячейки для A:,	B:,  C:,  D:)  вписать	реальный  размер  диска,
который можно видеть в	программе  SERVICE  в  режиме  просмотра
таблицы  разделов  (в  последней  колонке  через  дробь  указаны
десятичное и восьмеричное значения размера раздела  в  блоках  -
Вам нужно запомнить восьмеричное значение). Заносится  размер  в
BY.SYS с помощью программы DESS  (она же  вызывается  в  NORTON-
подобной оболочке InterCommander (IC) по ключу	Edit  -  АР2/4),
таблица  размеров  устройств  начинается  с  адреса  1246.   Для
перехода по адресу в программе DESS нужно нажать  'А',	выход  -
'Е'. После изменения размера необходимо перезагрузить систему.
   В поставляемом комплекте в  драйвере  BY.SYS  уже  установлен
размер диска D: 4 Мбайта ( =8000 блоков ).

 3. Небольшая подсказка: в  программе  DESS  префиксом	является
АР2/влево, в EDIKM - <ШАГ>.

 4.  Описания  многих  программ  имеются  на  диске  3	в  файле
OSBK41.TXT или в виде отдельных файлов. К  некоторым  программам
документация отсутствует в принципе -  в  этом	случае	зачастую
помогает ввод в этой программе	ключа  /H  или	/I,  или  просто
нажатие клавиши ВВОД - программа "расскажет" о себе сама.
   Очень полезной может оказаться программа HAND  -  она  выдаст
информацию  об	указанном  ей  драйвере,  в  том  числе  о   его
SET-параметрах.

 5. В  комплекте  имеется  фонт,  который  хорошо  смотрится  на
цветном мониторе - он устанавливается программой CSIFON.SAV.

   Читайте также файлы *.HLP, *.TXT...

            Дир. фирмы  "АльтПро"	     В.Е.Новак

