

    Доработка блока КМ (устранение заводского дефекта)

Открыть блок.
На верхней стороне платы найти обозначение В1 у разъема СНО63-64.
Перевернуть плату нижней  стороной  и  отрезать  дорожку  от  В1.
Восстановить дорожку к В2, если она отрезана.
    Эта доработка устраняет замыкание двух линий прерывания.


    Доработка КНГМД БК-0011М ликвидирует зависания при
чтении/записи диска.


        По вопросам доработки обращаться по тлф. 455-76-04,
                        Григорий.

    По вопросам приобретения блоков КНГМД, КМ и "мышек"  для
БК0011М обращаться по тлф. 197-58-61, Александр Валентинович.

    -------------- 31-Aug-94 ----------------

