InterServer                                               InterServer
-----------      ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО ДИСКА          -----------
    
    Для лучшего восприятия предлагаемой методики желательно
        ознакомиться  с  популярным руководством  "ОПЕРАЦИОННАЯ 
    СИСТЕМА БК-11 V4.0", поставляемым  НПКП "ИНТЕРСЕРВЕР".

   ОС не грузится, а дискета содержит защиту, как ее восстанавливать ?
Предположим, что неисправная дискета установлена в нижний привод(BY1:).
+----------------------------------+    Загрузите ОС с другой дискеты,
! Скопируйте системную  дискету  и !  проверьте  неисправную командой:
! загрузчик: .COPY/SYS BY0: BY1:   !  .SET BY1 VERIFY . В  случае  на-
!            .COPY/BOOT B11SJ BY1: !  хождения  ошибок на  экран выво-
!     или весь диск целиком:       !  дится их  диагностика.  Зафикси-
!     .COPY/DEV BY0: BY1:          !  руйте номера  дефектных дорожек.
! (второй  вариант  более быстрый, !  Просмотрите  оглавление   испор-
!   но менее надежный)             !  ченной  дискеты командой:
!     ЭТО ВАШ АРХИВ И РЕЗЕРВ !!!   !  .DIR/FUL/BLO BY1:
+----------------------------------+
   B результате возможны два варианта.   1. Оглавление не выводится.
+----------------------------------+  а) Отформатируйте дефектные  до-
!  НЕ ФОРМАТИРУЙТЕ ДИСК ЦЕЛИКОМ !  !  рожки, кроме тех, где ошибка CRC
!     Oшибки типа CRC обычно       !  Например, если ошибка  на дорож-
!   устраняются при перезаписи     !  ке 2 верх, то  дайте команду:
!    файла с архивной дискеты      !  .SET BY1 FORMAT FROM=2 TO=2 UP
+----------------------------------+  б) Проинициализируйте  диск  с            
предварительной  проверкой: .INIT/BAD BY1:
в) Скопируйте по файлам диск и загрузчик: .COPY/SYS BY0: BY1:
                                         .COPY/BOOT BY1:B11SJ.SYS BY1:  
   Скопировать диск можно целиком: .COPY/DEV BY0: BY1:
   2. Оглавление  выводится.
а) Отформатируйте  дефектные  дорожки,  кроме  тех,  где  ошибка  CRC.
б) Определите  файлы,  которые  необходимо  обновить. Допустим, дефект
(с учетом ошибок CRC) был на дорожке 12 верх и 25 низ. На  каждой  до-
рожке  по  20 блоков (10 на  нижней и 10 на  верхней). Тогда 12*20+10=
=250..259  и  25*20=500..509. Посмотрите  по  оглавлению  диска, какие
файлы попали на эти участки: .DIR/FUL/BLO BY1:
   Определить  испорченные файлы  можно  также  при  помощи  программы
"BAD.SAV". Для этого дайте команду: .BAD BY1:   
в) Испорченные файлы замените файлами с архивного диска. Например,если
испорчен файл LP.SYS, то дайте следующие команды: .UNPRO BY1:LP.SYS
                                        .COPY/PREDEL BY0:LP.SYS BY1:
   Если не все  файлы  восстановились , то повторите  копирование  или
вернитесь к проверке всей дискеты.

   Адрес для переписки: 113162 г.Москва, М-162, а/я 1.
   Адрес представительства: Москва, Мароновский переулок, 26.
                Редакция журнала "Химия и жизнь"
                 /ст.м."Октябрьская"/.  





















































































































































































