Цитата:
Сообщение от gid  Посмотреть сообщение
Записанное значение в TPB когда начинает передаваться с заданной скоростью (9600 по умолчанию), сразу после записи в регистр или через сколько-то тактов?
После передачи байта из буферного регистра в сдвиговый. В тот же момент освобождается буферный регистр и устанавливается бит готовности. Время это для разных портов различается. Для 035/065 - это ( похоже ) 32 такта, для портов DEC больше ( весьма похоже на половину времени передачи одного бита ).

Цитата:
Сообщение от gid  Посмотреть сообщение
Бит готовности устанавливается после окончания передачи сразу, или с какой-то задержкой?
Бит готовности устанавливается после передачи байта из буферного регистра в сдвиговый. Время до установки бита готовности равно [ оставшееся время передачи байта из сдвигового регистра в линию + время передачи байта из буферного регистра в сдвиговый ]. Когда никакой байт ещё не передаётся - первое слагаемое равно нулю.
http://zx-pk.ru/showthread.php?postid=567532
