КТ |  | ПОВТ | =|=>| | |<== | |==> |  | ИНД СУ | БЛОК РЕД | ШАГ | СБР |  | F9 | F10 | F11 | F12

~ ` | ! 1 ! 1 | @ 2 " 2 | # 3 № 3 | $ 4 ; 4 | % 5 % 5 | ^ 6 : 6 | & 7 ? 7 | * 8 * 8 | ( 9 ( 9 | ) 0 ) 0 | _ - | + = | <===
ТАБ | Q Й | W Ц | E У | R К | T Е | Y Н | U Г | I Ш | O Щ | P З | { [ Х | } ] Ъ | | \ / \
СТР / ЗАГЛ | A Ф | S Ы | D В | F А | G П | H Р | J О | K Л | L Д | : ; Ж | " ' Э | ВВОД
Shift | Z Я | X Ч | C С | V М | B И | N Т | M Ь | < , Б | > . Ю | ? / , . | Shift
СУ | РУС | АР2 | ПРОБЕЛ | АР2 | ЛАТ | Contxt | СУ

Print Screen | Scroll Lock | СТОП

ВС | УСТ ТАБ | СБР ТАБ
ГРАФ | ЗАП | СТИР
| ↑ |
← | ↓ | →

Num Lock | СТОП | * | -
7 Home | 8 ↑ | 9 PgUp | +
4 ← | 5 | 6 →
1 End | 2 ↓ | 3 PgDn | ВВОД
0 Ins | . Del

Num Lock | СТОП | * | -
Лев.кн Кн.1 | ↑ | Пр.кн кн.3 | +
← | Кн.5 | →
Кн.2 | ↓ | Кн.4 | ВВОД
0 Ins | . Del

Примечание. Если Num Lock ВКЛЮЧЕН - функции управления эмулятором, если Num Lock ВЫКЛЮЧЕН - эмуляция джойстика/мыши