
формат ини файла в котором будет описана конфигурация
[Machine Config]
Config Name = "БК0010"  // задаваемое пользователем имя этой конфигурации
BoardModel = BK_0010_01 // модель БКшки
ExtModule1 = MSTD10     // плата расширения с памятью. Набор плат расширения должен зависеть от выбранной модели БКшки.
                        // На выбор МСТД или дисковод или нет
ExtModule2 = IRPS       // плата расширения без памяти на борту. На выбор ИРПС или нет.

Непонятно пока, надо ли задавать тут набор периферии типа ковокс, AY, джойстик
Потому что они сейчас тупо не отключаемы, и вкл/выкл делается в настройках эмулятора.

Все кастомные настройки из bk.ini должны сохраняться в этом конфиге