               ****************
                * AO-DOS v1.54 *
                ****************

1.  A:-D:,T:

    Смена текущего устройства.
    A: - Верхний карман, без пропуска дорожек.
    B: - Верхний карман, с пропуском дорожек.
    C: - Нижний карман, без пропуска дорожек.
    D: - Нижний карман, с пропуском дорожек.
    T: - Магнитофон.

2.  ИМЯ <ПАРАМЕТРЫ>

    Загрузка и запуск указанного файла.

3.  DIR</> <ШАБЛОН>

    Просмотр каталога устройства.
    При указание DIR/ выводится полный каталог диска с указани-
    ем начальных блоков файлов.
    В шаблоне можно указывать следующие символы:
    * - любые символы, любой длины
    ? - любой символ

4.  LOAD ИМЯ <АДРЕС>

    Загрузка файла в память.

5.  SAVE ИМЯ АДРЕС ДЛИНА

    Запись памяти в файл.

6.  VERIFY <ON/OFF>

    Вкл/Выкл проверку записи на диск.

7.  USR

    Вызов п/п с адреса 140000.

8.  MON

    Выход в монитор.

9.  MODE УСТРОЙСТВО <SKIP/NOSKIP/SSIDE/DSIDE>

    Изменение параметров накопителей.
    SKIP/NOSKIP - без/с пропуском дорожек.
    SSIDE/DSIDE - одно/двух сторонний дисковод.

10. INIT</>

    Иницилизация диска. INIT/ - с проверкой на плохие блоки.

11. FORMAT

    Форматирование.

12. SH

    Краткая информация о текущих параметрах системы.

13. VER

    Вывод версии системы.

14. CREATE ИМЯ АДРЕС ДЛИНА

    Создать файл на диске.

15. BACKUP

    Записать каталог диска в файл.

16. RUN АДРЕС

    Передать управление на указанный адрес.

17. SWAP <0/1>

    Изменение блоков, на которых будет происходить свопинг.

18. @ АДРЕС <ДАННЫЕ>

    Чтение/Запись данных по указанному адресу.

19. SHELL

    Вызов оболочки DOS-SHELL.

20. DEL</> <ШАБЛОН>

    Удаление файлов. DEL/ с подтверждением.

21. REN ШАБЛОН1 ШАБЛОН2

    Переименовка файлов.

22. SET ИМЯ АДРЕС <ДЛИНА>

    Переустановка параметров файла.

23. COPY<1></> <ШАБЛОН1> <ШАБЛОН2>

    Копирование файлов.
    COPY1 - на одном дисководе.
    COPY/ - с подтверждением.

24. TYPE ИМЯ/АДРЕС

    Просмотр файла/памяти.

25. PRINT ИМЯ

    Пеяать файла.

26. CHR КОД1 КОД2 ...

    Вывод символов по указанному коду.

27. DUMP АДРЕС

    Дамп памяти.
    СТРЕЛКИ - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА.
    ВВОД - ЛИСТАНИЕ ПО 1000 БАЙТ.
    ШАГ - ПОИСК.
    СБР - ПЕРЕХОД НА УКАЗАННЫЙ АДРЕС.

28. LABEL ИМЯ ДИСКА

    Изменение имени диска.

29. ATTRIB -/+H/+P ШАБЛОН

    Изменение атрибуттов.
    +H - скрытый файл.
    +P - защищенный файл.
    -  - снять аттрибуты.

30. LDIR</> ШАБЛОН

    Печать каталога.

31. BLK БЛОК

    Дамп блока на диске.
    СТРЕЛКИ - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА.
    ВВОД - ЛИСТАНИЕ ПО 1000 БАЙТ.
    СБР - ЗАПИСЬ БЛОКА.

32. COLOR 4/2

    Цветной/Черно-белый монитор.

33. LOCATE X Y

    Установка курсора.

34. CLS

    Очистка экрана.

35. INPUT

    Ввод одного символа.

36. IF СИМВОЛ GOTO МЕТКА

    Переход, если введенный символ совпал с указанным.

37. GOTO МЕТКА

    Переход на указанную метку.

38. REM ТЕКСТ

    Коментарий.

39. PAUSE ЧИСЛО

    Пауза указанной длительности.

40. END

    Конец BAT файла.
