                        ┌───────────┐
          ┌─────────────┤  D I S K  ├─────────────┐
          │▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓└───────────┘▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
          │▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
          │▓▓**▓▓▓**▓▓***▓▓▓****▓*****▓****▓***▓▓▓│
          │▓▓*▓*▓*▓*▓*▓▓▓*▓*▓▓▓▓▓▓▓*▓▓▓*▓▓▓▓*▓▓*▓▓│
          │▓▓*▓▓*▓▓*▓*****▓▓***▓▓▓▓*▓▓▓***▓▓***▓▓▓│
          │▓▓*▓▓▓▓▓*▓*▓▓▓*▓▓▓▓▓*▓▓▓*▓▓▓*▓▓▓▓*▓*▓▓▓│
          │▓▓*▓▓▓▓▓*▓*▓▓▓*▓****▓▓▓▓*▓▓▓****▓*▓▓*▓▓│
          │▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
          └───────────────────────────────────────┘

                   Сервисная оболочка ANDOS

                          Версия III


       (C) 1993-97 С.Е.Камнев, А.М.Надежин, Д.К.Крылов
          Программирование  - С.Е.Камнев, Д.К.Крылов
 Идеи, дизайн, описание - А.М.Надежин, С.Е.Камнев, Д.К.Крылов

                   Руководство пользователя


            1. Назначение и возможности Disk MASTER
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Disk MASTER работает в среде дисковой операционной систе-
мы ANDOS V3.30 на компьютерах БК0010(-01) с дополнительной па-
мятью не менее 16 Кбайт и БК0011(М).
     Disk MASTER обеспечивает пользователю комфортную работу с
операционной системой и расширяет ее возможности.
     Интерфейс Disk MASTER в целом аналогичен интерфейсу попу-
лярной оболочки Norton Commander, работающей на IBM PC.

                    Disk MASTER позволяет:

 - просматривать каталоги дисков
 - запускать файлы в режиме меню или из командной строки
 - работать с древовидной структурой подкаталогов
 - копировать, переименовывать и удалять файлы и подкаталоги
 - перемещать файлы и подкаталоги в другой подкаталог на  одном
   диске или на другой диск (копирование с удалением оригинала)
 - вести быстрый поиск файлов с помощью фильтра
 - вести поиск файлов по маске на всех разделах винчестера
 - просматривать и распечатывать на  любых  принтерах текстовые
   файлы в форматах EDASP,  TED8, MICRO, VorteX! и др., а также
   в кодировках   других   компьютеров:  КОИ8  (БК0011М),  КОИ8
   (УК-НЦ), КОИ7н1/2 (ДВК,  УК-НЦ,  БК0011М), КОИ7н2 (СМ), Аль-
   тернативной (IBM),  Основной  (Советские  аналоги IBM PC/XT,
   Союз-Неон). При просмотре текста возможен контекстный поиск
 - редактировать тексты объемом до 32000 байт в форматах EDASP,
   TURBO и VorteX
 - сортировать  каталоги по именам,  расширениям,  дате,  или в
   произвольном порядке (вручную) как в памяти так и на диске
 - просматривать структуру каталогов и их содержимое в виде
   "дерева"
 - сравнивать каталоги двух дисков
 - сохранять и восстанавливать каталог и FAT
 - инициализировать диски
 - просматривать каталоги, копировать и запускать файлы с  дис-
   ков формата "MicroDOS" (NORTON-БК, NORD, MKDOS, AO-DOS)
 - работать с пользовательским  меню,  открывающим  возможность
   комментированного запуска программ с передачей параметров  и
   имен файлов
 - предохранять монитор от выгорания, включая режим "звездочек"
 - распечатывать каталоги дисков
 - изменять адреса файлов
 - изменять системную дату и дату файлов
 - управлять работой виртуального диска
 - устанавливать любой тип принтера
 - сохранять конфигурацию оболочки на диске.

     От других программ аналогичного  назначения  Disk  MASTER
отличается:

 - быстротой выполнения операций (быстрый поиск файла,  обеспе-
   чивающийся  мгновенным  скроллингом,  листанием  каталога  и
   фильтром, быстрое чтение каталога, копирование и удаление)
 - работой с двумя каталогами одновременно
 - полноценной  работой  с подкаталогами (возможно копирование,
   перемещение и удаление подкаталогов со  всем  содержимым,  а
   также  просмотр в одном каталоге содержимого всех подкатало-
   гов (режим прозрачности))
 - возможностью запуска файлов с заменой сообщений операционной
   системы звуками
 - возможностью копирования файлов неограниченной длины
 - наличием самовосстановления при копировании
 - возможностью маркировки плохик кластеров при копировании
 - наличием автосмены диска и полной защиты от установки не то-
   го диска при копировании на одном дисководе
 - возможностью использования цветного монитора при формате вы-
   вода "64 символа в строке"
 - возможностью работы с датой создания файлов
 - реализацией  таких функций,  как меню пользователя,  фильтр,
   сравнение,  сортировка и печать каталогов,  перемещение фай-
   лов, просмотр текстов с возможностями поиска, редактирования
   и печати; быстрого поиска файлов на всем винчестере;
   "дерево" и многое другое.

     Disk MASTER имеет двухоконный интерфейс,  причем устройс-
тва  для левой и правой панелей назначаются совершенно незави-
симо друг от друга,  что позволяет очень  гибко  устанавливать
наиболее удобную конфигурацию.
     Disk MASTER поддерживает до 63 дисковых устройств,  кото-
рые  могут иметь имена от 'A' до '■' (на БК0011М имя 'E' заре-
зервировано для виртуального диска).
     В отличие от предыдущих версий не вся оболочка при запус-
ке загружается в память компьютера.  Часть функций выполняются
модулями,  размешенными в подгружаемом оверлее оболочки. Такой
способ работы позволил отказаться от большого количества  М  -
файлов,  которые  переведены в файл ANDOS.SYS и запускаются из
меню (КТ,  АР2+9).  Всвязи с этим для нормальной  работы  Disk
MASTER  необходимо,  чтобы  файл ANDOS.SYS всегда был доступен
системе. Этого можно добиться одним из следующих способов:

    - оснастить Вашу БК винчестером
    - иметь два дисковода с системным диском в одном из них
    - если у Вас БК0011М давать команду "OVL" в начале каждого
      сеанса работы для установки оверлея на виртуальный диск
    - скопировать на все рабочие диски  файл  ANDOS.SYS  таким
      образом, чтобы этот файл обязательно был  последователь-
      ным и находился в начале диска. Проще всего это сделать,
      скопировав ANDOS.SYS на чистый диск, и уже потом записав
      на него рабочие файлы.  Более сложный вариант:  скопиро-
      вать на какой-нибуть другой диск файлы  из  первых  23-х
      кластеров, записать  ANDOS.SYS и переписать файлы назад.
      Проверить правильность установки ANDOS.SYS можно, сделав
      диск системным (командой "MakeBoot" программы ANFORM).


     ВНИМАНИЕ! При  установке  оверлея на виртуальный диск все
старое содержимое виртуального диска уничтожается, поэтому эту
операцию рекомендуется  производить сразу после загрузки.  При
этом на виртуальном диске создается файл MASTER.OVL,  содержа-
щий часть файла ANDOS.SYS.
     Если после установки оверлея программой OVL.M виртуальный
диск  был  отключен или испорчен,  MASTER вновь начинает обра-
щаться к системному диску.
     Помимо установки  на виртуальный диск оверлея,  программа
OVL.M позволяет также переписать  на  виртуальный  диск  любые
файлы,  перечисленные в текстовом файле MLIST.TXT, находящемся
на системном диске (имя каждого файла должно быть на отдельной
строке).


                2.Назначение файлов Disk MASTER
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Основной модуль  оболочки располагается в файле ANDOS.SYS,
кроме того в комплект поставки входят следующие файлы:

     OVL.M   - установщик оверлейной части оболочки на вирту-
               альный диск
     HELP.M  - подгружаемый модуль подсказки
     USER.M  - подгружаемый модуль меню пользователя
     MASTER  - программа восстановления оболочки с системного
               диска при ее уничтожении в памяти
     MLIST.TXT  - текстовый файл с перечнем файлов, копируемых
               на виртуальный диск при работе OVL.M

                   3. Работа с Disk MASTER
                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               3.1. Начало работы с Disk MASTER

     При запуске оболочки на экране появляются две  панели,  в
которые через 1-2 секунды выводятся первые 18 файлов считанно-
го каталога (по умолчанию на обе  панели  считывается  каталог
диска A:). Имя диска, каталог которого индицируется на панели,
выводится в ее заголовке, причем у одной из панелей (по  умол-
чанию у левой) этот заголовок инвертируется - эта панель явля-
ется активной.
     На первом файле активной панели устанавливается инверсная
полоска - маркер.
     Приблизительный вид панелей представлен на рисунке:

┌────────────┬A:\┬──────┬──────┐┌────────────┬A:\┬──────┬──────┐
│ File name  │Cl.│Adress│ Size ││ File name  │Cl.│Adress│ Size │
├────────────┼───┼──────┼──────┤├────────────┼───┼──────┼──────┤
│═ОПИСАНИЯ═══╞DIR╞══════╞══════││ ОПИСАНИЯ   │DIR│      │      │
│XEROX   .DOC│  6│   760│ 26042││XEROX   .DOC│  6│   760│ 26042│
│UNERASE     │  1│  1000│  2274││UNERASE     │  1│  1000│  2274│
│ANKEEPER    │  1│   760│  1500││ANKEEPER    │  1│   760│  1500│
│ANKEEPER.DOC│  2│  1000│  5240││ANKEEPER.DOC│  2│  1000│  5240│
│ANMARK      │  2│   760│  5054││ANMARK      │  2│   760│  5054│
│ANMARK  .DOC│  5│   760│ 23470││ANMARK  .DOC│  5│   760│ 23470│
│H-DISK      │  6│   760│ 25260││H-DISK      │  6│   760│ 25260│
│H-DISK  .DOC│  6│   760│ 27665││H-DISK  .DOC│  6│   760│ 27665│
│CF50        │  2│   760│  4770││CF50        │  2│   760│  4770│
│CF50    .DOC│  5│   760│ 23154││CF50    .DOC│  5│   760│ 23154│
│TEXT    .CF │  1│ 77000│   674││TEXT    .CF │  1│ 77000│   674│
│TEXT    .DOC│  1│  1000│  3243││TEXT    .DOC│  1│  1000│  3243│
│DISK    .CF │  1│ 77000│   604││DISK    .CF │  1│ 77000│   604│
│ANFOCAL8    │  5│   776│ 24000││ANFOCAL8    │  5│   776│ 24000│
├────────────┴───┴──────┴──────┤├────────────┴───┴──────┴──────┤
│103 files 339 clust.  58 free ││103 files 339 clust.  58 free │
└──────────────────────────────┘└──────────────────────────────┘
A>                                                           VD
1Help 2User 3View 4Move 5Copy 6Rename 7MkDir 8Delet 9Menu 0Quit

     Панель состоит из четырех столбцов. Первый  (File  name),
содержит имена файлов и подкаталогов. Второй (Cl.) -  количес-
тво кластеров, занимаемых файлом  или  обозначение  "DIR"  для
подкаталогов. Третий столбец  (Adress)  содержит  восьмиричный
адрес файла. И, наконец, в четвертом столбце (Size  или  Date)
указана восьмиричная длина или дата создания файла (  переклю-
чается клавишей ═╞═> ).
     Внизу панели выводится информация о каталоге: N  files  -
количество файлов на панели, N clast. - количество  занимаемых
этими файлами кластеров, N free - количество свободных класте-
ров на диске. Если диск имеет формат "MicroDOS", вместо  коли-
чества свободных кластеров появляется надпись "MicroDOS".
     Под панелями находится командная строка ANDOS с приглаше-
нием операционной системы, состоящим из имени устройства, зак-
репленного за активной панелью (текущего устройства)  и  знака
">". В эту строку выводятся сообщения  ANDOS,  сюда  же  можно
вводить имя  файла  для запуска.  В конце командной строки при
велюченном виртуальном диске появляется индикатор "VD".
     В самом низу экрана располагается  строка  функциональных
клавиш (ключей), содержащая названия 10 основных функций  обо-
лочки Disk MASTER.
     В случае если в течение некоторого времени (по  умолчанию
- около  двух минут) не будет нажата ни одна клавиша включится
режим хранителя экрана - на экране появится  "звездное  небо".
О том как изменить задержку или отключить режим см. далее.

                   3.2.Перемещение маркера

     При работе с Disk MASTER действует автоповтор  клавиатуры
(при нажатии и удержании любой клавиши).
     Клавишами "стрелка вниз" и "стрелка вверх" можно  переме-
щать маркер по каталогу на одну позицию вниз или  вверх.  Если
маркер находится в самой нижней или самой верхней позициях па-
нели, при нажатии клавиш  ↓  и  ↑  соответственно,  происходит
прокрутка каталога на одну позицию вперед или назад. При удер-
жании одной из этих клавиш более  секунды  маркер  исчезает  и
производится ускоренная прокрутка каталога вперед или назад до
тех пор, пока соответствующая клавиша удерживается  в  нажатом
состоянии или пока каталог не будет исчерпан.
     С помощью клавиш "стрелка вправо" и "стрелка влево" можно
устанавливать маркер в нижнюю или верхнюю позиции панели, если
же он уже находится в крайней позиции, осуществляется  постра-
ничный просмотр каталога (на 17 позиций) соответственно вперед
или назад.
     Сочетания клавиш АР2 + <- и АР2 + -> устанавливают маркер
на начало  или  конец  каталога (здесь и далее запись АР2 + <-
означает:  удерживая клавишу АР2 нажать клавишу "стрелка  вле-
во").
     Клавиша ТАБ используется для смены активной  панели.  При
нажатии ТАБ маркер и указатель активной панели перемещаются на
другую панель, соответственно изменяется и приглашение  опера-
ционной системы. Положение маркера на неактивной панели  запо-
минается и при повторном нажатии ТАБ маркер будет установлен в
запомненную позицию.

    3.3. Структура каталогов, перемещение по подкаталогам

                      3.3.1. Подкаталоги

     Для удобства каталог диска может быть разбит на  подката-
логи. При этом всегда существует корневой  (основной)  каталог
диска, в котором могут быть созданы подкаталоги. В любом  под-
каталоге могут также  создаваться  подкаталоги,  что  образует
древовидную структуру каталогов.  Общее  количество  файлов  и
подкаталогов на диске не может быть больше 112. На диске могут
существовать файл и подкаталог с одинаковыми  именами,  однако
наличие одноименных файлов или подкаталогов недопустимо.
     Вверху панели всегда отражается путь до текущего подката-
лога, например путь корневого подкаталога диска  A:  -  "A:\",
путь до подкаталога "DIR", находящегося в корневом подкаталоге
диска A: - "A:\DIR\", путь до подкаталога "DIR1", находящегося
в вышеупомянутом подкаталоге "DIR" - "A:\DIR\DIR1\" и так  да-
лее. Если путь превышает размер  панели,  индицируется  только
вмещающийся на панель конец пути, при этом после имени устрой-
ства появляется два знака "\", что и говорит о частичной инди-
кации пути.
     Подкаталоги отличаются на панели от файлов  тем,  что  их
имена смещены на 1 символ от края панели, у них  нет  расшире-
ний, а в поле "Cl." индицируется "DIR".
     Для того, чтобы войти в подкаталог  нужно  установить  на
него маркер, и нажать ВВОД.
     Первый файл в любом подкаталоге имеет имя "..". Этот фик-
тивный файл предназначен для выхода из подкаталога - если пос-
тавить маркер на этот файл и нажать ВВОД, произойдет  выход  в
родительский подкаталог.
     Для быстрого выхода в корневой каталог из любого подката-
лога применяется сочетание клавиш "СУ+\" ("СУ+Э").
     В Disk   MASTER   предусмотрена   возможность   просмотра
"прозрачного" каталога, содержащего одновременно файлы из всех
подкаталогов диска. Режим прозрачности включается и выключает-
ся клавишей "БЛОК РЕД". Включение режима индицируется символом
"*" появляющимся в заголовке панели  после  имени  устройства,
вместо символа "\".
     Прозрачность автоматически включается в  режиме  "Фильтр"
(см. далее).

                         3.3.2. Ссылки

     Для удобства  работы  с  винчестером  можно  использовать
ссылки. С помощью них можно легко и удобно переходить с одного
диска на другой,  и даже "объединять" несколько дисков в один.
     На панелях Disk Master'а ссылки очень похожи на подкатало-
ги.  В поле "Cl." у них индицируется "DEV",  а в поле  "Adress"
имя диска, на который произойдет переход по нажатию ВВОД.
     Ссылки, создаваемые  программой  MAKEDEV на дисках MKDOS,
также поддерживаются Disk Master'ом.
     Также, как и подкаталоги, ссылки занимают место в катало-
ге диска,  который,  как Вы помните,  может содержать не более
112 элементов.

                      3.4. Запуск файла

     Для запуска файла (программы) необходимо установить  мар-
кер на имя нужного файла и нажать клавишу <┘ (ВВОД).
     Если в запускаемой программе нежелательно появление сооб-
щений ANDOS (например в графическом редакторе, где эти сообще-
ния могут испортить картинку на экране) для запуска может  ис-
пользоваться сочетание АР2+ВВОД. После такого запуска  тексто-
вые сообщения ANDOS при работе программы будут заменяться зву-
ковыми.
     При запуске файла необходимо обращать внимание, чтобы ко-
мандная строка, находящаяся под  панелями,  была  пустой.  Для
очистки командной строки можно использовать клавишу СТОП.
     При запуске файла устройство,  закрепленное  за  активной
панелью, становится текущим устройством ANDOS.

            3.4.1 Запуск файла из командной строки

     Другой способ запуска файла -  непосредственное  указание
его имени в командной строке.
     Командная строка может применяться для  запуска  файла  с
текущего или явно указанного устройства. Такой способ  запуска
менее нагляден, чем описанный в предыдущем разделе, однако  он
может быть удобен, например, для запуска программы  с  другого
диска без чтения его каталога. Кроме того этот способ позволя-
ет запускать программы с защитой имени, имена  которых  прошли
логическую обработку в ANDOS (в этом случае нужно просто ввес-
ти полное имя).
     Для редактирования командной строки используется  клавиша
<== (ЗАБОЙ), при ее нажатии удаляется последний символ  коман-
дной строки. Клавиша СТОП, как уже было сказано выше,  очищает
командную строку.
     При нажатии клавиши ВВОД или сочетания  клавиш  АР2+ВВОД,
назначение которого описано в предыдущем  разделе,  происходит
запуск файла, указанного в командной строке.
     В версии III применена новая система запуска дополнитель-
ных модулей (М-файлов) и других файлов без расширения  из  ко-
мандной строки: расширение указывать не обязательно, при  этом
сначала будет произведен поиск файла (без расширения) на теку-
щей панели, затем (если не найден) там же,  но  с  расширением
".M", затем на системном устройстве (с которого была загружена
система) с расширением ".M",  и в конце концов там же,  но без
расширения. Таким образом, при работе с винчестером, Вы всегда
можете вызвать любой М-файл или утилиту ANDOS, находясь на лю-
бом устройстве и не заботясь особенно,  где именно эти утилиты
находятся.

                  3.5. Возврат в Disk MASTER

     После выхода из запущенной программы обычно сразу  проис-
ходит возврат в Disk MASTER, однако в некоторых программах вы-
ход происходит в монитор БК на знак "?". В этом случае необхо-
димо перезапустить ANDOS, для чего нужно в ответ на знак  воп-
роса ввести символ "@" и нажать  ВВОД.  Произойдет  перезапуск
ANDOS и выход в Disk MASTER.
     Возможен также вариант когда при выходе из  программы  не
запускается Disk MASTER и не появляется знак "?" - в этом слу-
чае для выхода в Disk MASTER достаточно нажать  любую  клавишу
(для специалистов поясним - это происходит, если программа  не
изменяет содержимое вектора 4,  а  затем  выходит  по  команде
HALT). Эта особенность работы оболочки связана с тем, что  бы-
вает нужно посмотреть на сообщение, выдаваемое программой  или
ANDOS перед выходом.
     При нажатии кнопки RESET на БК10 (или СУ+RESET на переде-
ланном БК11) также происходит перезапуск  ANDOS  и  возврат  в
Disk MASTER, однако не стоит злоупотреблять этой кнопкой:  при
нажатии RESET в некоторых системных программах может произойти
разрушение ANDOS и Disk MASTER.
     При возврате считываются каталоги, и панели  устанавлива-
ются в состояние, которое было до запуска файла (положение ка-
талогов и маркера сохраняются).
     При возврате (впрочем как и при любом запуске) проверяет-
ся целостность оболочки, и если в тело оболочки  были  внесены
изменения, происходит выход в монитор. Поэтому, если  возврата
в Disk MASTER не происходит,  необходимо загрузить и запустить
файл MASTER.  Для удобства по умолчанию  эта  программа  может
быть запущена с помощью ключа АР2+9.

                   3.6. Работа с каталогами

                    3.6.1. Чтение каталога

     При смене диска в дисководе необходимо прочитать его  ка-
талог. Для этого используется клавиша СБР, при нажатии которой
происходит считывание каталога и установка маркера  на  первый
файл (если каталог прочитан без смены диска, положение маркера
не изменится).
     Для чтения каталога другого диска на текущую  панель  ис-
пользуется клавиша ШАГ, для чтения каталога на левую панель  -
клавиша K== (сдвижка), для чтения каталога на правую панель  -
клавиша |==> (раздвижка). При нажатии одной из этих  клавиш  в
середине той панели, на которую будет читаться каталог,  появ-
ляется окно выбора устройств "Drive". В окне находится имя ус-
тройства, каталог которого в данный момент отображен на актив-
ной панели. Для изменения  имени  можно  использовать  клавиши
"стрелка влево" и "стрелка вправо". Нажатие клавиши ВВОД  при-
ведет к считыванию каталога указанного устройства.
     Кроме того, можно просто нажать алфавитную клавишу, соот-
ветствующую имени устройства.
     Клавиша КТ отменяет чтения каталога.
     Необходимо помнить, что считывание каталога  виртуального
диска "E:" возможно только на БК0011М при включенном виртуаль-
ном диске, в противном  случае  вместо  каталога  виртуального
диска будет считан каталог диска A, а при работе с винчестером
будет считан каталог раздела E.

              3.6.2. Ошибки при чтении каталога

     Если при чтении каталога возникает  ошибка,  в  командной
строке выводится соответствующее сообщение ANDOS (см. описание
ANDOS). При нажатии любой клавиши произойдет еще одна  попытка
чтения каталога. Прервать операцию можно  клавишей  СТОП,  при
этом успешно считанная часть каталога будет отображена на  па-
нели.
     Таким образом, возможна работа с дисками,  имеющими  час-
тичное повреждение каталога, однако не рекомендуется  произво-
дить с такими дисками операции, перезаписывающие каталог  (пе-
реименование, удаление файлов), так как  при  этом  оставшаяся
непрочитанной часть каталога будет безвозвратно потеряна.

                        3.6.3. Фильтр

     Disk MASTER предоставляет пользователю  возможность  быс-
трого поиска файлов с помощью фильтра.
     При установленном фильтре на экран будут выводиться толь-
ко те файлы, первые символы имен или расширений которых совпа-
дают с фильтром, причем имена файлов выводятся из всех  подка-
талогов одновременно (автоматически включается  прозрачность).
Например, если задан фильтр "М", на панели  будут  присутство-
вать только файлы,  имена  которых  начинаются  на  букву  "М"
(русскую, латинскую, строчную или заглавную). Если "AN.S",  то
- начинающиеся на сочетание "AN" и, к тому же, с  расширением,
начинающимся на "S". При фильтре "." будут выведены все файлы,
не имеющие расширений.
     Для ввода фильтра используется клавиша ПОВТ, при  нажатии
которой в верхней части активной панели  появится  окно  ввода
фильтра, в которое можно ввести любую  текстовую  строку.  Для
редактирования фильтра  можно  использовать  клавиши  "стрелка
влево", "стрелка вправо" и "ЗАБОЙ". Символы вводятся в  режиме
"вставка" (при вводе все символы, находящиеся справа от курсо-
ра, сдвигаются вправо). Завершает ввод  строки  клавиша  ВВОД.
Отказаться от ввода фильтра можно, нажав клавишу КТ.
     После задания фильтра на активную панель  будут  выведены
лишь файлы, соответствующие введенному фильтру. При этом спра-
ва от заголовка "File name" появится символ "%" - признак  ре-
жима "фильтр", а в заголовке панели после имени  устройства  -
символ "*" - признак включения прозрачности.
     Чтобы сбросить фильтр необходимо задать его  пустым,  для
чего достаточно нажать клавиши ПОВТ и ВВОД.
     Для двух панелей могут быть заданы разные фильтры.
     Фильтр сохраняется при перечитывании каталога, но сбрасы-
вается при запуске файла.

                   3.6.4. Выделение файлов

     Disk MASTER позволяет выполнять  групповые  операции  над
файлами и подкаталогами. Для выделения группы файлов или  под-
каталогов используются следующие клавиши:
     Клавиша ВС позволяет установить или снять выделение с лю-
бого файла или подкаталога. При нажатии  ВС  имя,  на  котором
стоит маркер, выделяется жирным шрифтом и вместо  разделитель-
ной точки (или на линии, разделяющей  столбцы  "File  name"  и
"Cl.") появляется признак выделения -  светлый  прямоугольник.
При этом маркер смещается на одну позицию вниз, позволяя выде-
лить следующее имя очередным нажатием клавиши ВС.
     Если клавиша ВС нажата, когда маркер стоит на имени,  ко-
торое уже выделено, происходит снятие выделения.
     При выделении (снятии выделения) подкаталога автоматичес-
ки выделяются также все вложенные файлы и подкаталоги.
     При ошибках размещения подкаталогов,  возможно  появление
рекурсивных подкаталогов, вложенных "сами в себя". При выделе-
нии таких подкаталогов будет раздаваться звуковой сигнал,  на-
поминающий о необходимости разорвать "замкнутый  круг",  пере-
местив содержимое рекурсивного подкаталога в корневой.
     В случае, если в каталоге выделен хотя бы один файл, вни-
зу панели вместо информации о диске, появляется  информация  о
выделенных файлах, индицируемая жирным шрифтом:  "Selected:  N
files M clust.", где N -  количество  выделенных  файлов  (без
учета подкаталогов), М - суммарное количество  занимаемых  ими
кластеров.
     Для выделения или снятия выделения с группы файлов приме-
няется сочетание АР2+ВС, при нажатии которого происходит выде-
ление (если маркер стоит на невыделенном  файле),  или  снятие
выделения (если маркер стоит на выделенном файле) всех файлов,
начиная от того, на котором стоит маркер, и до конца каталога.
Эта команда не позволяет выделять или снимать выделение с под-
каталогов.
     Иногда бывает удобно просмотреть список  выделенных  фай-
лов. Для этого используется клавиша ИНД СУ, при нажатии  кото-
рой на панель выводятся лишь выделенные файлы, а справа от за-
головка столбца "File name" появляется светлый прямоугольник -
признак индикации выделенных файлов. Повторное нажатие клавиши
ИНД СУ приводит каталог к обычному состоянию.

                  3.6.5. Сортировка каталога

     Для повышения удобства работы  с  каталогом  Disk  MASTER
предоставляет пользователю возможность сортировки каталога че-
тырьмя способами: по именам, по расширениям, по дате  и  вруч-
ную.
     Сортировка по именам, расширениям и  дате  будет  описана
ниже (см. описание функции "Menu").
     Ручная сортировка файлов в каталоге производится  сочета-
ниями клавиш АР2+"стрелка вниз" и АР2+"стрелка вверх". При на-
жатии одного из этих сочетаний имя файла, на котором находится
маркер перемещается по каталогу вниз или вверх соответственно.
Ручная сортировка может применяться для упорядочения ко- пиро-
вания файлов (в этом случае, как правило, удобнее сначала  вы-
делить все нужные файлы, затем клавишей ИНД  СУ  включить  ре-
жим просмотра выделенных  файлов,  после  чего  рассортировать
файлы так, как это необходимо) или для упорядочения расположе-
ния файлов на диске, в этом случае после сортировки нужно  за-
писать каталог  командой  "фиктивного  переименования",  нажав
последовательно сочетание клавиш АР2+6 и ВВОД.

                 3.7. Функциональные клавиши

     Основные функции оболочки  (копирование,  переименование,
удаление и  др.)  вызываются  с  помощью  функциональных  кла-
виш-ключей (сочетания клавиш АР2+0 - АР2+9).

            3.7.1. АР2+1 Help - Выдача информации

     При нажатии сочетания клавиш АР2+1 произойдет подгрузка и
запуск оверлея HELP.M с текущего или системного диска.
     Если оверлей прочитан успешно, на экране появится окно  с
краткой информацией  об  управляющих  клавишах  оболочки.  Для
просмотра текста можно использовать клавиши "стрелка  вниз"  и
"стрелка вверх", для выхода из режима - клавишу КТ.

            3.7.2. АР2+2 User - Меню пользователя

     При нажатии сочетания клавиш АР2+2  происходит  подгрузка
файла USER.M с текущего или системного диска и на экран  выво-
дится  меню пользователя.  Меню может содержать до 14 пунктов,
задаваемых самим пользователем.  Изначально  в  нем  находится
список некоторых частоупотребимых операций.
     Для перемещения инверсного указателя по пунктам меню  ис-
пользуются клавиши "стрелка вверх" и "стрелка вниз". В случае,
если при нахождении указателя в первой позиции нажата  клавиша
"↑" указатель перемещается в последнюю позицию, аналогично при
нахождении указателя в последней позиции и нажатии "↓"  проис-
ходит перемещение указателя в первую позицию.
     Нажатие клавиши ВВОД приводит к исполнению  пункта  меню,
на котором стоит указатель.
     Существует также более быстрый способ запуска пункта  ме-
ню: вместо установки указателя и нажатия клавиши  ВВОД  доста-
точно просто ввести первую букву нужного пункта, причем,  если
эта буква была нажата во время подгрузки оверлея меню с  диска
(еще до появления самого меню на экране), происходит  мгновен-
ный запуск пункта без индикации меню на экране  и  перерисовки
панелей.
     При нажатии КТ происходит выход из меню пользователя.

          3.7.2.1. Принципы работы меню пользователя

     Любой пункт меню состоит из двух частей: первой,  видимой
части - названия пункта (из них и состоит меню,  выводимое  на
экран), и второй, невидимой,  отделенной  от  первой  символом
":", ключевой последовательности, формируемой при вызове пунк-
та. Ключевая последовательность как бы имитирует нажатие  кла-
виш. Это позволяет задавать пункты меню,  управляющие  работой
оболочки, а также запускающие определенные файлы через команд-
ную строку и даже передающие им какие-либо параметры  и  имена
файлов.
     Предположим, что при вызове пункта "Издательская  система
VorteX!" будет генерироваться последовательность:

                   VX←┘<ПРОБЕЛ><ПРОБЕЛ>1N

     Два первых символа и '←┘' будут восприняты сервисной обо-
лочкой, как команда загрузки файла "VX" через командную строку
После загрузки и запуска этого файла  ключевая  последователь-
ность продолжится. Два пробела отработают для отключения  зас-
тавки и рекламного текста, цифра '1' подключит принтер МС6312,
а буква 'N' запретит использование дополнительного ОЗУ.
     В текстах пользовательского меню можно  применять  специ-
альные управляющие символ "восклицательный знак", "апостроф" и
"точка". При вызове пункта меню,  содержащего  символ  "!",  в
ключевую последовательность вместо  него  будет  записано  имя
файла, на котором находился маркер перед вызовом меню  пользо-
вателя. Благодаря этому появляется возможность передачи  имени
файла в программу в качестве параметра,  например,  последова-
тельность:

                VX←┘<ПРОБЕЛ><ПРОБЕЛ>1N<КТ>111!

не только запустит VorteX!,  но и загрузит  в  него  указанный
файл.
     Аналогичная возможность имеется для  любых  программ,  не
прерывающих после своего запуска ключевую  последовательность.
Так, например, для дискового Фокала последовательность, загру-
жающая и запускающая указанный файл, будет выглядеть так:

                ANFOCAL8L←┘L G !<СУ+М>G<СУ+М>.

     Имя файла, подставляемое по спецсимволу "!" имеет  упако-
ванный формат: имя без пробелов в конце и расширение (если оно
есть). В некоторых случаях может понадобиться подстановка неу-
пакованного имени. В этом случае может  использоваться  специ-
альное сочетание символов "!!",  вместо  которого  в  ключевую
последовательность будет записано имя в неупакованном формате:
8 символов имени, включая пробелы в конце, "точка", три симво-
ла расширения.
     В конце командной  последовательности,  формируемой  меню
пользователя Disk MASTER автоматически добавляет код  возврата
каретки 12 (←┘). Если командная последовательность  заканчива-
ется спецсимволом "." код 12 в конце не добавляется.
     При включении в командную последовательность  спецсимвола
" ' ", вместо него и алфавитного символа, следующего за ним, в
командную последовательность  включается  другой  пункт  меню,
первая буква имени которого соответствует букве, идущей  после
символа "'". Например, если меню состоит из следующих пунктов:

                 Издательская система VorteX
                 Дисковый  фокал с загрузкой
                 VorteX! с загрузкой  текста

последовательность "'I" в третьем пункте меню приведет к вклю-
чению в него командной последовательности первого пункта.
     При попытке запуска пункта, содержащего ссылку на  самого
себя раздается предупредительный звуковой сигнал  и  пункт  не
запускается.

          3.7.2.2. Редактирование меню пользователя

     Вы сами можете составить  текст  пользовательского  меню.
Делается это так: с помощью клавиши БЛОК РЕД можно вызвать  на
редактирование пункт меню, на котором  стоит  указатель.  Если
указан пустой пункт в конце меню, создается новый  пункт.  Для
создания нового пункта в середине  меню  используется  клавиша
ИНД СУ, при нажатии которой  создается  пункт  над  указателем
(при достижении количеством пунктов  меню  предельного  значе-
ния - 14, новый пункт не создается).
     На фоне меню появляется окно редактирования пункта, в ко-
тором слева индицируется текущий режим - "EDIT"  (редактирова-
ние), а справа - полный  текст  соответствующей  строки  меню,
состоящий из названия пункта и  командной  последовательности,
отделенной от названия символом ":".
     Редактирование производится так же, как и при вводе филь-
тра: текст вводится в режиме вставки, для  редактирования  ис-
пользуются клавиши "стрелка влево", "стрелка вправо" и  ЗАБОЙ.
Если после входа в режим редактора первой была нажата алфавит-
ная клавиша, весь прежний текст строки стирается; если же пер-
вой была нажата клавиша редактирования - начинается  работа  с
существующим текстом.
     Для ввода любых спецсимволов используется клавиша ИНД СУ,
после нажатия которой  необходимо  нажать  нужную  управляющую
клавишу. Спецсимволы отображаются так, как  это  происходит  в
мониторе при включенных режимах ИСУ  БЛР.  Так,  например  для
ввода спецсимвола "ВВОД" нужно последовательно нажать  клавиши
ИНД СУ и ВВОД. Введенный спецсимвол будет отображен "←┘".
     Завершается редактирование  нажатием  клавиши  ВВОД,  при
этом проверяется общий размер всех строк  меню  (он  не  может
превышать 1200 байт, если же при  вводе  очередной  последова-
тельности он превысил это значение, раздается  предупредитель-
ный звуковой сигнал и изменения в строке игнорируются), и  ин-
дикатор режима "EDIT" сменится  на  "SAVE"  (сохранение).  При
повторном нажатии ВВОД измененное пользовательское меню  будет
записано на диск, если же была нажата  клавиша  КТ,  изменения
зафиксируются только в памяти  компьютера.  Такая  возможность
предусмотрена для редактирования нескольких  пунктов  одновре-
менно, при этом запись на диск осуществляется  при  завершении
редактирования последнего пункта.
     Удалить какой-либо пункт меню можно, вызвав его на редак-
тирование и сразу нажав ПРОБЕЛ (при этом строка очистится),  а
затем ВВОД.
     Необходимо понимать, что  USER.M  представляет  собой  не
текстовый файл, а программу, исполняющую и редактирующую меню,
которая включает в себя тексты пунктов меню. Поэтому  редакти-
рование меню возможно только вышеописанным методом.
     Для удобства на каждом рабочем диске можно  хранить  свой
файл USER.M, с командами меню для этого конкретного диска.

           3.7.3. АР2+3 VIEW - Просмотр текста

     При нажатии сочетания клавиш  АР2+3  запускается  функция
просмотра на экране файла, на котором стоит маркер.
     Функция позволяет просматривать и распечатывать на  любых
принтерах текстовые  файлы  неограниченной  длины  в  форматах
"EDASP", "MICRO", "Micro.WS", "TED8", "VorteX!". Имеется также
возможность просмотра и печати  текстов  в  кодировках  других
компьютеров.

                       Режим просмотра

     При запуске функции экран очищается, в  последней  строке
появляется имя просматриваемого файла,  строка  команд  режима
"View", и индикатор просмотра. Затем на экране появляется пер-
вая страница текста. Если текст содержит более 64  символов  в
строке индицируются лишь первые  64  символа,  причем  длинные
строки будут помечены  инверсией  64-го  символа  (при  печати
строки будут напечатаны полностью).
     Просматривать текст можно построчно -  с  помощью  клавиш
"стрелка вниз" и "стрелка вверх"  или  постранично,  клавишами
"стрелка влево" и "стрелка вправо".
     Сочетания клавиш "АР2+стрелка вверх" и "АР2+стрелка вниз"
используются для перехода в начало или конец текста  соответс-
твенно.
     Сочетания "АР2+стрелка влево" и "АР2+стрелка вправо"  ис-
пользуются для горизонтального сдвига (скроллинга) текста вле-
во и вправо. Шаг сдвига задается клавишей "Шаг" (см. далее).
     В правом нижнем углу экрана располагается индикатор прос-
мотра текста, показывающий процент  просмотренного  текста  от
общего его размера.
     Просматриваемый текст загружается в  ОЗУ  не  целиком,  а
фрагментами по 4000(8) (1 кластер), поэтому длина файла  неог-
раничена. Если при считывании очередного фрагмента текста про-
изошла ошибка, соответствующее сообщение ANDOS заменяется зву-
ком (как при запуске файла по АР2+ВВОД).

                    Режим текстового дампа

     При нажатии клавиши ТАБ включается режим текстового  дам-
па, при котором концы строк не учитываются, текст выводится по
64 символа в строке, и все управляющие символы  заменяются  на
пробелы. Этот режим может быть полезен  для  поиска  текстовых
сообщений в исполняемых программах или  для  промотки  кодовой
части в текстах с "читалкой". Повторное нажатие  ТАБ  отменяет
режим.

                      Метка конца печати

     При нажатии СБР устанавливается метка - признак конца пе-
чати. Печать будет остановлена на  той  строке,  которая  была
последней на экране при нажатии СБР.

                 Edit - Редактирование текста

     При нажати  "E" текст загружается в память (если он слиш-
ком длинен, то выдается соответствующее сообщение). Редактиро-
вать можно тексты длиной до 32000. В правом нижнем углу экрана
редактора индицируетсяр свободный объем памяти.  В этом режиме
работают следующие клавиши:
 Стрелки  - перемещение курсора в пределах набранного текста
 АР2+<- ->- в начало/в конец строки
 АР2+/\ \/- на страницу вверх/вниз
 <─┘      - ввод/разбиение строки на две
 <══      - забой/соединение двух строк в одну
 K══ ╞══> - сдвижка/раздвижка в строке
 ╪═>      - сброс части строки справа от курсора
 АР2+K══  - удаление строки в буфер
 АР2+╞══> - восстановление строки из буфера
 СБР      - переход к началу текста
 ШАГ      - переход к концу текста
 КТ       - выход из режима редактирования
     При выходе из редактора по клавише 'KT' появляется запрос
'Save' (Сохранить изменения?),  на который надо ответить 'Yes'
или 'No'. При выходе по СТОП изменения не сохраняются.

                    Find - Поиск фрагмента

     При нажатии "F" запрашивается модель  поиска:  на  экране
появляется окно с заголовком "FIND:" (поиск:), в которое можно
ввести текстовую строку и нажать ВВОД. После ввода модели про-
изводится поиск в тексте заданного фрагмента  (различие  между
строчными, заглавными, русскими и латинскими буквами игнориру-
ется), начиная от верхней строки экрана. При нахождении  фраг-
мента содержащая его строка становится первой на экране. Когда
текст имеет ширину более 64 символов, найденнный фрагмент  мо-
жет оказаться в невидимой части строки.
     Если весь текст просмотрен, но заданного фрагмента  найти
не удалось, произойдет переход в начало текста и автоматически
включится режим ввода/редактирования модели поиска.
     Для повторного поиска по той же модели достаточно  нажать
ВВОД сразу после "F" (результаты последнего поиска сохраняются
в файле FINDLIST.DAT на системном диске).

            Jump - Переход к любому участку текста

     При нажатии "J" экран очищается. Клавишами "стрелка  вле-
во" и "стрелка вправо"  можно  перемещать  линейный  индикатор
просмотра, указывая в какое место текста  Вы  хотите  попасть.
При нажатии ВВОД произойдет вывод текста с указанного места.

            Установка шага горизонтального скроллинга

     При нажатии "Шаг" появляется окно, в котором индицируется
старое значение шага скроллинга (количество позиций, на  кото-
рое будет сдвигаться текст  при   нажатии   сочетаний   клавиш
"АР2+стрелка влево" и "АР2+стрелка вправо"). Ввод производится
следующим образом: каждая вновь вводимая цифра "сдвигает" чис-
ло влево и становится его младшей цифрой. Например:  было  34,
ввели 5, стало 45. Завершение - ВВОД, отмена - КТ.

        Lines - Установка количества печатаемых строк

     При нажатии "L" на экране  появляется  аналогичное  окно,
предлагающее ввести количество печатаемых строк. При установке
этого количества равным нулю будет печататься весь текст.

               Blank - Установка левого отступа

     При нажатии "B" на экране появляется окно для ввода лево-
го отступа (количества пробелов, выводимого на  принтер  перед
каждой строкой).

       IniSt - Установка строки инициализации принтера

     При нажатии "I" на экране появляется окно для ввода стро-
ки инициализации принтера (эта строка выводится на принтер пе-
ред каждой печатью и позволяет  переключать  шрифты,  изменять
плотность печати и т.д.). Для ввода управляющих  кодов  (0-37)
используются символы псевдографики, перекодируемые в управляю-
щие коды. Так например для передачи принтеру кода 7 необходимо
ввести символ "═" (АР2+G). А установка режима двойной ширины у
EPSON совместимого принтера (ESC W 1) будет выглядеть: ╥W┴


                    Print - Печать текста

     При нажатии "P" текст начинает выводится на  печать  (пе-
чать начинается с первой строки экрана). Если принтер не подк-
лючен или не готов выдается сообщение "Printer  Off"  (принтер
выключен).
     После вывода установленного   командой   "L"   количества
строк, либо при достижении конца текста или метки конца  печа-
ти, поставленной клавишей СБР, печать останавливается, и  пер-
вой строкой экрана становится строка, идущая вслед за  послед-
ней напечатанной. Это дает возможность печатать текст по стра-
ницам: командой "L" задается размер страницы,  а  команда  "P"
выводит очередную страницу на печать.
     Остановить печать можно, однократно нажав КТ (использова-
ние СТОП для этой цели нежелательно, т.к.  в  буфере  принтера
может остаться недопечатанный фрагмент текста).
     Тип принтера должен быть указан заранее  с  помощью  меню
Printers (см. далее). Если принтер  имеет  альтернативную  или
основную кодировку, Disk MASTER обеспечивает  печать  символов
псевдографики, в противном случае (при кодировках КОИ7 и КОИ8)
символы псевдографики заменяются похожими по начертанию  алфа-
витными символами ("-","+","|").
     Для выхода из режима View используется  клавиша  КТ,  при
нажатии которой происходит возврат в обычный режим оболочки.

               3.7.4. АР2+4 Move - Перемещение
               3.7.5. АР2+5 Copy - Копирование

     Функции перемещения и копирования сходны по своей работе,
поэтому они будут описаны вместе.
     Обе функции копируют файлы и подкаталоги на другой  диск,
однако функция перемещения после успешного копирования удаляет
с исходного диска скопированные файлы, то есть перемещает их с
одного диска на другой (это возможно только на  двух  дисково-
дах), кроме того функция перемещения может использоваться  для
перемещения файлов на одном диске в другой подкаталог.
     Disk MASTER позволяет перемещать и  копировать  один  или
группу файлов, а также подкаталоги со всем содержимым. Если  в
каталоге нет выделенных файлов, происходит обработка файла или
подкаталога, на котором стоял маркер, если  же  хотя  бы  один
файл был выделен - обрабатываются выделенные файлы  (при  этом
файл, на котором стоял маркер, войдет в список  обрабатываемых
файлов лишь в случае, если он тоже будет выделен).
     При нажатии сочетания клавиш АР2+4 (АР2+5) на экран выво-
дится список выделенных файлов (как при  нажатии  клавиши  ИНД
СУ), при этом, если выделено  более  18  файлов,  будут  видны
только первые 18, и в верху панели появляется окно с  запросом
"MOVE TO" (перемещение на) или "COPY TO" (копирование  на),  а
чуть ниже его  -  уже  знакомое  Вам  меню  выбора  устройства
"Drive". В этот момент можно отказаться от  выполнения  опера-
ции, нажав клавишу КТ, а также явно указать путь для копирова-
ния или перемещения,  нажав "ТАБ". При этом на экране появится
окно "SubDir", в которое нужно ввести имя подкаталога, в кото-
рый будут скопированы (перемещены) выделенные файлы или подка-
талоги.  При вводе пустого имени происходит копирование (пере-
мещение) в корневой каталог.  По умолчанию копирование или пе-
ремещение осуществляется в текущий каталог противоположной па-
нели.
     После выбора устройства или указания пути запускается со-
ответствующая операция. При  копировании  или  перемещении  на
другое устройство экран очищается и вверху появляется  окно  с
линейным индикатором копирования, сообщеннием о текущей опера-
ции, количеством обрабатываемых (Files)  и  оставшихся  (Rest)
файлов. В нижнюю строку окна  могут  выводиться  сообщения  об
ошибках и сообщение о смене диска (Change disk) при  копирова-
нии на одном дисководе. После смены диска копирование  продол-
жается автоматически, однако  можно   продолжить   копирование
вручную, нажав любую клавишу. При копировании на одном  диско-
воде действует защита от ошибок пользователя: при установке не
того диска снова выводится сообщение о смене диска.
     При возникновении ошибки чтения в нижнюю строку выводится
меню: "Error n: Retry, Skip" (Ошибка номер n: Повторить,  Про-
пустить текущий файл).
     Если при записи на целевом диске  обнаруживается  файл  с
таким же именем, как и копируемый, в нижнюю строку окна  выво-
дится меню: "File exist: Overwrite Double All Skip" (Файл  уже
есть: Перезаписать, Дублировать, Перезаписать  все  файлы  без
дальнейшего вывода этого меню, Пропустить текущий файл).
     При ошибке записи выводится меню: "Error n:  Retry  Mark"
(Ошибка номер n: Повторить, Маркировать ошибочный кластер  как
сбойный и продолжить).
     Disk MASTER позволяет копировать и перемещать файлы неог-
раниченной длины.
     Не рекомендуется копировать файлы с одного диска на  него
же самого в режиме перезаписи (при этом, если общий объем  ко-
пируемых файлов превысит 8 кластеров, все копируемые файлы мо-
гут быть испорчены).

             3.7.6. АР2+6 Rename - Переименование

     При нажатии сочетания клавиш АР2+6 на активной панели по-
является окно с заголовком "RENAME", в которое  выводится  имя
файла, на котором стоял маркер. Это  имя  можно  редактировать
точно так же, как и при установке фильтра. Если после  появле-
ния окна сразу нажать какую-либо  алфавитно-цифровую  клавишу,
старое имя файла сотрется, и можно будет ввести новое. Если же
первой была нажата управляющая клавиша (← →  <══)  старое  имя
останется в окне, и его можно будет редактировать.
     Ввод или редактирование имени завершается нажатием клави-
ши ВВОД, при этом происходит проверка на  дублирование  имени:
если в каталоге уже есть файл с таким же именем в  окне  вновь
появляется первоначальное имя  -  придется  переименовать  его
корректно.
     Некорректность имени контролируется частично, поэтому не-
обходимо помнить, какие имена в ANDOS недопустимы.
     Отказаться от переименования и сохранить прежнее имя мож-
но, нажав клавишу КТ.
     При переименовании каталог записывается на диск  целиком,
поэтому операция "фиктивного переименования" (на  переименова-
ние вызывается любой файл, и тут же, без изменения имени нажи-
мается клавиша ВВОД) может использоваться для фиксации катало-
га после сортировки, кроме того при этом на диск  записываются
выделения файлов, и после перезагрузки каталога файлы,  бывшие
выделенными при переименовании, сразу же окажутся выделенными.
Такая возможность будет полезна, если  предполагается,  напри-
мер, скопировать одну и ту же группу файлов на несколько  дис-
ков, однако при  обычном  переименовании  необходимо  следить,
чтобы ни один файл на панели не был выделен.
     Перед записью каталога производится проверка диска на со-
ответствие исходному, и, если диск был подменен, операция пре-
рывается, на экране появится окно с  сообщением  "OTHER  DISK"
(другой диск) и в память загрузится новый каталог.

             3.7.7. АР2+7 MkDir - Создание подкаталога

     При нажатии сочетания клавиш "АР2+7" на  активной  панели
появляется окно "Make DIR" в которое можно ввести имя подката-
лога, создаваемого в текущем каталоге. Имя подкаталога не име-
ет расширения и может содержать до  11  символов.  Допускается
совпадение имени подкаталога с именем  файла,  однако  наличие
двух подкаталогов с одинаковыми именами недопустимо.
     При создании подкаталога все выделенные файлы и  подката-
логи автоматически перемещаются в создаваемый подкаталог.

                3.7.8. АР2+8 Delet - Удаление

     Принципы удаления одного или группы файлов или подкатало-
гов аналогичны принципам копирования или перемещения (если  ни
один файл не был выделен, удаляться будет файл, указанный мар-
кером).
     При нажатии АР2+8 так же, как и при копировании или пере-
мещении, на экран выводится список  выделенных  файлов,  после
чего на панели появляется окно с меню "Delete Yes No" (удалить
Да Нет). Для подтверждения удаления  достаточно  нажать  ВВОД,
для отказа от удаления нужно установить указатель меню на "No"
и нажать ВВОД, или просто нажать КТ.
     Как и при переименовании, производится проверка диска  на
соответствие исходному, и, если диск не тот, выдается  сообще-
ние "OTHER DISK" и каталог перечитывается.

           3.7.9. АР2+9 Menu - Дополнительное меню

     При нажатии сочетания клавиш АР2+9 или клавиши КТ на  эк-
ране появляется выпадающее меню, состоящее из трех  вертикаль-
ных меню. Выбор нужного вертикального меню осуществляется кла-
вишами "стрелка влево" и "стрелка вправо".
     Вызов любого пункта вертикального меню осуществляется ли-
бо установкой инверсного указателя на нужный  пункт  клавишами
"стрелка вверх", "стрелка вниз" и нажатием клавиши ВВОД,  либо
вводом первой буквы названия нужного пункта. Многие пункты ме-
ню могут вызываться с помощью СУ-сочетаний клавиш (они даны  в
скобках).
     Для аварийного выхода из меню используется клавиша КТ.


                         Меню Command
                         ~~~~~~~~~~~~

             Compare (СУ+Q) - Сравнение каталогов

     При выборе этого пункта происходит сравнение двух катало-
гов, находящихся на панелях, при этом на каждой панели выделя-
ются файлы, отсутствующие в другом каталоге (каталоги  сравни-
ваются целиком, но метки устанавливаются только на  те  файлы,
которые в данный момент индицируются на панели).
     Файлы, имеющие одинаковые  имена,  но  различные  адреса,
длины или даты, считаются разными.
     При сравнении каталога  диска  ANDOS  с  каталогом  диска
MicroDos возможны расхождения из-за перепаковки длинных имен и
имен с точкой.

    Find (СУ+P) - Поиск файлов на всех разделах винчестера

     Для поиска необходимо ввести маску имени файла, при  этом
критерии отбора аналогичны описанному выще  Фильтру,  т.е.  по
первым буквам имени и расширения (если расширение не  указано,
то значит допустимо любое).
     На экране появляется окно, на котором постепенно  образу-
ется список найденых файлов с полным путем, индицируется также
общее количество файлов и количество найденых.
     После того, как поиск будет  закончен,  можно  с  помощью
стрелок перемещатся по построенному списку и выбирать конкрет-
ный файл, который вас интересует. Длина списка не ограничена.
     Выбрав какой-либо файл и нажав ВВОД  вы  оказываетесь  на
соответствующем разделе и в соответствующем  каталоге.  Курсор
автоматически устанавливается на заданный файл,  так  что  его
можно сразу же запустить, просмотреть и т.д.
     Повторный вызов Find с пустой моделью сразу выдаст список
ранее найденых  файлов,  причем  предыдущее  положение  курсо-
ра-указателя будет восстановлено и выбор файлов можно  продол-
жить.
     Если по заданной модели ни одного файла  не  найдено,  то
будет выдана соответствующая надпись.
     Поиск ведется на всех доступных разделах винчестера.

  Tree (СУ+T) Просмотр структуры подкаталогов ввиде "дерева"

     На пассивной панели появляется "дерево"  текущего  диска.
Клавишами 'вверх' 'вниз' можно перемещаться  по  подкаталогам,
при этом их содержимое будет отображаться на активной  панели.
Клавишами 'влево' 'вправо' можно переходить на соседние разде-
лы винчестера. Переход на другие устройства  происходит  также
при нажати буквенных клавиш,  соответствующих именам этих уст-
ройств. В  режиме  "дерево"  могут просматриваться как диски в
формате "ANDOS", так и в формате "MicroDOS".
     По нажатию ВВОД происходит переход в тот каталог, на име-
ни которого стоял курсор "дерева".
     По КТ  происходит  выход из режима с переходом в корневой
каталог того устройства, которое было на панели до запуска ре-
жима.

              Edit (СУ+R) - Редактирование текста

     Необходимо ввести имя редактируемого файла (по умолчанию-
это текущий файл) и затем редактировать его аналогично описан-
ному в режиме View. Если задано имя несуществующего файла,  то
будет создан новый файл с заданным именем.

                 Date (СУ+D) - установка даты

     Если при запуске Date на текущей  панели  не  было  выде-
ленных файлов, - на экране появляется окно с текущей системной
датой, которую можно отредактировать и зафиксировать  на  сис-
темном диске и в памяти клавишей ВВОД  (если  запись  даты  на
диск не нужна - откройте дисковод перед нажатием ВВОД).
     При нажатии СУ+F после запуска Date, или при запуске Date
с выделенными файлами, на экране появляется окно с датой  соз-
дания текущего или выделенного файла (если были выделены  нес-
колько файлов, - индицируется текущая дата).  Эту  дату  можно
также отредактировать и записать на диск.

      Address (СУ+A) - изменение адреса текущего файла.

     На экране  появляется  окно  с адресом файла,  на котором
стоит маркер.  Адрес можно отредактировать (или ввести  новый)
и, нажав клавишу ВВОД, сохранить на диске.

          Printdir - печать каталога текущей панели.

     При запуске Printdir,  а также при  последующих  нажатиях
СУ+F  появляется окно с запросом "Columns:" (Колонок:) для ус-
тановки количества колонок печати. При нажатии цифровой клави-
ши (1-9) начинается печать на принтере каталога, индицируемого
на текущей панели.  При печати  используются  левый  отступ  и
строка инициализации,  установленные в режиме View. Если прин-
тер не подключен или не готов,  выводится  сообщение  "Printer
Off".  Эта функция может быть использована как для обычной пе-
чати каталога диска (в этом случае достаточно сразу после чте-
ния  каталога запустить печать),  так и для печати каталога по
алфавиту (в этом случае перед печатью каталог нужно отсортиро-
вать),  печати по фильтру (перед печатью задается фильтр), пе-
чати списка различий двух дисков (перед  печатью  сравниваются
каталоги  и  включается режим индикации выделенных файлов),  и
даже печати заголовков любых произвольных файлов  из  каталога
(для  этого  перед  печатью достаточно выделить нужные файлы и
нажать ИНД СУ).

        Mdosem (СУ+M) - подключение эмулятора MicroDOS

     При запуске эмулятора  появляется  возможность  работы  с
диском для программ,  запускаемых с дисков в формате MicroDOS.
Эмулятор нужен,  например,  для запуска с такого  диска  игры,
подгружающей свои файлы с диска.


                  caLc (СУ+К) - Калькулятор

     В Disk MASTER III встроен модуль калькулятора,  созданный
Terra Software Inc. Калькулятор позволяет производить простей-
шие операции  с  целыми положительными числами в трех системах
счисления и будет полезен,  скорее, программистам. Калькулятор
не имеет функции "=" и работает, аналогично советским програм-
мируемым калькуляторам:  сначала вводится первое число,  потом
второе, а затем указывается знак.  Например,  чтобы к 2 приба-
вить 3 нужно ввести 2, нажать <─┘, ввести 3, нажать "+". Каль-
кулятор имеет следующие управляющие клавиши:

 СБР - сброс числа
 0-9 - ввод цифр
 <══ - забой
 <─┘ - ввод первого числа операции
 +   - сложить
 -   - вычесть
 *   - умножить
 /   - разделить
 D   - десятичная система
 O   - восьмиричная система
 B   - двоичная система
 КТ  - выход

     Теущая система счисления калькулятора может быть сохранена
командой "Save" меню "Setup".

                          Меню Disk
                          ~~~~~~~~~

                 Disk Name (СУ+^) - имя диска

     Вы можете  присвоить имя любому диску или разделу винчес-
тера.  Посмотреть имя диска в этой версии ANDOS  можно  только
этой же командой. Возможно в следующих версиях имя диска будет
индицироваться на панели.

               Makedev (СУ+]) - Cоздание ссылки

     При вызове  пункта появляется окно для ввода имени ссылки
на устройство, каталог которого в момент создания записи нахо-
дился на другой панели.
     На любом диске можно создать ссылку для перехода на другой
диск.  Для этого вызовите на пассивную панель каталог диска, НА
который  нужно  ссылаться,  а на активную панель каталог диска,
где будет создаваться ссылка.  Вызовите команду "Makedev"  меню
"Disk" (Или просто нажмите СУ+]) и введите имя ссылки.
     Поясню на примере, как "объединить в один" два диска. До-
пустим Вы хотите  объединить диски C: и F:.
     1. Прочитайте каталог C: на левую панель  ( K== C)
     2. Прочитайте каталог F: на правую панель ( |==> F)
     3. Встаньте на левую панель
     4. Нажмите СУ+] и введите имя ссылки, например "Диск F"
     5. Перейдите на правую панель
     6. Нажмите СУ+] и введите имя ссылки, например "__"
Теперь Вы можете использовать диск F:  как подкаталог на диске
C:, т.е.  когда Вы установите курсор на ссылку "Диск F" и наж-
мете ВВОД,  Вы окажетесь на диске F:,  причем курсор автомати-
чески установится на обратную ссылку "__" (если,  конечно,  Вы
ее создали).
     Ссылки могут создаваться только в коневом каталоге диска.
     Ссылки можно  переименовывать,  удалять и даже копировать
(разумеется удаляться и копироваться будет только сама ссылка,
а не весь диск),  однако следует иметь ввиду, что если при ко-
пировании на целевом диске обнаруживается ссылка  с  таким  же
именем, копирование не производится.


                 Press Dir - Сжатие каталога

     При выборе этого пункта происходит сжатие каталога актив-
ной панели (все записи об удаленных файлах перемещаются в  ко-
нец каталога) и запись каталога на диск. При этом никаких  ви-
димых изменений в каталоге не происходит.  Эта  функция  может
использоваться после удаления файлов для того, чтобы записыва-
емые файлы помещались в конец каталога, а не в первое  свобод-
ное место.

               Name Sort - Сортировка по именам

     При выборе этого пункта  происходит  сортировка  каталога
активной панели, начиная от файла, на котором стоит маркер, по
именам: имена располагаются по алфавиту. В случае если в ката-
логе присутствует несколько файлов с одинаковыми  именами,  но
разными расширениями, эти файлы  сортируются  по  расширениям.
При сортировке русские, латинские, заглавные и строчные  буквы
уравниваются.
     Для записи отсортированного каталога на  диск  может  ис-
пользоваться команда "фиктивного переименования" (АР2+6 ВВОД).

            Ext. Sort - Сортировка по расширениям

     Этот пункт в целом аналогичен предыдущему, отличие состо-
ит в том, что сортировка происходит не по именам, а по  расши-
рениям. Файлы, имеющие одинаковые расширения,  сортируются  по
именам.

                daTe Sort - Сортировка по дате

     При выборе этого пункта  происходит  сортировка  каталога
активной панели, начиная от файла, на котором стоит маркер, по
дате создания файлов.

            Backup - Сохранение системной области

     При выборе этого пункта каталога  и  FAT  текущего  диска
сохраняются на 80 (или 40 для 40-дорожечных  дисков)  дорожке.
Это позволит восстановить системную область при ее уничтожении
или порче. Область, используемая для сохранения, помечается  в
FAT, как резервные кластеры, однако, если диск был расформати-
рован на 80 (40) дорожек количество свободного места на  диске
не уменьшается.

         Restore -  Восстановление системной области

     При выборе этого пункта происходит восстановление  испор-
ченного каталога и FAT текущего диска по  данным,  сохраненным
ранее с помощью предыдущего пункта.

                  Init - Инициализация диска

     При выборе этого пункта происходит инициализация текущего
диска. Это может быть как виртуальный диск E:, так и  физичес-
кие диски или разделы винчестера (при этом объем диска-раздела
будет соответствовать физическому объему раздела).


                          Меню Setup
                          ~~~~~~~~~~

            Color -  Управление режимом оцветнения

     Режим оцветнения позволяет работать с оболочкой на  цвет-
ных мониторах при разрешении экрана "64 символа в строке". Не-
сомненно такой режим является экстремальным, ведь матрица сим-
вола при включенном режиме имеет всего четыре точки в  ширину,
однако наличие режима поможет в какой-то мере решить  проблему
владельцев цветных мониторов, связанную с невозможностью рабо-
ты в режиме "64 символа в строке".
     При выборе  этого  пункта происходит включение режима оц-
ветнения,  если он был выключен,  или выключение,  если он был
включен. При этом весь экран перерисовывается в соответствии с
установленным режимом.

         savEscr - Настройка режима сохранения экрана

     Появляется окно ввода задержки включения режима.  Единица
приблизительно соответствует  100-секундной задержке.  Нулевое
значение отключает режим.

  vDisk (СУ+U) - переключение: магнитофон/виртуальный диск.

     Работает только на БК0011(М). При запуске происходит отк-
лючение  виртуального  диска  и установка драйвера магнитофона
(если виртуальный диск был включен), и наоборот установка вир-
туального  диска  и  блокировка  магнитофона (если виртуальный
диск был выключен). Когда виртуальный диск включен в конце ко-
мандной строки ANDOS выводится индикатор "VD".

    Viewers (СУ+B) - выбор кодировки для просмотра текстов

     На экране появляется меню выбора кодовой таблицы:

БК0010    (КОИ8) - обычная кодировка БК в 80-символьном режиме
БК0011М   (КОИ8) - кодировка ОС ОСБК11 с псевдографикой
УКНЦ      (КОИ8) - кодировка УК-НЦ с псевдографикой
КОИ7 н0/н1       - обычная КОИ7 (RT11 на любых компьютерах)
Совмещенная КОИ7 - кодировка СМ ЭВМ (иногда бывает на ДВК)
IBM              - Альтернативная кодировка IBM
ГОСТ             - СОЮЗ-НЕОН и некоторые советские PC/XT.

     После выбора кодировки обычный  режим  просмотра  (АР2+3)
начинает работать с указанной кодировкой в режиме 80  символов
в строке. При нажатии сочетания клавиш СУ+F  восстанавливается
работа обычного  64-символьного  View'ера,  повторное  нажатие
СУ+F вновь активизирует 80-символьный View'ер.

           Printers - Настройка драйвера принтера ANDOS.

     На экране появляется окно выбора кодовой таблицы:  (КОИ7,
КОИ8,  IBM,  ГОСТ).  Установите курсор на название нужной  Вам
таблицы  и нажмите ВВОД.  Появится второе окно для выбора типа
вывода данных (прямой или инверсный).  Установите  нужный  Вам
тип  вывода  ("Прямой" - если Ваш принтер имеет интерфейс ИРПР
или "Инверсный" - если у Вашего принтера интерфейс ИРПР-М  или
Centronix)  и  нажмите  ВВОД.  На  экране появится третье окно
(Сохранить в памяти, и на диске, отмена). Если Вы устанавлива-
ете тип принтера только для текущего сеанса работы, - выберите
"Сохранить в памяти";  если же Вы  устанавливаете  тип  своего
постоянного принтера,  - выберите "и на Диске". Пункт "Отмена"
позволит Вам отказаться от изменения типа принтера.

            Save - Сохранение параметров оболочки

     При выборе этого пункта происходит сохранение на  систем-
ном  диске  параметров оболочки.  Сохраняются такие параметры,
как назначение дисков на панелях, текущий диск, текущий подка-
талог,  текущий файл,  состояние режимов оцветнения, индикации
даты, хранителя экрана, настройки виртуального диска, прозрач-
ности и многие другие параметры.  Если на БК0011М был загружен
шрифт он также будет сохранен.


                  3.7.10. АР2+0 Quit - Выход

     При нажатии сочетания клавиш АР2+0  происходит  выход  из
Disk MASTER с перезапуском ANDOS. При этом отключается автома-
тический вызов оболочки при перезапуске ANDOS.
     Для повторного запуска оболочки необходимо дать из  мони-
тора команду S126500 ←┘. В стандартной поставке ANDOS эта  ко-
манда запрограммирована на второй ключ, поэтому,  если  Вы  не
изменяли содержимого этого ключа утилитой ANKEY, для  возврата
в Disk MASTER достаточно будет нажать АР2+2.

     3.8. Особенности работы с дисками формата "MicroDOS"

     Формат диска "MicroDOS",  использующийся  в  операционных
системах "NORTON-БК", "NORD",  "MKDOS",  "AO-DOS"  значительно
отличается от формата дисков ANDOS. Однако, в связи с тем, что
некоторые из упомянутых выше систем получили большое распрост-
ранение, в оболочку Disk MASTER введена возможность  работы  с
дисками этого формата.
     При считывании каталога диска  "MicroDOS"  внизу  панели,
вместо информации о свободном   месте,   выводится   сообщение
"MicroDOS" (из-за примитивной  структуры  каталога  для  диска
формата "MicroDOS"  нельзя  однозначно  определить  количество
свободного места). Кроме того в соответствующих  графах  выво-
дится количество кластеров, которые соответствующий файл  (или
все файлы) будут занимать на диске ANDOS после копирования.

     Disk  MASTER  позволяет  выполнять  с   дисками   формата
"MicroDOS" следующие операции:

     - запуск файлов;
     - копирование файлов с дисков MicroDOS на диски ANDOS;
     - просмотр и печать текстовых файлов;
     - сравнение каталогов;
     - сортировка каталогов в памяти.

     Остальные файловые функции при работе с диском "MicroDOS"
блокируются.
     Для дисков MicroDos фильтр  может  задаваться  только  по
имени.
     При копировании с дисков "MicroDOS"  имена  файлов  могут
изменяться, в соответствии со стандартом имени ANDOS (8 симво-
лов имени и 3 символа расширения, в  отличие  от  14  символов
имени без расширения для "MicroDOS"). Это следует учитывать  и
при сравнении каталогов. Так фактически одинаковые файлы с пе-
репакованным ANDOS'ом именем, а также файлы с расширениями бу-
дут выделяться, как различные.
     Необходимо помнить, что формат "MicroDOS" для Disk MASTER
является вспомогательным, поэтому корректная работа гарантиру-
ется только со сквизированными дисками, или дисками, с которых
не удалялись файлы.
     Из-за недостатка памяти Disk MASTER  обрабатывает  только
первые 143. записи каталога "MicroDOS" (всего-же их может быть
до 199). В число обрабатываемых записей входят как  существую-
щие, так и удаленные файлы. В  связи  с  этим  возможна  (хотя
весьма маловероятна) ситуация, когда каталог диска "MicroDOS",
фактически содержащий файлы будет показываться пустым.
     Для того чтобы программы могли читать файлы с дисков Mic-
roDOS необходимо запустить эмулятор (СУ+M).

                         4. Подгрузки

     Disk MASTER позволяет работать со специальными программа-
ми-подгрузками.  Все подгрузки имеют расширение ".M" .  Их за-
пуск отличается тем, что экран не очищается, и подгрузки внеш-
не выглядят, как функции оболочки. Многие подгрузки могут раз-
мещаться в памяти резидентно,  для их активизации используется
сочетание СУ+F.

                5. Управляющие клавиши Disk MASTER

     В заключение приводим список управляющих клавиш  оболочки
Disk MASTER. Все эти клавиши были подробно описаны выше, здесь
же приводятся лишь краткие комментарии.

             Управляющие клавиши основного режима

↑      - вверх на одну строку
↓      - вниз на одну строку
←      - в начало экрана/на страницу вверх
→      - в конец экрана/на страницу вниз
АР2+←  - в начало каталога
АР2+→  - в конец каталога
СУ+\   - в корневой каталог
ТАБ    - переход на другую панель
СБР    - перечитывание каталога
ШАГ    - чтение каталога на тек. панель
<===   - то же, на левую панель
|==>   - то же, на правую панель
 <- -> - выбор диска
  <┘   - чтение каталога
 буква - чтение каталога указанного диска
<┘     - запуск файла/командной строки, вход в подкаталог
АР2+<┘ - запуск с заменой сообщений ANDOS звуками
ПОВТ   - ввод фильтра
ВС     - выделение/снятие выделения файла или подкаталога
АР2+ВС - выделение/снятие выделения группы файлов
ИНД СУ - вкл./выкл. индикации одних выделенных файлов
БЛОКРЕД- прозрачность (все файлы всех подкаталогов вместе)
АР2+↑  - перемещение имени файла вверх ┐ ручная
АР2+↓  - перемещение имени файла вниз  ┘ сортировка
КТ     - отказ от текущей операции/вызов дополнительного меню
<══    - удаление последнего символа командной строки
СТОП   - очистка командной строки
СУ+F   - активизация подгрузки (.M)
АР2+ЛАТ АР2+СБР - перезапуск БК

                    Функциональные клавиши

АР2+1 Help   - Вызов краткой инструкции (файл HELP.M)
АР2+2 User   - Вызов меню пользователя (файл USER.M)
АР2+3 View   - Просмотр и печать текстового файла
АР2+4 Move   - Перемещение файлов и подкаталогов
АР2+5 Copy   - Копирование файлов и подкаталогов
 <- -> <┘ буква - выбор устройства
 ТАБ            - смена подкаталога
АР2+6 Rename - Переименование файла или подкаталога
АР2+7 MkDir  - Создание подкаталога
АР2+8 Delet  - Удаление файлов и подкаталогов
АР2+9 Menu   - Дополнительное меню
АР2+0 Quit   - Выход из MASTER

                          User - меню

↑ ↓     - перемещение по меню
←┘      - запуск пункта
буква   - запуск пункта по первой букве его названия
БЛОК РЕД- редактирование пункта
ИНД СУ  - ввод нового пункта

                  Редактирование USER - меню

← →     - перемещение курсора
ИНД СУ  - ввод спецсимвола (после ИНД СУ вводится символ)
КТ      - выход (ВВОД - запись на диск, КТ - продолжение)

                             View

↑ ↓     - вверх/вниз на строку
← →     - назад/вперед на страницу
АР2+↑ ↓ - в начало/в конец текста
АР2+← → - горизонтальный скроллинг влево/вправо
ТАБ     - вкл./выкл. режима текстового дампа
КТ      - выход
СБР     - уст. последней строки печати (посл. строка экрана)
ШАГ     - установка шага горизонтального скроллинга
F(ind)  - задание модели поиска и поиск
J(ump)  - переход к любой части текста по линейному индикатору
          (← → - установка индикатора, ←┘ - переход к тексту)
L(ines) - установка количества строк для печати (0-все строки)
B(lank) - установка отступа при печати
I(niSt) - уст. управляющей последовательности принтера
P(rint) - печать (тип принтера устанавливается в ANSETUP)
E(dit)  - редактирование небольшого текста:
  ↑↓→←    - перемещения курсора (с АР2 - листания страниц
            и переход на начало/конец строки)
  ВВОД    - ввод/разбиение строки
  ╞═> K══ - раздвижка/сдвижка
  ╪═>     - сброс части строки
  АР2+К══ - строку в буфер
  АР2+╞═> - строку из буфера
  ШАГ     - переход к концу текста
  СБР     - переход к началу текста
  КТ      - выход с возможностью сохранения изменений

                             Menu

← →     - выбор меню;
↑ ↓     - перемещение по пунктам;
←┘      - выбор пункта;
буква   - выбор пункта по первой букве его названия.

                        Меню "Command"

Coмpare   СУ+Q   - сравнение каталогов
Find      СУ+P   - поиск файла на винчестере
Tree      СУ+T   - "дерево" подкаталогов
Edit      СУ+R   - редактирование текста
Date      СУ+D * - установка даты
Address   СУ+A * - установка адреса файла
Printdir       * - печать каталога
Mdoseм    СУ+M   - эмулятор MicroDOS
caLc      СУ+K   - калькулятор
 СБР - сброс числа
 0-9 - ввод цифр
 <══ - забой
 <─┘ - ввод первого числа операции
 +   - сложить
 -   - вычесть
 *   - умножить
 /   - разделить
 D   - десятичная система
 O   - восьмиричная система
 B   - двоичная система
 КТ  - выход

                          Меню "Disk"

Disk naмe СУ+^ * - имя диска
Makedev   СУ+]   - создание ссылки на устройство
Press dir - "сжатие" и запись каталога
Naмe sort - сортировка по именам
Ext. sort - сортировка по расширениям
daTe sort - сортировка по дате
Backup    - сохранение каталога и FAT
Restore   - восстановление каталога и FAT
Init      - инициализация диска

                         Меню "Setup"

Color    - оцветнение
savEscr  - задержка хранителя экрана (0-выкл.)
vDisk     СУ+U   - переключ. магнитофон/VDisk
Viewers   СУ+B * - выбор 80-симв. View'ера
Printers - установка типа принтера
Save     - сохранение параметров оболочки

Пункты, отмеченные "*" активизируются по СУ+F

--------------------------------------------------------------
   Желаем Вам успешной и плодотворной работы с Disk MASTER!
--------------------------------------------------------------