   ВНИМАНИЕ!  ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ " NORTON " НЕОБХОДИМО:
 
     1. ВКЛЮЧИТЬ ДИСКОВОД.
     2. ВСТАВИТЬ ДИСКЕТУ В ВЕРХНЕЕ  'ОКНО'.
     3. ВКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР.
     4. ЗАКРЫТЬ ЗАЩЕЛКУ ДИСКОВОДА.
     
     ДЛЯ ЗАПУСКА ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС ПРОГРАММЫ, ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ОПЕРАЦИОННОЙ 
   СИСТЕМЫ ( ЗАГРУЖАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, ПРИ ЭТОМ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА ПОЯ-
   ВИТСЯ РИСУНОК ДВУХ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ,  ЛЕВЫЙ ИЗ НИХ СООТВЕТСТУЕТ  ДИСКУ
   НОМЕР 1, ПРАВЫЙ - ДИСКУ НОМЕР 2. В ЛЕВОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ БУДУТ РАСПОЛО
   ЖЕНЫ НАЗВАНИЯ ПРОГРАММ ЗАПИСАННЫХ НА ВАШЕЙ ДИСКЕТЕ.), НЕОБХОДИМО КЛА-
   ВИШАМИ  'ВВЕРХ', 'ВНИЗ' ПЕРЕМЕСТИТЬ  'СВЕТЯЩУЮСЯ' СТРОКУ НА  НАЗВАНИЕ
   ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС ПРОГРАММЫ И ЗАТЕМ НАЖАТЬ КЛАВИШУ  'ВВОД'.
     ДЛЯ ПРОСМОТРА КАТАЛОГА ВСЕГО ДИСКА СЛУЖИТ ПРОГРАММА - ДИРЕКТОРИЙ.
     ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРАТКОЙ СПРАВКИ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ' NORTON '
   НЕОБХОДИМО ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЬ КЛАВИШИ  'АР2' И '1'.
   ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ДВА ДИСКА  С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ  ' NORTON ', TO
   ДЛЯ ПЕРЕХОДА С ОДНОГО ДИСКА НА ДРУГОЙ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛАВИШЕЙ 'ШАГ'.
        
     ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОЙ И НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ДИСКА НЕОБХОДИМО СТРОГО ВЫ
   ПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
     ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСТАВИТЬ ДИСК С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В ДИСКОВОД, УБЕДИ-
   ТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВАШ ДИСКОВОД ВКЛЮЧЕН.  ЗАЩЕЛКА  ДИСКОВОДА ЗАКРЫВАЕТСЯ
   ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК БУДЕТ ВКЛЮЧЕН КОМПЬЮТЕР.   ПРИ ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
   С КОМПЬЮТЕРОМ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВТОРЯЮТСЯ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
     ЖЕЛАТЕЛЬНО ТАКЖЕ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПРОГРАММ ОТ СЛУЧАЙНОГО  СТИРАНИЯ
   ЗАКЛЕИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВЫРЕЗ НА ДИСКЕТЕ ЛЮБЫМ НЕПРОЗРАЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ
   НАПРИМЕР ОТРЕЗКОМ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ, ПОДЛОЖИВ ПОД НЕЕ НЕБОЛЬШОЙ ПРЯ-
   МОУГОЛЬНИЧЕК ВЫРЕЗАННЫЙ ИЗ ФОЛЬГИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ОБЕРТКИ КОНФЕТ ИЛИ
   ШОКОЛАДА.

        ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ !


























































































































































































