        ОС-БК4док  (V.04)
     ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОС-БК  
           (ВЕРСИЯ V.04) 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА:
 1). ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОПИСАНИЙ, КАТАЛОГОВ,
  СПРАВОЧНИКОВ И ПОИСКА НУЖНОЙ ИФОРМАЦИИ В НИХ.
 2). СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ
  ДЛЯ СИСТЕМ МИКРО#8S,МИКРО9.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОС-БК.
  ОС-БК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИЗВЕСТНЫХ РЕДАКТОРОВ ТАКИХ КАК,НАПРИМЕР,
  EDASP ПРЕЖДЕ ВСЕГО МАЛЫМ РАЗМЕРОМ ЗАНИМАЕМОЙ ПАМЯТИ.
   ОС ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 5000 БАЙТ.ДАННЫЕ НАЧИНАЮТ ЗАПИСЫВАТЬСЯ
  С 6001 АДРЕСА.6000 АДРЕС СОДЕРЖИТ КОД НАЧАЛА СОЗДАВАЕМОГО
  ФАЙЛА 5.
    ОС-БК ВОСПРИНИМАЕТ ВСЕ КОДЫ КЛАВИАТУРЫ БК.
    ОС-БК РАБОТАЕТ СРАЗУ С НЕСКОЛЬКИМИ ФАЙЛАМИ,КОТОРЫЕ МОЖНО
   СОЕДИНЯТЬ,РАЗЪЕДИНЯТЬ,ЗАПИСЫВАТЬ НА МГ,Т.Е. КОМПОНОВАТЬ
    МАССИВ,ПРОГРАММУ.
     ОС ОСНАЩЕНА РЕЖИМОМ САМОЗАПИСИ (S-Save),КОГДА НА МГ
   ЗАПИСЫВАЕТСЯ САМА ОС И СОЗДАННЫЙ МАССИВ,ЧТО УПРОЩАЕТ ЕЕ
   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
        * * * *  Н А Ж М И Т Е  < В В О Д >

   (V.04 СЛЕВА ОТ ТЕКСТА УКАЗЫВАЮТ НА ОТЛИЧИЯ ОТ V.03)


┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│           Р Е Ж И М Ы  О С - Б К . 4  (V.04)                │
│ 1. Create  - СОЗДАТЬ ФАЙЛ     6. Delete  - СТЕРЕТЬ ФАЙЛ     │
│ 2. Editor  - РЕДАКТИРОВАНИЕ   7. Save    - ЗАПИСЬ ОС НА МГ  │
│ 3. Listing - СПИСОК ФАЙЛОВ    8. Output  - ЗАПИСЬ ФАЙЛА     │
│ 4. Inspect - ОБЗОР ПАМЯТИ     9. Go      - ЧТЕНИЕ С МГ      │
│ 5. Kill    - СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ   10. Transfer-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

I.ВВОД ПО КОМАНДАМ *P Т, +ТС,$МЧ ИЛИ *P M, ? МЧ
      ПО ЗАПУСКУ ПРОГРАМЫ С АДРЕСА 1000 ОС
      ВЫХОДИТ НА ЗНАК ГОТОВНОСТИ "*" И НАДПИСЬ:РЕЖИМ:.

II.ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ОС-БК.
  ВЫХОД НА РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЖАТИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
  КЛАВИШИ В ЛАТИНСКОМ  КОДЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЗНАКА ГОТОВНОСТИ "*"
НАПРИМЕР: НАЖАТЬ "C"-ВЫЙТМ НА РЕЖИМ "Create"

        * * * *  НАЖМИТЕ <ВВОД> * * * *

1.   РЕЖИМ C-Create,СОЗДАТЬ ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ.
V.04 ПО КОМАНДЕ ЭКРАН ОЧИСТИТСЯ,ПОЯВИТСЯ  НАДПИСЬ В СЛУЖЕБНОЙ
     СТРОКЕ:"СОЗДАТЬ ФАЙЛ" И ЧИСЛО-ПОСЛЕДНИЙ ИСПОЛЬУЕМЫЙ АДРЕС
     ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ БК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЛИНЫ СОЗДАВАЕМОГО
     МАССИВА.
     ВВОДИТЕ ПЕРВУЮ СТРОКУ,ОНА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИМЯ ФАЙЛА.
  НАПРИМЕР:
   ABC       (АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ) <ВВОД>     1 строка
     ADD    СЛОЖИТЬ<ВВОД>                       2 строка
     .....   ............
     nnnn                                       N строка

   ЗДЕСЬ "ABC"-ИМЯ ФАЙЛА.
   КОМАНДЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРИ ВВОДЕ ТЕКСТА ОПИСЫВАЮТСЯ НИЖЕ.
  КАЖДАЯ СТРОКА ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ <ВВОД>
  ПОСЛЕ ВВОДА 63 ЗНАКОВ <ВВОД> ФОРМИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
    ДАННЫЕ В ВОСМЕРИЧНОМ КОДЕ ПОБАЙТНО ЗАНОСЯТСЯ В ПАМЯТЬ БК
  НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС,С КОТОРОГО ВВОДЯТСЯ ДАННЫЕ ПЕРВОГО ФАЙЛА,
  РАВЕН 6001.
    КОД НАЧАЛА ФАЙЛА 5 ЗАНОСИТСЯ В ПЕРВЫЙ БАЙТ КАЖДОГО ФАЙЛА.
    ЗАКОНЧИВ ВВОД ДАННЫХ,НАЖМИТЕ КЛАВИШУ <КТ>.
  КЛАВИША <КТ> РАСПОЛОЖЕНА МЕЖДУ <ВС> И <СБР ТАБ>
  ФАЙЛ БУДЕТ ЗАКРЫТ КОДАМИ 12 И 7 И ОСУЩЕСТВИТЬСЯ ВЫХОД НА *
           * * * *  НАЖМИТЕ <ВВОД>  * * * *
2.РЕЖИМ Е-Edit,РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ.

   ВЫЗОВ НУЖНОГО ФАЙЛА НА РЕДАКТИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
   НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ ЛАТ."E"(Edit)
    ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ В СЛУЖЕБНОЙ СТРОКЕ: "РЕДАКТ"
   НАДО ВВЕСТИ ИМЯ ФАЙЛА (К.Л. СЛОВО В ПЕРВОЙ СТРОКЕ ФАЙЛА)
   И НАЖАТЬ <ВВОД>.
  НАПРИМЕР:
        *Е  ABC< ВВОД>

  ЕСЛИ НАЖАТЬ СРАЗУ <ВВОД>,ТО НА РЕДАКТИРОВАНИЕ ВЫЗОВЕТСЯ
  ПЕРВЫЙ ФАЙЛ ПО СПИСКУ.
    ЕСЛИ ФАЙЛ БУДЕТ НАЙДЕН,НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВАЯ СТРАНИЦА И
  НАДПИСЬ В СЛУЖЕБНОЙ СТРОКЕ:"ВСТАВ"-РЕЖИМ ВСТАВКИ ВВОДИМОГО
  СИМВОЛА.
   ЕСЛИ ФАЙЛ НЕ БУДЕТ НАЙДЕН, ПОЯВИТСЯ СООБЩЕНИЕ:"КОНЕЦ ПОИСКА"
  И СИСТЕМА ВЫЙДЕТ НА *.
V.04
   ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ В СЛУЖЕБНОЙ СТРОКЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ЧИСЛО-
  ПОСЛЕДНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  АДРЕС ПАМЯТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЛИНЫ
  РЕДАКТИРУЕМОГО ФАЙЛА.
    ЗАКОНЧИВ РЕДАКТИРОВАНИЕ,НАЖМИТЕ <СУ/Е>-Exit,ВЫХОД
  ИЗ РЕДАКТОРА НА ГОТОВНОСТЬ *.
        * * * *  НАЖМИТЕ <ВВОД>  * * * *
3.РЕЖИМ L-Listing,ЛИСТИНГ,СПИСОК ФАЙЛОВ.

   СПИСОК ФАЙЛОВ ВЫЗЫВАЕТСЯ КОМАНДОЙ "L"-Listing.
   НА ЭКРАН ВЫВОДЯТСЯ ПЕРВЫЕ СТРОКИ ВСЕХ ФАЙЛОВ.
      НАПРИМЕР:
        *L
        ABC     (А Н Г Л О - Р У С С К И Й  С Л О В А Р Ь)
        ФИЗИКА  (8 КЛАСС)
        *

4.РЕЖИМ I-Inspect ОБЗОР,ИНСПЕКТИРОВАНИЕ.

    ПО КОМАНДЕ"I"-Inspect СОДЕРЖИМОE ПАМЯТИ ВЫВОДИТСЯ НА ЭКРАН
  С ОСТАНОКОЙ НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ И В КОНЦЕ КАЖДОГО ФАЙЛА.
   ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБЗОРА НАЖМИТЕ <ВВОД>,ЕСЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕТ,
  ТО ДОСТИГНУТ КОНЕЦ МАССИВА.ДЛЯ ВЫХОДА НА ОС НАЖМИТЕ СУ/Е,
  (ОДНОВРЕМЕННО <СУ> И Е) В МОМЕНТ ОСТАНОВА.
   ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ РЕЖИМА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ КОНЦА МАССИВА НАЖМИТЕ
  ЛЮБУЮ КЛАВИШУ КРОМЕ <ВВОД> И <СУ/Е> 

5.РЕЖИМ K-Kill,СТЕРЕТЬ СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ.

   ПРИ ВВОДЕ ЭТОЙ КОМАНДЫ ЗАПРАШИВАЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ:
 "СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ?  (Д-ДА)"
  ЕСЛИ НАЖАТЬ РУС.Д,ТО СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ СОТРЕТСЯ.
6.РЕЖИМ D-Delete,СТЕРЕТЬ ФАЙЛ.

  ЭТОТ РЕЖИМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕЖИМА 5 ТЕМ,ЧТО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
  НАДО ВВЕСТИ ИМЯ ФАЙЛА,КОТОРЫЙ БУДЕТ СТЕРТ.
      НАПРИМЕР:
        *D Д
        ABC
        *
   ФАЙЛ С ИМЕНЕМ ABC (В ПЕРВОЙ СТРОКЕ) СТЕРТ.
7.РЕЖИМ S-Save,ЗАПИСЬ НА МАГНИТОФОН ОС И СОЗДАННОГО МАССИВА.

   ПОСЛЕ ВХОДА В РЕЖИМ ВВЕДИТЕ ИМЯ,С КОТОРЫМ ОС И ВСЕ ФАЙЛЫ
  БУДУТ ЗАПИСАНЫ НА МГ (САМО-ЗАПИСЬ ОС).

8.РЕЖИМ O-Output,ЗАПИСЬ НА МАГНИТОФОН НУЖНОГО ФАЙЛА.

   ПОСЛЕ ВХОДА В РЕЖИМ НАДО ВВЕСТИ ИМЯ ФАЙЛА.ПО ЭТОМУ ИМЕНИ
  ОС НАЙДЕН ФАЙЛ В ПАМЯТИ И С ЭТИМ ИМЕНЕМ ЗАПИШЕТ ФАЙЛ НА МГ.
   НАПРИМЕР:
        *O ABC<ВВОД>
        *
   ФАЙЛ С ИМЕНЕМ ABC БУДЕТ ЗАПИСАН НА МГ.

9.РЕЖИМ G-Go,ЧТЕНИЕ ФАЙЛА С МГ.

   ПО ЭТОЙ КОМАНДЕ ЗАПРАШИВАЕТСЯ ИМЯ ФАЙЛА,ВЕДЕТСЯ ПОИСК,
  ВЫВОДЯТСЯ НА ЭКРАН ИМЕНА ФАЙЛОВ,ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВВОД,ПО ОШИБКЕ
  В СЛУЖЕБНОЙ СТРОКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ:"ОШИБКА"
    НАПРИМЕР:
         *G ABC<ВВОД>

10.РЕЖИМ T-Transfer,ПРЕОБРАЗОВАТЬ. 

   ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ,НАПИСАН-
  НЫХ С ПОМОЩЬЮ РЕДАКТОРА EDASP.ФАЙЛ ВВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМАНДЫ
 *G  ИМЯ ФАЙЛА <ВВОД>
   ДАЛЕЕ НАЖИМАЕТСЯ *Т И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФАЙЛ
 ВЫЗЫВАЕТСЯ НА РЕДАКТИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ *Е <ВВОД> И В ПЕРВУЮ
 СТРОКУ ВВОДИТСЯ ИМЯ ФАЙЛА ДЛЯ РАБОТЫ С ОС.

III.КОМАНДЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ.

  ПРИ СОЗДАНИИ ФАЙЛА И РЕДАКТИРОВАНИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
 КЛАВИШИ КЛАВИАТУРЫ БК-010:

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│УСТ │СБР │ КТ │ ВС │ СБР│ ГТ │СБР │
│ТАБ │ТАБ │    │    │ РП │    │    │
└────┴────┼────┼────┼────┼────┼────┤
          │    │    │    │    │ПОВТ│  
          ├────┼────┼────┼────┼────┤
          │    │    │    │    │    │
          ├────┼────┼────┼────┼────┤
          │    │    │    │    │    │
          ├────┼────┼────┼────┼────┤
          │    │    │    │    │    │
          ├────┼────┼────┴────┼────┤  
          │    │ТАБ │ В В О Д │    │
          └────┴────┴─────────┴────┘
А ТАКЖЕ:
┌────┬────┬────┬────┬────┐
│ СУ │СТОП│ШАГ │ИНД │БЛОК│
│    │    │    │ СУ │РЕД │
└────┴────┴────┴────┴────┘
ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ БК-10.01 (ПОЛНОХОДОВОЙ) ОТСУТСТВУЮЩИЕ КЛАВИШИ
ЗАМЕНЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОМАНДНЫМ КОДОМ ЧЕРЕЗ <СУ>.
РЕДАКТИРУЮЩИЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЯЮТ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУРСОРА ПО ПАМЯТИ
   а)В ПРЕДЕЛАХ СТРАНИЦЫ:
       - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА В НАЧАЛО ТЕКУЩЕЙ СТРОКИ(СУ/\)
       - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА В КОНЕЦ ТЕКУЩЕЙ СТРОКИ (СУ/])
       -   ── // ──   ─ // ─ СПРАВА НАЛЕВО НА СИМВОЛ
       -   ── // ──   ─ // ─ СЛЕВА НАПРАВО НА СИМВОЛ
       - СДВИЖКА СТРОКИ,СТЕРЕТЬ СИМВОЛ СПРАВА.ЭТИМ КОДОМ
V.04     МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ СОСЕДНИХ
         ФАЙЛОВ,КОГДА С ЕГО ПОМОЩЬЮ СТИРАЕТСЯ ПРИЗНАК НАЧАЛА
        СЛЕДУЕЩЕГО ЗА ТЕКУЩИМ ФАЙЛА.
       - СТЕРЕТЬ СИМВОЛ СЛЕВА ОТ КУРСОРА
       - РАЗДВИЖКА СТРОКИ
V.04 СБР   - СТЕРЕТЬ СТРОКУ СПРАВА ОТ КУРСОРА.КОГДА КУРС
      НАХОДИТСЯ В КОНЦЕ СТРОКИ НА КОДЕ 12,ТО КОД 12 СТИРАЕТСЯ. 
    б)В ПРЕДЕЛАХ ФАЙЛА
       - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВВЕРХ ПО СТРОКАМ
       - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВНИЗ ПО СТРОКАМ
       - ВЫВОД НА ЭКРАН СОДЕРЖИМОГО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА(СУ/_)
       - УЙТИ В КОНЕЦ ФАЙЛА И НАПЕЧАТАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ СТРОК(СУ/^)
       - УЙТИ НА НАЧАЛО ФАЙЛА И НАПЕЧАТАТЬ ПЕРВУЮ СТРАНИЦУСУ/R
   в)КЛАВИШИ "ПОВТ","ГТ","УСТ ТАБ","ТАВ","СБР ТАБ","СБР/РП"
     ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПО СВОЕМУ ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ (КРОМЕ "НИЖ.РЕГ
    РП).
2.УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШЫ ЗАДАЮТ РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕДАКТОРА.

    "КТ"-ЗАКРЫТЬ СОЗДАННЫЙ ФАЙЛ КОДАМИ 12 И 7 И УЙТИ НА *(СУ/C)
    "СУ/Е"-ВЫХОД ИЗ РЕДАКТИРОВАНИЯ БЕЗ ВВОДА КОДОВ 12 И 7.
    "ВС" - ВСТАВИТЬ В ФАЙЛ В МЕСТЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА КОДЫ 12,7,
           5,Т.Е. РАЗБИТЬ ФАЙЛ НА ДВА ФАЙЛА.ФАЙЛ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ
           КУРСОРА И ДО КОНЦА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРИМЕТ ИМЯ ПО СТРО-
           КЕ,ГДЕ НАХОДИТСЯ КУРСОР, (СУ/S)
           НА ЭКРАНЕ БУДЕТ ПЕРВАЯ СРАНИЦА НОВОГО ФАЙЛА

    "БЛОК
     РЕД" -ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ СОДЕРЖИМОГО ПАМЯТИ
    "ИНД   Т.К. НЕКОТОРЫЕ КОДЫ (ПОДЧЕРКИВАНИЕ,ИНВ.С,ВВОД И 
     СУ"   ДРУГИЕ)НЕ ВЫВОДЯТСЯ НА ЭКРАН В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ.
    "ШАГ" -ПРИ НАЖАТИИ ЭТОЙ КЛАВИШИ В ПАМЯТЬ ЗАНОСИТСЯ КОД 204
           (БЛОК.РЕД.),ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВВОДИТЬ СИМВОЛЫ
                      
ВНИМАНИЕ!
            КОЛИЧЕСТВО ТАКИХ КОДОВ
            КОТОРЫЕ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ
            НА ЭКРАНЕ,ДОЛЖНО БЫТЬ
            ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕТНЫМ !
            ЧЕТНОСТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО СОБЛЮ-
            ДАТЬ В КАЖДОЙ СТРОКЕ.
 НАПРИМЕР:
     КОМАНДА СУ/U В РЕДЕКТОРЕ ЗАНОСИТ КОД 233(РЕЖИМ 32 СИМВОЛА
     В СТРОКЕ)В ПАМЯТЬ И БК РАБОТАЕТ В ЭТОМ РЕЖИМЕ.ЧТОБЫ ВЕР-
     НУТСЯ В РЕЖИМ 64 СИМВОЛА,НАДО ОПЯТЬ НАЖАТЬ СУ/U,Т.Е.
     СОБЛЮСТИ ЧЕТНОСТЬ.
 ОДНАКО,ЕСЛИ ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ ЧЕТНОСТЬ НАРУШЕНА,МОЖНО
 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО КОДАМИ НИЖ.РЕГ.32/64,БЛОК.РЕД
 И КОМАНДОЙ    ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ИСТИННОГО СОСТОЯНИЯ
 В ПАМЯТИ.

3.В РЕДАКТОРЕ СУЩЕСТВУЕТ РЕЖИМ ВСТАВКИ СИМВОЛА,КОГДА СУЩЕСТВУЮ-
  ЩИЕ ДАННЫЕ НЕ СТИРАЮТСЯ ПРИ ВВОДЕ НОВОГО СИМВОЛА.
    КОГДА В СЛУЖЕБНОЙ СТРОКЕ НЕТ СООБЩЕНИЯ "ВСТАВ" ПРОИСХОДИТ
  СТИРАНИЕ СТАРЫХ ДАННЫХ ПРИ ВВОДЕ НОВЫХ.
    В  Э Т О М  Р Е Ж И М Е  Б У Д Т Е  В Н И М А Т Е Л Ь Н Ы !
   ВЫ МОЖЕТЕ СТЕРЕТЬ НУЖНЫЕ ДАННЫЕ,НАРУШИТЬ ПРАВИЛО ЧЕТНОСТИ
   И Т.П.ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОМАНДОЙ    ,ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИСТИННОЙ КАРТИНЫ
   ВХОД И ВЫХОД ИЗ ЭТОГО РЕЖИМА - ПО КОМАНДЕ СУ/I (Insert)

4.РЕЖИМ ПОИСКА ЗАДАЕТСЯ КОМАНДОЙ СУ/Q.(ПОИСК)

ПРИ ЭТОМ ЭКРАН ОЧИЩАЕТСЯ,КУРСОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В НАЧАЛО
 ФАЙЛА И ЭКРАНА.ВВОДИТЕ КОНТЕКСТ,ПО КОТОРОМУ БУДЕТ НАЙДЕНА
 СТРОКА,В КОТОРОМ ДАННЫЙ КОНТЕКСТ НАХОДИТСЯ.
   ЭТА СТРОКА ВЫВОДИТСЯ НА ЭКРАН.ДАЛЕЕ МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК
 ПО КОМАНДЕ   ,СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА С КОНТЕКСТОМ БУДЕТ ВЫВЕДЕНА
 НА ЭКРАН.ПРИ ДОСТИЖЕНИИ КОНЦА ФАЙЛА "ПОИСК" В СЛУЖЕБНОЙ СТРОКЕ
 ГАСНЕТ,ПОЯВЛЯЕТСЯ "ВСТАВ" И КУРСОР НАХОДИТСЯ В КОНЦЕ ФАЙЛА.
  ПРИ ВВОДЕ КОМАНДЫ     В РЕЖИМЕ ПОИСКА КУРСОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ В
 НАЧАЛО ФАЙЛА. МОЖНО ВВОДИТЬ НОВЫЙ КОНТЕКСТ.
  ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ РЕЖИМА "ПОИСК" НАЖМИТЕ    2 РАЗА,НА ЭКРАНЕ
 ПОЯВИТСЯ СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА ОТ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА.
 МОЖНО ДЛЯ ВЫХОДА НАЖАТЬ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ,ТОЛЬКО ПОМНИТЕ,ЧТО
 ДЕЙСТВУЮТ ВСЕ ПРАВИЛА РЕДАКТИРОВАНИЯ.
ПРОГРАММА ПОИСКА ПРИНИМАЕТ ПРОБЕЛ КАК СИМВОЛ,ПОЭТОМУ, ЕСЛИ
ПЕРВЫЙ СИМВОЛ КОНТЕКСТА ПРОБЕЛ,ТО БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТСЯ ПОИСК
СЛОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ.
  1) ОТСУТСТВИЕ КОДА 12-<ВВОД> В КОНЦЕ СТРОКИ ПРИВОДИТ К 
     ПОТЕРИ ОТОБРАЖЕНИЯ КОНЦА СТРОКИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СИМВОЛОВ
     В СТРОКЕ БОЛЬШЕ 63.
      ТАКАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ДВУХ
     СТРОК В ОДНУ,КОГДА С ПОМОЩЬЮ КОМАНД       ИЛИ ДР.
     СТИРАЕТСЯ КОД 12 НА КОНЦЕ СТРОКИ.
  2) ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО НАВЫКА РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРОК,
     СОДЕРЖАЩИХ КОДЫ,КОТОРЫЕ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ЭКРАНЕ:
     ПОДЧ.,32/64,ИНВ.С. И ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ КОМАНДУ "ШАГ"-
                .ПОЛОЖЕНИЕ КУРСОРА ИНОГДА
     НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СИМВОЛАМ В ПАМЯТИ
     И НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЧЕТНОСТИ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К
     ХАОСУ НА ЭКРАНЕ.НЕ ПУГАЙТЕСЬ,В ПАМЯТИ СОДЕРЖИМОЕ НЕ
     ТЕРЯЕТСЯ!
  3) ПРИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРАХ РЕДАКТИРУЕМОГО ФАЙЛА БУДЕТ УВЕЛИЧИВА-
     ТСЯ ВРЕМЯ ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ СИМВОЛОВ В НАЧАЛЕ ФАЙЛА.
  4) ПРИ ЗАВИСАНИИ СИСТЕМЫ (СБОЙ БК) НАЖМИТЕ "СТОП" И ПОСЛЕ
     ВЫХОДА ОС НА * ПРОДОЛЖАЙТЕ РАБОТУ.

ПОСЛЕ ТОГО,КАК ВЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ДАННЫМ ОПИСАНИЕМ,НЕ НАДО 
ОТДЕЛЬНО ЗАГРУЖАТЬ ОС-БК4,Т.К. ОС НАХОДИТСЯ В ДАННОЙ ПРО-
ГРАММЕ.
  НАЖМИТЕ <СУ/Е> И ПОСЛЕ ВЫХОДА НА * НАЖМИТЕ B-Begin.
ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО РАБОТАТЬ ПО ОПИСАНИЮ.

                А.А.ДАНИЛОВ
                тел.536-72-30


          г.МОСКВА,ЗЕЛЕНОГРАД    
               30.03.88г       



































































































































